『서울시 장애인콜택시』

디지털영상저장장치(DVR) 구매설치 시방서

1. 건    명 : 서울시 장애인콜택시 디지털영상저장장치(DVR) 구매설치

2. 목    적

가. 차량 안전사고 예방 및 각종 차량사고의 자료 확보로 승객 및 운전자의 권익 보호 확보

나. 다채널 디지털영상저장장치를 설치·운영함으로써 운전원의 서비스 개선을 유도하여 장애인콜택시를 이용하는 고객의 안전 확보 및 편의제공

다. 교통사고 예방과 차량 내 안전사고 예방 유도

3. 구매대수 : 장애인콜택시(올뉴카니발) 154대(1차:48대, 2차:106대)

※ 2차 차량대수는 변동될 수 있음

4. 구매금액 : 금 213,332,000원(부가가치세포함)

가. 카메라 및 배선, 거치대 등 관련 장비일체 포함

나. 기 설치장비의 철거비 및 신규장비의 설치비 포함

5. 계약기간 : 계약일로부터 2018. 12. 31.까지

6. 설치기간 : 총27일(1차 작업시작일 부터 8일간, 2차 작업시작일 부터 19일간)

7. 설치장소 : 서울시설공단 장애인콜택시운영처 관리팀(창동)

8. 적용범위

가. “발주기관”이 요청하는 디지털영상저장장치, 현장설치, 시운전등 기기구성 및 유지보수 등 운용상 필요로 하는 일체를 포함한다.

1) 디지털영상저장장치 설비 일체

2) 상기 설비에 대한 구매, 납품 및 시운전

3) 시운전기간 중의 사용 설명 및 교육

4) 유지관리지침서 작성

나. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의 후 결정하며, 별도 특이한 사항을 제외하고는 본 시방서에 따른다.

9. 참가자격

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 경쟁 입찰 참가 자격이 있는 업체

나. 국가종합전자조달시스템 입찰참가등록자격등록규정에 의하여 G2B 분류번호 10자리 4617162201(영상감시장치)를 제조물품으로 입찰참가 등록하고,「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」제6조에 의거하여 중소기업청 고시 「증소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」에 따라 직접생산증명서 [영상감시장치(4617162201)로 발행된 것으로 유효기간 내에 있어야 함]를 소지하고「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업 확인서(유효기간내에 있어야 함)를 소지한 중소기업

다. 「정보통신공사업법」제14조에 의한 정보통신공사업(업종코드 0036)으로 입찰참가자격 등록을 필한 업체

라. 「소프트웨어산업진흥법」제24조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)(업종코드 1468)으로 입찰참가자격 등록을 필한 업체

10. 납품 및 설치

가. 차량용 디지털영상저장장치(DVR) 및 카메라(차량별 5개)는 운전자 및 승객의 불편함을 초래 하지 않도록 하며, “발주기관”의 지정한 위치에 설치하여야 한다.

나. DVR시스템 및 카메라 설치 위치

구분	설치위치	비고
DVR 시스템	조수석 하단
전방 및 실내카메라	차량 실내 전면 유리
좌·우측 실외 카메라	차량 실외 사이드 미러 하단	방수
후방 실외 카메라	차량 실외 후방	방수

다. 도로운행 중 발생되는 충격 등에 이겨낼 수 있도록 견고하게 설치되어야 하며, 교통사고 및 안전사고 등이 유발되지 않도록 조치되어야 한다.

라. “계약상대자“는 제품의 사용상 문제가 없도록 기술 및 교육, 사용자 교육 등을 지원하여야 한다.

마. 제품의 납품·장착에 필요한 부대비용 및 추가비용은 “계약상대자“가 부담하며, 납품과정에서 발생되는 행정적, 기술적 제반비용과 그 문제처리 또한 ”계약상대자”가 부담한다.

바. 납품 물품의 모든 구성품은 물품의 납품일 기준 최신 제조 및 생산한 제품 납품을 원칙으로 하며 모든 구성 물품의 세부규격을 100% 만족시키는 완제품으로 반드시 해당물품 제조사의 정품으로 공급하여야 한다.

사. “계약상대자”는 제품 설치 시 행정자치부의 “개인정보보호법” 및 “민간분야 영상정보 처리기기 설치·운영가이드라인”을 준수 하여야 하고, 카메라 설치 안내 표시물(스티커)을 제작하여 제공한다.

11. 시험(운행) 및 검수

가. “계약상대자“는 납품 된 제품의 장착 완료 후 설치 목적을 완전히 만족 시킬 수 있는지 “발주기관“과 협의 후, 반드시 시험 조정하여야 한다.

나. “계약상대자“는 모든 장비의 시험 및 검수에 필요한 자재, 시험장비 및 인원을 제공 하여야 하며, 이에 소요되는 제반 경비는 ”계약상대자”의 부담으로 한다.

다. 계약물품의 납품 및 설치결과가 시방서에 요구되는 성능 및 사양을 수용할 수 없다고 발주처에서 판단할 시 설치 변경을 요구할 수 있으며, 규격의 누락 또는 기준미달의 경우 계약해지의 사유가 될 수 있으며, 발생하는 모든 비용은 “계약상대자”가 부담한다.

12. 품질 및 하자보증

가. 납품․설치된 제품이 본 제안요청서상 시방서의 규격 이상이어야 하며 품질 및 하자보증 기간은 검수·검사완료 후 12개월로 한다.

나. 하자보증 기간 중 설치장비의 고장 및 장애발생 시 지체 없이 조치하여야 한다.

다. 원활한 A/S를 위하여 운영지역 내 A/S 관련 지원 가능한 인력 및 해당 Solution을 제공하여야 한다.

13. 기타사항

가. 구매·설치와 관련하여 특허권, 면허, 의장권, 공업소유권, 지적소유권, 제3자의  권리의 대상으로 되는 공법, 재료 소프트웨어 등의 침해로 인한 모든 문제와 소송의 책임은 계약 상대자가 진다.

영상정보처리기기 기준 규격

□ 일반사항

구 분	품 명	시스템 구축 내용	수량	비고
차량용 영상정보 처리기기	DVR 본체	◦ 최대 8CH 이상 구성 - Full HD급 1920 x 1080	154대	동등 또는 동급 이상의 제품 사용
	저장장치	◦ SATA 방식/2.5인치/2TB 착탈식 저장장치 각1개	154대
	이중녹화	◦ SD 방식 32GB Memory	154대
	카메라	◦ 전방카메라 1개, 실내카메라 1개, 측면카메라 2개, 후방카메라 1개. ◦ HD급 카메라(130만 화소 이상)/ 단, 후방은D1급	770대
	모니터	◦ 실시간 감시 모니터 - 좌·우 방향지시등 시 화면 자동 표출 기능 - 후진기어 시 화면 자동 표출 기능 (on/off 설정가능)	154대
	GPS	◦ 외장 방수형 GPS 안테나	154대
	기타	◦ 개인 정보 보호법 준수 장비 - 관리자 접근 권한, 모자이크, 비밀보호 등
검색 및 프로그램	검색 판독 소프트웨어	◦ 차량용 영상정보기기에 적합한 검색 기능 - 순 재생 및 역 재생 (배속 조정 가능) - 화면 크기의 자유로운 조절 기능 - 모니터 1대에 6개 이상 화면 동시 검색 - 경고 및 확인 기능 외	5Copy
	연결 장치	◦ SATA 연결 USB 젠더	5개

□ 카메라 및 GPS 사양

구 분	사 양	비고
전방	HD(1080X720), 130만 화소, 대각 120도	동등 또는 동급 이상의 제품 사용
후방 (차량외부설치)	D1(720X480), 52만 화소, 대각 120도, 방수
우측방 (차량외부설치)	HD(1080X720P), 130만 화소, 대각 120도, 방수
좌측방 (차량외부설치)	HD(1080X720P), 130만 화소, 대각 120도, 방수
실내	HD(1080X720P), 130만 화소, 대각 120도, 적외선
GPS	ublox 6 외장형

□ 시스템 최소 사양

구 분	사 양	비고
비디오 입력방식	NTSC	동등 또는 동급 이상의 제품 사용
비디오 입력	최대 8CH 이상
녹화 해상도(DVR본체)	Full HD 급 1920 X 1080 이상
화면분할	카메라 장착 개수 대비 분할 화면 제공 최소 6개 이상
녹화프레임	초당 채널 30프레임 총 240 프레임 이상
압축방식(저장방식)	MPEG-4, H263, H264등의 동영상 압축코덱
녹화모드	상시 움직임 감시 녹화 및 동작 감지
검색모드	월/시/분/초 달력기능 이벤트 조회기능
작동온도	-18°C ~ 65°C
전 원	DC 12~24V Free Voltage
저장 장치 방식	2.5인치 SATA HDD, SSD 상호 호환
전원안전장치	본체 전압안전장치 및 카메라인입 전원 안전장치
자동 복구	H/W , S/W Watchdog
확장성	Network Port, Serial 통신Port 2개 이상, USB Port등 확장 기능
이중 녹화	메모리카드(SD등)를 이용한 이중 녹화 기능
저장매체보호	시건 장치 및 Password 기능
HDD, Memory	2.5"(2TB이상) HDD 또는 SSD, 보조(SD카드)
검색시스템	순 재생 및 역 재생 (배속 조정 가능) 화면 크기의 자유로운 조절 기능 모니터 1대에 6개 이상 화면 동시 검색 경고 및 확인 기능 Full HD (1920*1080) 이상 해상도
녹화(카메라)	- 전방 카메라 1개(HD급 이상) - 실내 카메라 1개(HD급 이상) - 운전석 및 조수석 실외 방수 카메라 2개(HD급 이상) - 후방 실외 방수 카메라 1개(D1급 이상)

□ 기타 사항

1. 차량용 디지털영상저장장치(DVR) 및 카메라(차량별 5개)는 운전자 및 승객의 불편함을 초래 하지 않도록 하며, “발주기관”의 지정한 위치에 설치하여야 한다.

2. 디지털영상저장장치(DVR)는 장애인콜택시 환경에 맞추어 온도, 습도, 먼지 등에 의한 오작동이 없어야 하며, 운행과정에서 발생할 수 있는 진동 및 순간 충격 등을 이겨낼 수 있어야 한다.(기준사양 참고)

3. 사용전원은 차량 전원을 사용하되 형광등, 에어컨, 리프트 및 기타 전기장치 시설 등에 의한 전기적 간섭을 받지 않아야 하며, 최대한 전자 제품에 대한 관련 인증(전자파 장해규격 KC [EMC, EMI]및 전기 안전규격 UL, CE와 자동차 전장품에 따른 규격 등)을 받은 제품이여야 한다.

4. 차량의 전원이 불안정 할 경우를 대비하여 저전압, 고전압, 순단, 전원 노이즈, 역 전압 접속방지 기능회로 등이 내장되어 있어야 하며, Coldstart(영하 18도 이하에서 부팅) 기능이 있어야 한다.

5. 차내의 미세먼지, 소음발생 등 환경 및 장애 발생을 고려하여 냉각장치(Fan)를 사용 하지 않고 동작이 가능해야 하며, 방진 필터 등을 사용하여 제품의 내구성을 높여야 한다.

6. 디지털영상저장장치(DVR) 제품은 단종 후 최소 5년간 부품 확보 및 공급이 가능해야 하며, 특히 저장장치는 향후 기술의 발전으로 인한 저장방식의 단종 및 변경에도 디지털영상저장장치 장비의 교체 없이 사용 가능한 제품이어야 한다.

7. 디지털영상저장장치(DVR) 시스템은 본체와 카메라 연결 장치 등이 있어야 하고, 카메라는 안정적으로 설치되어야한다.

8. 전방카메라의 영상정보는 LED신호등이 변할 때 순간적으로 포착이 가능한 15FPS(초당 프레임 수) 이상으로 한다.

9. 전방 카메라의 영상 정보는 수평각 120도, 수직각 55도 이상의 화각을 가져야 하며 130만 이상의 화소이어야 하고 영상정보는 MPEG4, H264, JPEG 포멧에 의거해 기록해야 한다.

10. 디지털영상저장장치(DVR)는 개인정보 보호법을 준수하여야하며 이중 시건장치, 음성녹음 제거, 모자이크 처리, 본체 및 검색 프로그램에 Password기능 등이 있어야 한다.

11. 차량에 설치된 디지털영상저장장치(DVR)의 조작은 편리하게 구동할 수 있도록 리모컨과 같은 도구 및 다른 것을 사용할 수 있어야 한다.

12. 디지털영상저장장치(DVR)의 압축방식은 장시간 녹화할 수 있는 MPEG-4, MJPEG, H263, H264등의 방식을 사용하여야 하며, 녹화된 데이터의 임의 조작 시 데이터의 수정 여부 확인이 가능하여야 한다.

13. 디지털영상저장장치(DVR) 시스템이 설치된 모든 차량에는 배터리 방전에 대비한 별도의 계획(관리자 임의로 전원 OFF 시간 조절 기능 포함)이 수립되어야 하며, 차량 운행 정지 시에도 별도의 녹화시간을 설정, 일정시간 이상 녹화가 가능하여야 한다.

14. 디지털영상저장장치(DVR) 시스템은 현재 운영 중인 타 시스템과 연계성 및 확정성을 고려하여 설계되어야 하며, 차량 내 주변기기에서 수집된 데이터와 상호 연동 가능하도록 개방성을 확보하여야 한다.

15. 녹화모드는 여러 가지 명령을 동시에 수행할 수 있어야 한다. 시간을 사전 지정 가능해야 하고, 추가 명령 시 추가 명령의 역순으로 작동 할 수 있어야 한다.

16. 차량에 설치된 시스템에 의해 교통사고 및 안전사고 등이 유발되지 않도록 조치되어야 한다.

17. 데이터 생성 및 저장 시 장애 율은 0.1%이내여야 하며, 하드웨어 불량으로 인해 데이터 저장이나 검색이 불가능하지 않도록 조치되어야 한다.

18. 차량에 설치된 시스템에 의해 교통사고 및 안전사고 등이 유발되지 않도록 조치되어야 한다.

19. 차량의 외부에 카메라를 설치할 경우 카메라 상부 돌출 커버 및 차량 외부 환경 녹화를 위해 별도의 방안을 마련하여야 하며, 특히, 사고, 도난, 방수, 우천 시 카메라렌즈 오염 등 실외 환경이 기계에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

20. “발주기관”의 협의 없이 차량훼손(타공, 자재파손 등) 시에는 즉시 “발주기관“의 담당자에게 보고 후 복구하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 모두 ”계약상대자“의 부담으로 하고, 복구 시간은 “발주기관”과 협의하여 최단시간에 복구하여야 한다.