서울형 공공자전거용

안내간판 구매 과업지시서

2017. 07.

서  울  시  설  공  단

(공공자전거운영처)

서울형 공공자전거용

안내간판 구매 과업지시서

제1장 일반사항

1. 사업목적

현재 구축되어 있는 서울형 공공자전거 “따릉이” 2017년 추가구축을 위해

안내간판을 구매하고자 함.

2. 추진개요

1) 소요예산 : 금306,394,000원(금삼억육백삼십구만사천원)※ 부가가치세 포함

2) 사업내용 : 서울시 공공자전거용 안내간판 구매

3) 납품일자 : 계약일로부터 11월 30일까지

4) 계약방법 : 제한경쟁입찰

3. 세부구매 품명 및 수량

1) 공공자전거용 안내간판 : 380대

2) 상세내용은 첨부한 규격서에 의함.

4. 입찰참가자격

1) 업  종 : 옥외광고업(2604)으로 등록한 업체

2) 지  역 : 주된 영업소가 서울특별시, 경기도에 소재한 업체

5. 계약조건

1) 납품기한 : 계약일로부터 11월 30일까지

2) 납품장소 : 발주처가 지정하는 장소

3) 납품수량 : 안내간판 380개

3) 하자기간 : 납품완료일로부터 1년간

제2장 과업지시사항

1. 세부 사업수행 내용

1) 사업수행 및 관리요건

- 계약상대자는 계약완료 후 10일안에 공정관리(품별 수급일정, 견본제품 제공 일정, 제조일정, 납품일정 등 포함)계획을 발주처에 제출하여야 한다.

- 납품 후 유지보수를 위한 원활한 부품수급방안을 제시하고, 부품별 단가를 제출하도록 한다.

- 계약상대자는 사업수행에 따라 생산되는 관련자료 및 기록에 대해 발주처의 승인 없이 타인에게 제공·대여 등을 할 수 없다.

- 사업수행 과정상 발생하는 문제점은 발주처와 충분히 협의하여 조정·보완 하여야 한다.

2) 품질 및 하자보증

- 계약상대자는 자체의 별도 품질보증을 위한 품질활동을 실시하여야 하며, 발주처의

검증 결과 평가의견에 제시된 요구사항을 보완하여야 한다.

- 자체의 결함 발생 시 무상교환을 원칙으로 하며, 이미 설치가 완료된 제품의 경우 교체로 인한 설치비용은 사업자가 부담하여야 한다.

- 사업종료 시 하자이행보증 증권를 제출해야한다.

- 납품지연에 따른 지연배상금은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률

시행규칙」제 75조에 의한다

3) 검사 및 검수

- 발주처는 본 사업의 공기 준수 및 품질수준 극대화를 위해 사업 진행 사항에 대한 감독 및 검사를 실시할 수 있으며, 이 경우 감독 및 검사 요원은 발주처가 지정하는 직원으로 한다.

- 계약체결 후에는 제품견본을 제출하고, 발주처의 확인 후 제작을 시행한다.

- 제작 거치대에 대한 발주처의 합격여부를 확인한 후 납품하고 불합격시에는 다른제품을 납품하여야 한다.

- 사업 진행에 대한 감독 및 검사는 제반 작업진척 사항 등을 기준으로 실시하며, 감독 및 검사결과 지적사항에 대해 시정요구가 있을 경우 계약상대자는 성실히 이행하여야 한다.

4) 분쟁의 해결

- 본 계약사항에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 상호협의에 의해 해결한다.

- 계약서 및 과업지시서 기타 서류 등에 명시되지 아니한 사항은 관계 규정에 의하고, 규정에 없으면 발주처와 계약상대자가 서로 협의하여 결정한다.

- 이 계약과 관련하여 분쟁이 있을 경우 관할 법원은 발주처 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

- 본 과업지시서 등 계약서에 명시되지 아니한 사항은 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법령 등에 따른다

2. 공공자전거용 안내간판 일반사항

1) 적용범위

- 본 과업지시서에 명기된 회사명 및 재료명은 디자인을 표현하기 위함이고 예상금액       산정을 위해 선정된 제품이며 이와 관련된 모든 제품은 공인기관이 인정하는 재료의        특성 및 기준에 적합한 즉, 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며 이에 따른

제품의 선택은 감독자 승인을 득하여 사용할 수 있다.

- 도면과 과업지시서의 내용이 상이하거나 명기가 없는 등의 의문이 제기되었을 경우

제작상 필요한 사항에 대하여는 감독원과 상호 협의 및 지시에 따른다.

- 본 과업지시서 이외에 제작 진행중 감독자(또는 감리자)의 문서에 의한 별도 지시

사항도 과업지시서로 간주한다.

2) 용어정의

- ‘발주처’라 함은 본공사를 시행사에게 도급을 주는 자

- ‘계약상대자’라 함은 발주처로부터 본사업을 도급받은 업자는 현장주변의 원형유지에   책임을 진다.

• 계약상대자는 계약내역서, 설계도, 과업지시서 등에 의하여 성실히 제작하되,          감독자의 검사, 협의, 지시, 승인에 따라 시행한다.

• 계약상대자는 발주처에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 이의 제기는 서면으로          하여야 한다. 단, 경미한 사항은 구두로 보고하고 담당원의 지시를 받을 수 있다.

• 계약상대자는 납품 기간 중에 당해 시설물의 훼손, 분실, 변형 등으로 인한 피해나          제3자에게 끼친 손해에 대하여 일체의 책임을 진다.

- 감독원이라 함은 발주처에서 지정한 감독자 및 보조감독자로 임명된 자를 말한다.

• 현장대리인에 대한 지시, 승인 또는 검사결과는 모두 담당원의 권한과                책임으로 간주한다.

• 감독원은 계약상대자데 대한 중요한 지시 및 승인사항을 문서로 한다.

• 감독원은 계약상대자가 관계 법령에 의해 사업을 원만히 수행할 수 있도록 협력한다.

• 감독원은 상위 항과 관련하여 관계 법령에 따라 작업 중지를 요청할 수 있으며,          현장조사 결과에 따라 현장지시, 설계변경 등을 시공자에게 요청할 수 있다.

이때, 계약자는 특별한 사유가 없는 한 담당원의 요청에 따라야 한다.

• 시행사는 설계 품질에 관한 사항에 대하여 변경시 감독자의 동의를 받아야 한다.

3. 안내간판 제작

1) 안내간판 세부규격

2) 안내간판 콘크리트기초 설치도(중형)

3) 안내간판 앙카 설치도(중형)

4. 금속작업

1) 금속재료

- 이 제작에 사용하는 판형 스테인레스는 모두 한국산업규격의 규정에 있는 것은 그에

따르고, 기타에 대해서는 도면 및 공사시방에 의하거나 승인을 받는다.

2) 규격

- 건축용 경금속제의 형상 종류 재질 및 치수는 한국산업규격(KS) 및 공사시방에 따른다.

이 공사에는 스테인레스판 가로 1,220mm*세로 2,440mm*두께 1.2mm를 사용한다.

※아래 안내간판의 규격에 따라 가로, 세로규격은 일부 변경될 수 있음

3) 일반사항

- 스테인레스는 성분 열처리 및 가공도(加工度)에 따라 강도 경도(硬度) 내식성 등이 현저히          달라지므로, 가공 조립에 사용하는 재료는 모두 그 종류 및 재질이 명확한 것을 사용한다.

- 스테인레스 재질을 항상 명확하게 하기 위하여, 공장에서 출하할 때 재질을 표시하는 마크를         적당한 곳에 각인하거나, 적당한 도료로 날인하여야 한다.

- 스테인레스는 수송할 때, 손상하지 않도록 틀을 짜서 포장하고, 부식 오염 및 손상 등이          생기지 않도록 적당한 수단을 강구한다.

5. 도장작업

1) 도장작업 일반

1-1. 도장 및 SPRAY 등은 K.S규격품으로 사전에 색상, 광택, TEXTURE를 감독         승인을 받은 후 실시한다

1-3. 도장은 전체부위가 규정된 도막두께로 균일하게 도포되어야 하며, 누락되거나 흘러내린            자국이 있어서는 안된다.

1-4. 도장공정을 거치는 모든 안내판의 철물은 분체도장 후 열처리공정을 거친다.

2) 인쇄

2-1 본 안내판 공사에서 UV인쇄는 그래픽, 지도에 적용한다.

- 안내판의 도안은 설계도면에 첨부된 데이터를 그대로 사용하여야 하며, 추후 내용 변경시         설계도서의 레이아웃 규정도에 따른다.