소방활동계획 진압대책 결과

소방활동계획	주위환경	전	건물앞 도로 왕복 4차선으로 차량부서는 용이하나 건물과 차도사이 4M인도에 10M높이의 가로수가 일렬로 심어져 있어 특수차 부서 어려움
		후	건물뒷편 편도 2차선 도로로 주차라인등이 그려져 있어 차량통행에 어려움이 있으며, 펌프차량 및 탱크차량은 부서 가능하나 특수차는 부서 불가능하여 특수차는 건물좌측 주차장으로 진입하거나 건물전면에 부서
		좌	건물좌측은 편도 1차선 주차장으로 진입하는 도로로 펌프,탱크차량 및 특수차량도 주차장으로 진입및 부서가능함
		우	건물우측은 편도 1차선 도로 및 2M이상 높이의 담이 설치되어 있어 진입이 불가하고 차량부서시 앞뒤 통행이 불가하여 신속이 건물 전면이나 후면으로 차량을 이동하여야 함
	문제점		화재발생시 건물관계자들의 신속한 초기소화활동 부족시 재산 및 인명피해 우려되며 소화활동시 사거리(인도,도로)에 위치해 낙하물로 인한 인명피해 및 차량등 재산피해 우려됨
	진압대책		-건물관계자들의 신속한 피난유도안내로 인명피해가 없도록 조치 -인도에 파이어라인 설치하여 인원 통제 -선착대 및 구조대 현장도착즉시 요구조자의 안전지대로 피난토록하며 구석진 곳등을 중점 확인하여 인명피해우려가 없도록 철저한 인명검색 실시
	인명구조 또는 피난대책		-소방안전관리자 및 상주자등 관계자 정기적인 소방안전교육훈련을 통한 화재등 초기대응능력을 배양하고 유도등,계단,통로,비상구등 피난방화시설 유지관리 철저토록 지도하여 상시 인명구조 및 피난활동에 필요한 환경을 조성
	대피장소		건물전면 1층 피난층, 건물좌측 지상주차장, 옥상층
	방화관리상 문제점		- 1층 점포로 불특정 다수인들이 출입하여 화재위험요소가 상존하고 있음 - 건물주변으로 사람 및 차량의 통행량이 빈번하여 관계자의 방화관리에 세심한 주의가 요구됨.
	자위소방대 조직상황		자위소방대 편성 운영됨(연락반2, 소화반2, 대피반2)
소방훈련지도개요	-소화기 사용 및 관리방법 지도 -화재시 119 신고요령 및 인명대피요령 지도 -피난계단등에 장애물 적치하는 경우가 없도록 지도 -소방시설 관리유지 철저토록 지도 -자위소방대 임무 숙지토록 지도
기타특기사항	-소방활동시 소방안전지도 적극 활용요함 -1층 편의점으로 불특정 다수인 이용이 많음 -2층 커피숍으로 인명대피에 주력요함