안전사고 사례 및 유형 (2월 5일)

거. 수평 이동중 지지물이 이동

(1) 내  용

옥상 텔레비전 안테나 기둥을 지지점으로 로프를 연장하여 수평이동으로 중앙부에  이를 때 지지점으로 한 텔레비전 안테나 기초부분이 이동했다.

(2) 요  인

(가) 지지점의 강도확인이 없었다.

(나) 2중 안전조치를 강구하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 관계자 등으로부터 정보 및 확인 등으로 강도를 확인한다.

(나) 로프의 지지점은 2개소 이상으로 설정하고 필요에 따라 지지점을 보강한다.

안전사고 사례 및 유형 (2월 12일)

너. 휴대한 수관의 관창 부분이 떨어짐

(1) 내  용

훈련장에서 격벽(높이 2m)을 넘어 65mm 수관 1본과 관창을 받으려고 할 때 관창이 미끄러져 안면에 떨어짐

(2) 요  인

(가) 수관과 관창을 묶고 있는 호스반도가 이완됐다.

(나) 상호 의사소통이 되지 않았다.

(3) 대  책

(가) 운반하는 수관과 관창은 밴드 등으로 충분히 묶는다.

(나) 받으려고 할 때는 상호 관창과 결합부를 잡고 확인하면서 건네준다.

안전사고 사례 및 유형 (2월 19일)

더. 훈련중 3층에서 추락

(1) 내 용 소방활동 효과 확인의 사전 훈련중 훈련탑 3층으로 진입하기 위하여 복식사다리와 단식사다리를 활용하여 진입할 때 단식사다리에서 3층으로 넘어간 대원이 발을 착지를 잘못하여 추락했다.
(2) 요 인 (가) 이동시 부주의한 착지로 균형을 잃었다. (나) 진입위치에 확보자 등이 배치되지 않았다. (3) 대 책 (가) 사다리로부터 건물로 진입할 때는 체중이동에 주의하고 발을 확인하여 신중히 한다. (나) 높은 곳의 진입시에는 로프를 확보하고 진입위치에 확보자 등을 배치한다.

안전사고 사례 및 유형 (2월 26일)

러. 차량에서 조명등 받침대를 떨어뜨려 발에 떨어짐

(1) 내  용

소방활동 훈련에서 조명등을 운반하기 위해 문을 열고 조명등 받침대를 끌어당겨   내릴 때 왼쪽 발에 낙하했다.

(2) 요  인

(가) 시간을 단축하기 위하여 조명등을 적재 수납위치에 넣지 않고 다른 곳에 적재했다.

(나) 적재 기자재를 꺼내는 위치의 바로 밑에 발을 놓았다.

(3) 대  책

(가) 기기 손상사고와 2차 사고를 방지하기 위하여 기자재는 정해진 위치에 적재한다.

(나) 진동에 의해 적재기구가 동시에 낙하하는 경우가 있는 것을 예측하고 수납과  개방 및 발의 위치에 주의한다.