안전사고 사례 및 유형 (2월 5일)

거. 수평 이동중 지지물이 이동

(1) 내  용

옥상 텔레비전 안테나 기둥을 지지점으로 로프를 연장하여 수평이동으로 중앙부에  이를 때 지지점으로 한 텔레비전 안테나 기초부분이 이동했다.

(2) 요  인

(가) 지지점의 강도확인이 없었다.

(나) 2중 안전조치를 강구하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 관계자 등으로부터 정보 및 확인 등으로 강도를 확인한다.

(나) 로프의 지지점은 2개소 이상으로 설정하고 필요에 따라 지지점을 보강한다.