『물순환 효과 분석 및 인프라 구축기술개발 연구』

학술연구용역 중간보고(2차)회의 개최결과

		주요자문의견

□  연세대 박준홍 교수

○ 편익 분석에서 침투시설과 생태저류시설에 의한 토양의 생태학적 편익에 대한 부분을 포함 하였으면 함

- 치수관점과 도로안정성 관점에만 편익이 치우쳐 있는데 LID에의한 생태학적 편익에 대한 부분은 강조되지 않고 있고 어떻게 평가 할 것인지가 명확하지 않음

○ 계획 설계 및 편익분석을 위한 수문학적 범위를 어떻게 설정할 것 인지에 따라서 그 결과가 달라질 터 인데 이론적 근거에 입각하여 평가가 진행되길 희망함

○ 편익 분석에서 침투시설과 생태 저류시설에 의한 생태학적 반응을 측정하는 방법으로 토양미생물의 다양성 측정을 권장함

○ 지하수위와 투수능 증진효과 보이는 자료제시 필요

○ 서울시는 장기모니터링하고 그 효과를 시민들이 볼 수 있는 홍보용 시설을 구축하고 추진할 필요가 있음

○ LID의 환경적 편익분석은 별도의 과제로 중장기적으로 진행할 필요가 있음

○ 침투시설별 침투량에 대한 원단위 데시가 필요

□  서울연구원 김영란 박사

○ 물순환 시설(침투시설)의 유형별(종류별) 침투량을 원 단위로 제시

○ 제시된 침투시설이 실질적으로 적용 될 수 있도록 토지유형별, 시설용도별로 설치구조, 방법 등이 마련되어여 할 것임

○ 침투시설(물순환시설) 설치 조건에 대해 토양의 포화투수계수, 지하수위와 연계하여 조건마련이 필요함

○ 시설 설치에 따른 효과분석 결과가 물순환 개선량 시민생활개선   내용으로 제시 필요

○ 효과분석시 강우량(대표 강우량 양상, 특성)제실 필요함

○ 효과분석으로 B/C 분석은 현 단계에서 어려우므로 서울시와 조절하여 수행여부 결정 필요함

○ 첨두유량 용어는 홍수저감으로 오해되기 쉬우므로 적정성 검토 필요

□  국토연구원 김선희 박사

○ 표준화된 조사항목 설정 중요 (토지이용 특성, 강우특성, 침투·빗물관리 등)

○ 연계 통합 조사와 효과분석의 방법?

- 3개 대상지역 적용 / 모의(효자배수분구, 마곡지구, 새동네)

○ 편익비용 분석방법

- 편익 : 물순환, 침수방재, 수질, 생태, 경광 항목설정 합리적

- 비용 : 조성, 유지관리비용

※ 뉴욕시 그린인프라계획 참고가 될 것 같으며 그 수준에세 테이터 분석이 이루어 진다면 정책적 성과뿐만 아니라 학술적 기대효과도 있을 것으로 보임

○ 저류형 옥상녹화 결과에 대한 조건을 분명히 하고 평가·검증 필요함

- 최대 10℃이상 발생의 토이지용 등 물리적 조건, 수리 수문 특성, 시설특성 등 제시 필수적임

□  한국환경공단 서성철 팀장

○ 서울시의 Target을 명확히 할 필요가 있음

- 물순환 만인지, 첨두유량 감소를 포함하는지, CSOS감소를 포함하는 지 등

- 이에 따라 연구의 진해앙향과 범의를 선택과 집중할 필요가 있음

○ 모니터링시 단일 이벤트에 대한 평가도 중요하지만 연간 단위 평가방법도 검토할 필요가 있음

○ 침투시설의 침투속도는 장기적인 모니터링을 통해 속도가 저하되는 경향을 파악하는 것이 중요함

○ 분담량, 빗물관리량이 ㎜/hr로 되어있어 시설 설계시 혼란이 있을 수 있음

□  종로구 안전치수과 윤주영 과장

○ 침투 시설별 효과분석 후 설치 대상·지역등에 적합한 시설 제시

○ 주민참여 없이는 효과가 미미할 것으로 판단되므로 홍보 방안 제시

○ 모니터링 중 관리 개선점, 유지관리방안 제시

□  물재생계획과 하수계획팀장

○ 모니터링 횟수가 적어 효과의 적정성이 있는지 의문이 감

- 침투형 빗물받이 월류턱 적정높이 산정 필요한 이유는 초기 우수가 땅속으로 들어가면 토양의 오염을 방지하기 위함임

○ 청운중학교 옥상녹화(블루루프)설치 전·후 온도 저감 모니터링 결과 10℃이상 나는 것은 재검증 필요함

□  한국토지주택공사 현경학 박사 (서면 자문)

○ 물순환 회복 성공 모델을 부각할 필요가 있음. 효과분석 결과 설치시설에만 국한하지 말고 구조적, 비구조적 방안과 관리 등에 대한 내용을 담아 지구별 성공모델을 부가시키고 향후 사업에 연겨할 수 있도록 검토 필요

○ 도로시설의 안전성 검토과정에서 지반침하와 염화칼슘에 의한 영향등은 ‘LID 기반 물순환 도시 통합 모델 및 적용기술개발’ (LHI)의 연구 결과를 참조 상호 활용 필요. 식생실험 역시 참조 검토 필요

○ 도로부 비점 모니터링. 도로브 투수성 포장 등의 설치와 관리 결과를 잘 정리하여 향후 관리 가이드 라인에 자세히 반영 필요

○ 겨울철 제설제, 초기 빗물의 녹지대 유입이 가능하여여 온전한 LID설치와 실험이 가능하며, 이에 대한 개선방안 검토 필요

○ 물순환 수문모의 결과 제시 필요

○ 빗물관리량 설정과 계산에 저류량과 침투량의 동시 반영 고려 필요

○ 설계지침서 작성시 그간의 국내 연구 성과에 대한 종합적 review 필요하며, 너무 자세한 서술은 지양(설계의 유연성을 위해 최소한의 기본 기준 제시), 오히려 시공 측면에서 자세한 언급 필요

○ 관리부분은 공공과 민간의 기능으로 분리 검토도 필요하며, 별도의 LID 관리보다 도로, 공원, 기준 우수관리와 겸하여 관리토록 유도 필요