2처리장

탈취시설 점검일지

검일자 : 2017년 12월 01일 (금요일)  점검자 기계7급 임순기 강금열

점검 항목	점검사항		2처리장 탈취실		비고
			가동기기 1호	가동기기 2호
본체	pH		7.3
	제어 판넬	전 압(V)	380V
		전 류(A)	67A
		댐 퍼(%)	100
		가습기 온도	18.9
		탈취기 온도	19.2
	노즐분사 (스프레이전동밸브)		양호
보조 기기	가습기 순환펌프		(정상가동)
	탈취기 순환펌프		(정상가동)
	가성소다 약품탱크 교반기		(정상가동)
	영양제 약품탱크 교반기		(정상가동)
	히 터(가동유무)		정상
	영양제(주입상태)		0ℓ
	중화제(주입상태)		1.7kg
기타 사항	기기점검 이상내용		- 탈취시설 보수공사로 운휴 (11:28일)
	조치 및 특이사항