	건축공사장 소방안전강화 공한문
먼저 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며 귀사의 번창을 기원합니다. 건축공사장 화재 등 각종 재난사고를 사전에 예방하여 귀중한 생명과 재산을 보호하고자 다음 사항을 알려 드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다. □ 작업시작전 반드시 화재예방 및 안전교육 실시후 작업을 시작한다. □ 위험작업 현장은 안전감독자에 의한 확인 및 화재안전 예방순찰을 수시 실시한다 □ 동일작업장 내에서 용접·용단작업과 페인트 도장작업, 우레탄 발포작업 등 동시 작업을 절대 금지한다 □ 용접작업장 주변에 있는 가연성 물질을 제거하고 바닥에 충분한 양의 물을 살수하는 등 용접불티에 의한 발화를 사전 차단한다. □ 유류, 가스 등 위험물질은 별도의 지정장소에 관리하고 주위에 방치된 가연물은 안전한 장소로 이전 또는 제거한다. □ 전기,가스에 사용하는 작업자재는 안전수칙을 지켜 사용하고 작업장 내에서 모닥불 또는 흡연행위를 일체 금지한다. □ 작업시에는 충분한 양의 소화기 및 방화수를 비치하고 사용법을 숙지한다 □ 임시 컨테이너에서는 화재위험성이 있는 전열기(난로,히터)의 사용을 금하고 수면을 취하지 않는다. □ 작업장의 각 부분으로부터 하나의 비상구 또는 출입구까지의 수평거리가 50m 이하가 되도록 한다. □ 비상구의 문은 실내에서 항상 열 수 있는 구조로 하며, 내부 및 외부에는 비상구의 표시를 한다. □ 실내작업장에는 비상시 근로자에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비 또는 기구를 설치한다. □ 화재발생시 즉시 화재경보를 발하고, 근로자에게 주기적으로 소방교육 및 비상훈련을 실시하여 화재예방 및 대응활동에 대한 체제를 확립한다. 기타 궁금하신 사항은 강남소방서 예방팀(☎561-2119)으로 문의하시기 바랍니다.