구 송파공영차고지 특고압 해지 관련 보고서

’19. 7. 30. 특고압 해지 예정인 구 송파차고지 관련,

단전 시 안전상의 문제점을 점검하고 결과를 보고드림

Ⅰ		검토내용

□ 특고압 부하 접속 위치 (송파 전기 결선도 참조)

구분	부 하 위 치
	일반라인	비상라인
1	사무동	비상동력
2	정비동	주유동(사용안함)
3	세차동	세차동(폐수/오수 시설 포함)
4	일반동력(사무동)	세차동(폐수/오수 시설 포함)
5		경비동/옥외보안등
6		관리사무소
소계	4	6
합계	10

□ 단전 시 정전 예정 위치

□ 각 위치별 현재 상태 검토(7/24일 사진촬영)

사 무 동 (사용안함)	세차동 ※폐수/오수처리시설 포함 (사용안함)
정 비 동(사용안함)

※ CNG충전소는 전원 별도로 공급하여 사용

Ⅱ		검토결과

□ 현재 CNG 충전소를 제외한 구 송파차고지 내 모든 건물 및 설비들이

미 사용중임

□ 건물 등 철거공사가 예정되어 있어 전원 공급이 계속될 경우

누전, 감전, 화재발생 등 안전사고 발생이 우려되며 단전이 지연될      경우 철거 공사도 지연됨

□ 단전시 발생할 문제점은 없으며, 7월 31일 까지 해지가 안될 경우      전기 기본료 발생으로 납부 주체에 대한 분쟁 소지가 있음

※ 송파차고지 운영위원회에서는 7월 31일 이후에 발생하는 전기료에

대하여 책임이 없다고 주장하고 있음.  끝.