「2023년 제22차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

2023.  8.

도시교통실

(교통운영과)

「2023년 제22차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일  시: 2023. 8. 31.(목) 15:00~17:05

ㅇ 장  소: 교통운영과 6층 회의실

ㅇ 참석자

- 자문위원: 교통운영과장, 김대성(서면), 박상섭, 이경아, 홍지연, 오은미, 김영일 위원

- 설 계 사: ㈜글로벌메타 문승라 부사장 등

ㅇ 심의결과: 재보고 1건, 조건부 3건

연번	공사명	심의결과
1	이수고가 보강공사	조건부
2	상계근린공원 소음개선공사[동부간선도로 확장공사(3공구)]	조건부
3	영동대로 지하공간 복합개발 건설공사	재보고
4	고덕동 제이케이미래강동피에프식스 대용량 신규공사	조건부

□ 공통 의견

ㅇ 야간 공사시에는 통제수 및 작업자 안전을 위해 각 단계별 점용 시점부에는 인력통제수 배치를 지양하고 로봇 신호수. 사인보드카(진행방향 LED 표시등) 설치 등을 검토하시기 바람

ㅇ 당일 굴착 당일복구 공사의 경우, 임시 노면표시 설치 여부를 명확하게 표현하여 제시하시기 바람

ㅇ 당일 굴착·복구 공사의 경우 되메우기, 다짐(층다짐)을 철저히 시행하여, 도로 임시 개방 시 지반 침하로 인한 교통장애가 발생하지 않도록 하고, 공사완료 후 본 포장계획을 포장담당기관 협의후 보완보고서에 포함하여 제출

ㅇ 현장굴착 작업시 지하매설물로 인한 공사지연이 발생하지 않도록 사전 지하매설물 조사를 철저히 이행바람

ㅇ 교차로 구간 공사시행시에는 법적으로 수신호 권한이 있는 모범운전자를 배치 바람.

ㅇ 각 단계별 주요공정 내용 및 소통관련 특이사항(특정방향 통행폐쇄, 교행통행 등)과 굴착 단면도를 보고서 및 소통대책 도면에 명시 바람

ㅇ 전체 공사단계 진행계획표(Time Table)을 보고서에 제시바람

ㅇ 동일구간에 대한 단계별 교통소통대책은 전(前) 단계 교통소통대책을 바탕으로 변경된 내용을 추가하여 작성 바람

ㅇ 공사시간대와 도로점용시간대가 일치하지 않은 경우 보고서 및 도면에 표현하고 교통영향 분석시 오전,오후 첨두시와 공사시간대 첨두시를 구분하여 실시

ㅇ 교통소통대책 보고서에 용역 계약서를 첨부 바람

□ 안건별 의견

1. 이수고가 보강공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 해당지역은 상습정체 구간으로 차로 점용에 따른 지·정체가 예상되어 신호현시 조정 등을 고려하여 대응 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ 이수교차로 내 점용 시, 회전교통량이 상대적으로 적은 차로에 대해서는 우회하는 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ 기존 안전지대를 활용하여 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 각 단계별 방향별 차로 분리시 운전자의 혼란이 발생하지 않도록 안전지대가 차로중앙에 형성되는 교통소통대책은 가급적 지양

ㅇ 상습정체 교차로이므로 공사기간 및 점용시간을 탄력적으로 운영하는 방안을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3-3단계) 이수교차로 점용 시, 사당역→ 동작대교 방면 차로 축소로 인한 차량 대기가 예상되어 이에 따른 대응방안을 검토해주시기 바람

ㅇ (3-4단계 등) 사평대로 운영 시 1차로는 유턴(U-turn)만 가능하도록 검토해주시기 바람

ㅇ (3-5, 3-11단계) 효율적인 차로 운영을 위해 점용구간을 조정하고 방배로 진입하는 차량들의 안전한 주행을 위하여 필요 시 1차로를 미리 차단하는 등의 방법을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 보행자의 안전을 위해 보행통로 폭은 1.5m 이상 확보하시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 각 단계별 차로 합류 도류화는 차로 중앙이 아닌 차선에서 시작할 수 있도록 검토해주시기 바람

ㅇ (1-2단계) 국립현충원 방면 좌회전 차로 점용 시 동작대교 방면 좌회전 노면표시 추가를 검토해주시기 바람

ㅇ (3-3단계) 고속터미널 직진차로는 공사구간과 상충되지 않도록 유도선 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 이수고가도로 하부 보강공사로 인해 주변 도로의 정체가 예상되어 시간대별 교통량 변화를 고려하여 점용구간 탄력적 운영을 검토해주시기 바람

ㅇ 일부 차로 구간이 확장되는 부분이 있는 지점은 진행차량과의 충격사고 예방을 위한 원거리 안전시설 및 신호수 배치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 이수교차로 내 점용 시, 사당역 → 구반포 방면 직진차량 유도선을 추가해주시기 바람

2. 상계근린공원 소음개선공사(동부간선도로 3공구) - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (중앙분리대 방음벽 설치) 해당구간은 상습 지·정체 구간으로 공사 점용으로 인한 추가적인 정체가 예상되어 이를 위해 측도를 북향 직진차로로 활용하는 방안을 검토하여 주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 보고서 내 공사 홍보계획을 추가하여 주시기 바람

ㅇ 도면 내 단면도를 추가해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (중앙분리대 방음벽) 동부간선도로 상 차로 점용에 따른 사전 우회 정보를 충분히 제공해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (상계주공 11단지, 상계주공 16단지) 남 → 서 측 접근로 우회전 진입 전 정지선 및 양보 노면표시 설치를 검토해주시기 바람

ㅇ (중앙분리대 방음벽) 공사시간을 야간시간대(22시 ~ 익일 06시) 변경을 검토해주시기 바람

3. 영동대로 지하공간 복합개발 건설공사 - 재보고

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 보고자료와 보고서의 내용이 상이하여, 추후 서면자문으로 대체

4. 고덕동 제이케이미래강동피에프식스 대용량 신규공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교차로 인접 점용 시 우회동선을 활용하여 차로 운영 계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3구간 18단계) 전(前) 단계를 고려하여 대향차로 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교차로 인근 점용구간에 대해 교대통행을 계획하는 경우 배치하는 통제수에게 매뉴얼 등 사전 교육을 철저히 해주시기 바람

ㅇ (4구간 7단계) 전(前) 단계를 고려하여 노면표지 유지를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 야간 시간 대에 이루어지는 공사로 통제수의 안전을 고려하여 시설물 설치를 검토해주시기 바람

ㅇ 보고서 내 홍보계획을 추가적으로 제시해주시기 바람

ㅇ (3구간 27단계) 인근 주민들의 진·출입 안전을 고려하여 우회동선을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3구간 9단계) 운전자들의 안전을 고려하여 고덕로 직진 유도선 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3구간 15단계) 좌회전 금지에 따른 신호체계를 재검토해주시기 바람

ㅇ (4구간 17단계) 보행자 안전을 위해 보행통로에 조명시설 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 각 단계별 신호기-교통통제수 간 통행유도 불일치로 인한 교통사고 예방방안을 검토해주시기 바라며, 교차로와 인접한 공사장 운영 시에는 원거리에서 통행을 유도하여 교차로 잠김 등이 발생하지 않도록 검토해주시기 바람

ㅇ 중앙선 및 유턴구역선 이설 등 차로운영 변경이 발생할 경우에는 진행 방향별 차로운영 정보가 명확하게 운전자에게 전달될 수 있도록 교통안전시설을 보강하시기 바람

ㅇ 공사로 인한 도로점용이 발생하여 차로 축소가 예상되므로 차로 변경(최소 3식) 및 직진금지 노면표시 등을 규정에 맞게 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 이면도로 인근 점용 시, 대안경로 존재시 우회동선 홍보 및 작업구간 이면도로 일시적인 일방통행 검토 바람

ㅇ 신호교차로 구간 점용시 교대통행이 불가피한 경우에는 관할경찰서와 협의하여 공사시간대에는 점멸신호 운영 검토 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 횡단보도 반폭 공사 시, 보행도우미 배치를 검토해주시기 바라며 안전을 위해 보행자 및 운전자들의 시야를 확보해주시기 바람

ㅇ (2구간 23단계 등) 점용구간 인근 버스정류장 위치를 재검토해주시기 바람

ㅇ (3구간 15단계) 완화구간 설치를 재검토해주시기 바람