「2023년 제25차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

2023.  10.

도시교통실

(교통운영과)

「2023년 제25차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일  시: 2023. 10. 5.(목) 14:30~17:00

ㅇ 장  소: 교통운영과 6층 회의실

ㅇ 참석자

- 자문위원: 교통운영과장, 김대성, 박상섭, 기성호, 신기숙. 이정호, 황진수 위원

- 발 주 처: 구로구청 조용상 주무관 등

ㅇ 심의결과: 4건(조건부 4건)

연번	공사명	심의결과
1	독립문 문화공원 지하공영주차장 건립공사(변경보고)	조건부
2	강남대로 중앙버스정류장 승차대 연장 설치	조건부
3	남부순환로 구로IC 도로구조개선사업(구로1동 진입구간)	조건부
4	봉은중 사면 보수, 보강공사	조건부

□ 공통 의견

ㅇ 야간 공사시에는 통제수 및 작업자 안전을 위해 각 단계별 점용 시점부에는 인력통제수 배치를 지양하고 로봇 신호수. 사인보드카(진행방향 LED 표시등) 설치 등을 검토하시기 바람

ㅇ 당일 굴착 당일복구 공사의 경우, 임시 노면표시 설치 여부를 명확하게 표현하여 제시하시기 바람

ㅇ 당일 굴착·복구 공사의 경우 되메우기, 다짐(층다짐)을 철저히 시행하여, 도로 임시 개방 시 지반 침하로 인한 교통장애가 발생하지 않도록 하고, 공사완료 후 본 포장계획을 포장담당기관 협의후 보완보고서에 포함하여 제출

ㅇ 현장굴착 작업시 지하매설물로 인한 공사지연이 발생하지 않도록 사전 지하매설물 조사를 철저히 이행바람

ㅇ 교차로 구간 공사시행시에는 법적으로 수신호 권한이 있는 모범운전자를 배치 바람.

ㅇ 각 단계별 주요공정 내용 및 소통관련 특이사항(특정방향 통행폐쇄, 교행통행 등)과 굴착 단면도를 보고서 및 소통대책 도면에 명시 바람

ㅇ 전체 공사단계 진행계획표(Time Table)을 보고서에 제시바람

ㅇ 동일구간에 대한 단계별 교통소통대책은 전(前) 단계 교통소통대책을 바탕으로 변경된 내용을 추가하여 작성 바람

ㅇ 공사시간대와 도로점용시간대가 일치하지 않은 경우 보고서 및 도면에 표현하고 교통영향 분석시 오전,오후 첨두시와 공사시간대 첨두시를 구분하여 실시

ㅇ 교통소통대책 보고서에 용역 계약서를 첨부 바람

□ 안건별 의견

1. 독립문 문화공원 지하공영주차장 건립공사(변경보고) - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (2, 3단계, 4-2, 5단계) 이전 단계와의 통일성을 고려하여 도면을 재검토해주시기 바람

2. 강남대로 중앙버스정류장 승차대 연장 설치 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1단계) 교통소통대책 도면 내 공사로 인한 차로 점용 상세도를 추가로 제시해주시기 바람

ㅇ (2단계) 중앙버스 점용에 따른 강남대로 운영을 고려하여 임시 버스정류장 위치를 재검토해주시기 바람

ㅇ (2단계) 심야버스의 안전한 운행을 위하여 입,출구 동선에 라바콘 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 오타 수정 및 범례를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3단계) 공사장 주변 내 교통신호수 추가 배치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1, 3단계) 실제 공사 일수를 재검토해주시기 바람

3. 남부순환로 구로IC 도로구조개선사업(구로1동 진입구간) - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 차량들의 회전반경을 고려하여 점용구간 내 가각정리를 재검토해주시기 바람

ㅇ 구로IC내 교차로 설치로 인한 교통영향 분석결과를 각 단계별로  제시해주시기 바람

ㅇ (권고의견) 구일로→남부순환로(북서향) 접속부 엇갈림이 최소화될 수 있도로 접속부 차로운영을 재검토하여 주시고, 남부순환로상 버스 베이(2면)도 추가확보 방안 검토해주시기 바람

ㅇ 교통안전시설로 오해될 수 있는 시설표현(우수관로 등)은 최소화하거나 표현을 변경하여 보완보고서 작성 제출해주시기 바람

ㅇ 공사안내표지는 운전자에게 최우선적으로 필요한 정보 중심으로 제공될 수 있도록 표현문구 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3단계) 본선에서 교차로 진입 시 우수관 신설공사 분리 시공 등 단계 세분화와 인근 활용가능한 녹지공간을 활용하여 사고위험을 줄이기 위한 방안을 감속차로 추가 확보방안 검토해주시기 바람

ㅇ (5단계) IC내 안전한 도로주행을 위하여 진행방향별로 차로 운영 이 단순화할 수 있도록 재검토해주시기 바람

- 공사단계를 세분화 및  보도육교앞 교차로에서 남부순환로 방면 임시 좌회전 허용 방안 등 검토

ㅇ (6단계) 차로 운영계획을 고려하여 단계 세분화를 검토해주시기 바람

ㅇ (7단계) 교차로 내 모범운전자 배치를 검토해주시기 바람

ㅇ (10단계) 교차로의 안전한 진입을 위하여 진입로 확폭 및 교통안전시설물 설치를 검토해주시기 바람

ㅇ (7단계) 도로점용으로 인해 가마산로 방면 진입동선을 재검토해주시고 필요하다면 우회동선 홍보를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 범례를 재검토해주시기 바람

ㅇ 야간 공사 시 시야확보를 위한 시설물 설치를 검토해주시기 바람

ㅇ (1단계) 로봇통제수 배치를 검토해주시기 바람

ㅇ (12단계) 보행자의 보행동선을 고려하여 횡단보도 반폭공사를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (7단계) 교통소통대책 도면 내 선형을 재검토해주시기 바람

ㅇ (8단계) 교차로 내 유도선 설치를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (권고의견) 우수관로가 계획 도로 중앙에 위치하여 공사 중 및 완공 후 유지관리에 불리할 것으로 예상되므로 재검토해거나 불가피한 사유를 제시해주시기 바람

ㅇ (4단계 이후) 구일로 통행중 구로IC내 엇갈림이 최소화될 수 있도록 진행 방향별로 차로를 재구분하는 차로 운영 방안을 검토하여 그 결과를 제시해주시기 바람

ㅇ (3단계) 교통소통대책 도면 내 점용구간을 포함한 단면을 제시해주시기 바라며, 단계를 세분화하여 진입동선을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3단계) 교통소통대책 도면 내 굴착 단면을 제시해주시고 점용구간 내 공사장비 배치를 도면 내 표현해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 첨두시간대 교차로 내 모범운전자 배치를 검토해주시기 바람

ㅇ (2단계) 임시차선 선형 조정을 검토해주시기 바람

ㅇ (3단계) 공사구간 세분화를 검토해주시기 바람

ㅇ (12, 13단계) 교차로 내 중앙선 (점선 → 실선) 변경을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (각 단계) 교통소통대책 도면 내 임시도로 단면 제시 및 차로 폭원을 표현하여주시기 바라며, 차량의 회전반경을 고려하여 가각부 정리 및 적정 차로폭원 제시해주시기 바람

ㅇ (7단계) 이면도로 통제에 따른 안내 표지판 추가 설치

ㅇ (7단계 이후) 급차선 변경 방지를 위한 좌회전 차로 노면마킹 추가 설치를 검토해주시기 바람

4. 봉은중 사면 보수, 보강공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 공사 장비를 제시하여 주시기 바람

ㅇ 인근지역에 공사차량 대기공간 확보 등을 통해 실제 공사시간대에 한해 도로점용이 이루어질 수 있는 지 공사방법을 재검토하여 주시기 바람.

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 배수지 공원 내 근로자 이동 차량을 위한 동선을 감안하여 사전 협의 및 교통소통대책을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사시간에 한해 도로점용이 불가능할 시 공사시간대을 추가하여 전체 공사기간 단축 방안을 검토해주시기 바람