「2023년 제26차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

2023.  10.

도시교통실

(교통운영과)

「2023년 제26차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일  시: 2023. 10. 12.(목) 14:30~16:45

ㅇ 장  소: 교통운영과 6층 회의실

ㅇ 참석자

- 자문위원: 교통운영과장, 김대성, 오은미, 김영일, 최승각. 신치현 위원

- 용 역 사: 제이에스이엔텍 이종훈 대표 등

- 발 주 처: 도시기반시설본부 박웅교 주무관 등

ㅇ 심의결과: 4건(조건부 4건)

연번	공사명	심의결과
1	신림 ~ 봉천터널 도로건설공사(1공구)	조건부
2	2023년 나래ES 열수송관 건설공사(천호대로)	조건부
3	중곡-1 소구역 하수관로 정비공사(2권역)	조건부
4	2023년 강남지사 열수송관 공사(도산대로)	조건부

□ 공통 의견

ㅇ 야간 공사시에는 통제수 및 작업자 안전을 위해 각 단계별 점용 시점부에는 인력통제수 배치를 지양하고 로봇 신호수. 사인보드카(진행방향 LED 표시등) 설치 등을 검토하시기 바람

ㅇ 당일 굴착 당일복구 공사의 경우, 임시 노면표시 설치 여부를 명확하게 표현하여 제시하시기 바람

ㅇ 당일 굴착·복구 공사의 경우 되메우기, 다짐(층다짐)을 철저히 시행하여, 도로 임시 개방 시 지반 침하로 인한 교통장애가 발생하지 않도록 하고, 공사완료 후 본 포장계획을 포장담당기관 협의후 보완보고서에 포함하여 제출

ㅇ 현장굴착 작업시 지하매설물로 인한 공사지연이 발생하지 않도록 사전 지하매설물 조사를 철저히 이행바람

ㅇ 교차로 구간 공사시행시에는 법적으로 수신호 권한이 있는 모범운전자를 배치 바람.

ㅇ 각 단계별 주요공정 내용 및 소통관련 특이사항(특정방향 통행폐쇄, 교행통행 등)과 굴착 단면도를 보고서 및 소통대책 도면에 명시 바람

ㅇ 전체 공사단계 진행계획표(Time Table)을 보고서에 제시바람

ㅇ 동일구간에 대한 단계별 교통소통대책은 전(前) 단계 교통소통대책을 바탕으로 변경된 내용을 추가하여 작성 바람

ㅇ 공사시간대와 도로점용시간대가 일치하지 않은 경우 보고서 및 도면에 표현하고 교통영향 분석시 오전,오후 첨두시와 공사시간대 첨두시를 구분하여 실시

ㅇ 교통소통대책 보고서에 용역 계약서를 첨부 바람

□ 안건별 의견

1. 신림 ~ 봉천터널 도로건설공사(1공구) - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 1년이상 장기 공사장이므로 공사 착공후 매월 1회 교통상황 모니터링 결과를 교통운영과에 제출바람, 모니터링 결과 제출이후 점용구간에 변화가 없는 달의 경우에는 모니터링 결과 제출 생략 가능

ㅇ 1년이상 장기 공사장이므로 공사구간 교통상황을 파악할 수 있는 CCTV를 설치하고 교통운영과에서 현장영상을 파악할 수 있도록 조치바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (6단계) 교차로 내 도로점용으로 인해 운전자의 시야 확보 및 안전한 도로주행을 위하여 유색 유도선 설치를 검토해주시기 바람

ㅇ (6, 7단계) 사당방면 도로 점용에 따라 사전 안내 표치 추가 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 도류화 구간에 대한 교통안전시설물을 표시해주시기 바람

ㅇ 교차로 내 도로점용 공사 시 운전자들의 시야 확보를 위해 안전대책을 검토해주시기 바람

ㅇ (본선부 BOX 구간 6단계) 노선 버스 운행 동선을 고려하여 교통소통대책 도면을 재검토해주시기 바람

ㅇ (본선부 BOX 구간 9단계) 도로 선형을 고려하여 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (본선부 BOX 구간 5단계) 교차로 내 도로점용에 따른 차량 회전 반경을 고려하여 점용부 가각정리를 검토해주시기 바람

ㅇ (본선부 BOX 구간 21, 22단계) 이면도로 진출입 및 횡단보도 반폭 시공에 대한 상세도면을 추가해주시기 바람

ㅇ (각 단계) 차량주행 선형을 고려하여 중앙선 및 안전지대 선형을 재검토 바람(변곡부 직진선형 사용 금지)

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (본선부 BOX 구간 5단계) 교차로 내 점용 시 모범 신호수 배치를 검토해주시기 바람

ㅇ (본선부 BOX 구간 4~7단계, 46~48단계) 교차로 내 점용으로 인해 가시설 설치 작업 시 투입장비 조합을 검토하여 일반 차량의 위험이 없도록 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 좌회전 및 유턴차로 조정 시 교통량 분석을 통해 충분한 대기공간과 원활한 차량 통행을 위해 적정 테이퍼 길이 확보를 검토해주시기 바람

ㅇ 도로점용에 따른 차로 선형 변경 시 정지선 앞 진행방향 노면 표시 및 교차로 내 유도선 누락 지점에 대해 전반적으로 재검토해주시기 바람

ㅇ 차로 축소 시 가능한 상위 차로를 우선으로 도로 선형 조정 및 하위차로를 양보 처리하는 방향으로 재검토해주시기 바람

ㅇ 유출 차로와 유입차로 간 균형을 맞춰 정지선 앞 진행 방향 및 금지 노면 표시를 개선하고 정지선 누락 지점에 대한 보강을 검토해주시기 바람

ㅇ 전반적으로 유턴 차로 및 유턴 허용구간 노면 표시에 대해 도로교통법 등 관련 규정에 맞게 재검토하고, 유턴 신·이설 시 운전자가 유턴 지시 표지 또는 신호등을 명확하게 인식하도록 대책을 검토해주시기 바람

ㅇ 차로 줄어들거나 진행 방향 변경 시 이에 대해 운전자들이 명확하게 인지할 수 있도록 적절한 간격으로 노면표시 보강을 검토해주시기 바람

ㅇ (본선부 BOX 구간 6, 7단계) 농협 앞 사당 방면 3차로 직진차로로 변경을 검토해주시고 구로 방향 하위차로는 직진·우회전 고용차로 변경을 검토해주시기 바람

ㅇ (본선부 BOX 구간 31단계) 난곡사거리 동측 접근로 구로 방면 하위차로 우회전, 직진-우회전 등 명확한 차로 처리 및 금지표지 등 노면 표시를 보강해주시기 바람

ㅇ C, D구간 신호등(3, 4구)과 유턴 지시 및 보조표시를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 각 단계별로 교통소통대책 도면 내 이면도로 및 횡단보도 점용 시, 공사 상세도를 추가로 제시해주시기 바람(이면도로 진출입 통제여부 명시)

ㅇ (본선 2, 4단계) 차로 내 안전지대 설치로 분기후 좌회전(직진) 전용차로로 진입되는 경우 분기점 이전 차로별 진행안내 보강 필요

ㅇ (본선 box 3~9단계) 교차로에서 좌회전 허용여부가 각 단계별로 변경되는 현상이 있어 운전자 혼란이 예상되니 통일된 운영방안 검토

ㅇ (본선 14단계) (구)금천경찰서앞 신호기 오기 수정(3색등→4색등)

ㅇ (본선 19단계) (구)금천경찰서앞 직진 유도선 추가 설치

ㅇ (본선 20단계) (구)금천경찰서앞 교차로 차로균형 고려하여 도류화 방안 재검토해주시기 바람

ㅇ 좌회전, 유턴 폐지 등이 있는 단계에서는 운전자에게 대안경로를 사전에 안내하는 교통안내표지를 추가 설치 바람

ㅇ (분할 시공단계) 분할 시공단계별 소통대책을 별도로 제시 바람

ㅇ (본선 29단계) 난곡사거리 서→남 우회전 차량을 위한 사전 안내체계 제시

2. 2023년 나래ES 열수송관 건설공사(천호대로) - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3단계) 원활한 차로운영을 위해 하위차로 추가 점용을 검토해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 주요 교차로에 대한 교통량 분석을 제시해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 교통안내표지판을 재검토해주시기 바람

ㅇ (7단계) 충전소 진·출입 차량과 유턴(U-Turn) 차량이 원활한 운영을 위하여 모범 신호수 배치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 보고서 내 계약서를 첨부해주시기 바람

ㅇ 통제수 안전을 위하여 배치 방법을 재검토해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 보고서내 교통량을 표현하여 주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 현장굴착 작업시 지하매설물로 인한 공사지연이 발생하지 않도록 사전 지하매설물 조사를 철저히 이행바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 차로 점용 시에는 통행 가능 차로 폭과 측방여유폭을 충분히 확보하고, 차량주행 및 교행이 원활하게 이루어질 수 있도록 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (7단계) 단계 세분화를 통해 직진차로에서 유턴차량이 대기하는 문제가 해결될 수 있도록 재검토하여 주시기 바람

ㅇ 교통량을 고려하여 공사시작 시간을 1시간 정도 늦추는 방안 검토해주시기 바람

3. 중곡-1 소구역 하수관로 정비공사(2권역) - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (4구간 1단계) 교차로 내 점용으로 인한 차로운영 계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 보고서 내 교통량을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1구간 1, 2단계) 점용구간 면적을 재검토하여 임시보행통로(폭 2m이상) 확보해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 각 단계별로 신호기-교통통제수 간 통행유도 불일치로 인한 교통사고 예방방안을 검토해주시고 특히 교차로와 인접한 공사장 운영 시에는 원거리에서 통행을 유도하여 교차로 잠김 등이 발생하지 않도록 조치해주시기 바람

ㅇ 보도 차단 시에는 전방 횡단 보도를 이용해 보행자가 도로를 안전하게 횡단할 수 있도록 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 도로 점용으로 인해 교행통행이 불가피할 경우, 경찰서와 협의하여 공사시간대 공사구간 신호기를 점멸운영으로 변경바람

ㅇ 교통량을 고려하여 공사시간을 재검토 바람(종료시간 단축)

ㅇ 보도 통제시 사전 안내 방안을 제시검토해주시기 바람

4. 2023년 강남지사 열수송관 공사(도산대로) - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1단계) 도류화 방법을 재검토해주시기 바라며 차로 축소에 따른 사전 안내 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ (5단계) 단계 세분화를 검토해주시기 바람

ㅇ (9단계) 보행자 안전을 위하여 보행안전도우미를 추가로 배치해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통량을 고려하여 공사시간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (6단계) 도류화 방향은 단일방향으로 검토해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 측방여유폭을 제시하여 단면을 수정해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 범례를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3, 4단계) 도산대로(신사역 → 영동대교 남단) 교차로 방향 대향차로를 활용할 경우, 하위차로 및 도류화 구간 점용으로 인해 해당 구간 거리가 짧아 분기하는 지점에 사전 안내표지 등을 추가로 설치하여 교통소통 및 안전확보 방안을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면내 공사시간대 교통량 분석을 제시해주시기 바람

ㅇ (각 단계) 공사특성상 공사시간대외 주간시간 점용이 발생하므로, 주간시간대 점용시 교통소통대책을 추가로 제시해주시기 바람.

ㅇ (1~2 단계) 영동대로 남단 교차로 인근 공사시 공사시작을 23시 이후로 재검토 바람

ㅇ (6~9단계) 중앙선 이전의 필요성 재검토 바람

ㅇ 본 사업구간에 예정된 동부간선도로 지하화 사업 시행 시 차로점용이 동시에 발생하지 않도록 도시기반시설본부 협의결과 제시