도서관리시스템(스마트도서관) 규 격 서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 RFID 주파수를 운영하는 시스템으로, 도서관 또는 많은 시민들이 이용하는 접근성이 편리한 공공장소에 설치하여 이용자 스스로 도서 대출 및 반납이 가능하고, 시정홍보/광고, 기타 다양한 디지털 콘텐츠 서비스가 가능한 무인 자동 대출반납 시스템(스마트도서관)에 대하여 적용한다.

1.2 분류

물품분류번호	물품식별번호	규격명	용도	인도 조건
43211797	23349498	EZ-9515SL 도서대출반납시스템(스마트도서관)	무인 도서 대출/ 반납 및 시정홍보/광고 서비스 제공	현장 설치도

2. 적용자료 및 문서

적용자료 없음

3. 필요조건

3.1 재료

식별번호	규격명	시공 두께/ 규격치수	( 1개 )당 자재소요량			주재료 공급자	원산지
			주재료	주재료 구성	개수
23349498	EZ-9515SL 도서대출반납시스템(스마트도서관)	1979mm x 2001mm x 1144mm	외함	Steel	1	㈜나이콤	대한민국
			슬롯	Steel	1~200	㈜나이콤	대한민국
23349499	EZ-9515SL/A 도서대출반납시스템(확장서가)	1979mm x 1094mm x 1144mm	슬롯	Steel	1~200	㈜나이콤	대한민국

3.2 형태

본 제품은 이용자가 직접 시스템 내에 적재된 도서를 대출 및 반납이 가능하고, 시정홍보/광고 기타 다양한 디지털 콘텐츠 서비스가 가능한 자동화 장비로써, 디스플레이 모니터, 신분증 인식부, 도서 배출/반납구, 슬롯 구동장치, 제어부, 무정전 안정 시스템으로 구성된다.

(1) 디스플레이 모니터

본체 전면에 42” 대화면 터치 스크린을 장착하여 이용자가 도서를 대출하고 반납하기 위한 전 과정을 실행 및 확인할 수 있으며, 다양한 콘텐츠 서비스와 시정홍보 및 각종 안내 기능을 제공한다.

(2) 신분증 인식부

도서를 대출하기 위하여 이용자 카드를 인식할 수 있도록 RFID 리더기, 1D/2D 바코드 스캐너가 장착된다.

(3) 도서 배출/반납구

- 도서를 배출하거나 투입하기 위한 장치로 도서에 부착된 RFID TAG를 인식하기 위한 RFID 안테나와 이용자의 손끼임 방지를 위한 안전센서, 도어 개폐장치로 구성된다.

(4) 슬롯 구동장치

도서가 적재된 슬롯을 도서 배출/반납구 위치로 이송 시키기 위한 장치로, 구동모터 및 기어로 구성된다.

(5) 제어부

소프트웨어 및 하드웨어 각 구성요소를 통합제어하기 위한 장치로, 원격 제어 및 모니터링, 장비 전원 자동 On/Off 관리 기능을 지원한다.

(6) 무정전 안정 시스템(UPS)

순간적인 정전 발생 시에도 장비 손상없이 일정시간 동안 안전하게 동작할 수 있도록 무정전 안정 시스템을 내장하고 있다.

3.3 제조 및 가공

제품을 구성하는 모든 부품은 신뢰성 있는 정품을 사용하고, 제품의 설계, 생산, 조립 등의 제조 및 가공 전 과정에 대한 품질검증을 통하여 제품의 안전성과 신뢰성을 확보하여야 한다.

3.4 기능 및 성능

(1) 도서관, 지하철역, 쇼핑몰 등의 공공장소에 본 장비를 설치하여 도서관 회원카드 소지자가 회원카드를 이용해서 장비에 적재된 도서를 무인으로 실시간 대출 및 반납할 수 있다.

(2) 도서의 대출 및 반납의 전 과정을 완전히 자동화하여 관리자의 개입을 최소화하고 장비의 안정성을 강화하여 이용자가 편리하게 이용할 수 있다.

(3) 모듈화된 도서용 슬롯 구동장치를 적용하여 좁은 공간에서 대량의 도서 수용이 가능하다.

(4) 도서용 슬롯 구동장치가 장착된 서가를 5단으로 적층하여 200권 도서 적재가 가능하며, 확장 서가(200권)를 확장하여 운영할 수 있다.

(5) 도서 배출/반납구에는 안전센서를 장착하여 이용자의 손끼임을 방지하는 등 안전사고를 미연에 방지할 수 있다.

(6) 이용자가 대출한 도서를 장비에 직접 반납할 수 있으며, 반납된 도서는 재배가 과정 없이 즉시 다른 이용자가 대출할 수 있다.

(7) 각종 시정홍보/광고 등의 홍보기능과 다양한 디지털 콘텐츠 서비스를 제공한다.

(8) 알기 쉬운 동영상 화면과 음성지원으로 누구나 쉽게 접근하고 간편하게 사용할 수 있다.

(9) 도서관리 프로그램과 실시간 인터페이스에 의한 연동기능을 제공한다.

3.5 마감 및 외관

(1) 외관상 현저한 흠, 접착 불량, 녹, 변형, 명판 부착 불량, 규격 표시 오류 등 이와 상이한 결점이 없어야 한다.

(2) 사용 상태에서 위험이 생길 우려가 없도록 제품의 형상이 바르고 미려하며, 조립상태가 양호하고, 동작이 원활해야 한다.

(3) 각 부품의 도장(도금 포함)은 쉽게 탈색, 탈락 및 녹이 없어야 한다

(4) 전기절연물, 열 접촉물은 접촉부가 주위 온도에 충분히 견딜 수 있어야 한다.

(5) 기기의 재료는 사용 상태에서 온도에 견디고, 가연성 물질이 아니어야 한다.

(6) 전기 재료는 동이나 동합금, 이와 동등이상의 전기적 열적 및 기계적 안전성을 가지며, 녹이 슬지 않는 것이어야 한다.

(7) 기기 내부의 배선 또는 접속기로 접속한 경우에 어떠한 결함도 없어야 한다.

(8) 기기에 이상이 발생하였을 때, 작동하는 누전차단기를 두며, 이 장치는 기기의 용량 에 알맞은 것을 사용 한다.

(9) 외부 충격으로부터 충분히 견딜 수 있는 강도를 갖추고, 외부 충격에 충분히 견딜 수 있도록 제작 한다.

(10) 각 부품은 적절한 강도의 재료를 사용하고, 조립이 견실하게 되어 있어야 한다.

3.6 기타 사항

(1) 계약자는 납품 설치에 대한 납품 기일, 납품 방법 등 제반 일정을 상세히 작성한 제품 및 납품계획서를 수요기관에 제출 한다.

(2) 재해 방지 및 대책의 일환으로 제품 설치 중에 계약자의 귀책 사유로 발생되는 사고는 계약자가 책임을 지며, 이를 방지하기 위하여 계약자는 사전에 필요한 교육을 현장에서 성실히 실시한다.

(3) 계약자는 제품 납품 시 구매자 환경에 대한 안정성 검증을 하여 부적합한 환경이 발생되었을 경우 수요기관에게 환경을 개선하도록 조치하며, 사전 요구 없이 설치하여 문제가 발생되었을 경우 계약자가 책임을 진다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

본 검사물의 외관 크기 및 구성방법은 검사물의 실제 크기와 구성에 따른다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

시료의 크기는 검사물의 크기와 동일하며, 채취방법은 완제품 그대로 채취 사용한다.

4.1.3 검사방법

(1) 계약이행을 완료한 때에는 그 사실을 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다. 단 산업표준화법 제 11조 및 12조의 규정에 의하여 품질경영인증을 받은 자가 제조한 물품에 대해서는 검사를 면제 받을 수 있다.

(2) 제조회사는 관련협회 또는 품질검사기관의 인증시험 성적서를 제출한다.

4.2 시험방법

시험항목		시험방법 및 기준	시험결과
터치모니터		42인치 LCD 터치 모니터일 것	적합
회원증 바코드 스캐너		바코드 및 QR코드 인식이 가능할 것.	적합
회원증 RFID Reader		RFID회원증 인식이 가능할 것.	적합
확인증 출력기능		도서 대출/반납 시 확인증 출력이 가능할 것	적합
도어 개폐장치		제어프로그램 실행 후 도어 열기 및 닫기 버튼을 조작하여 동작가능할 것	적합
도서 대출		도서 대출시 해당 도서가 적재된 슬롯이 자동으로 도서 배출/반납구로 이동하여 도어가 열리고, 도서를 배출이 완료되면 도어가 닫히는 동작이 가능할 것	적합
도서 반납		도서 반납시 반납 도서를 인식 후 해당 도서가 적재될 슬롯이 자동으로 도서 배출/반납구로 이동하여 도어가 열리고, 슬롯에 도서를 투입하면 자동으로 도어가 닫히는 동작이 가능할 것	적합
도서 적재 수량	기본형	200권의 도서가 적재 가능할 것	적합
	확장서가	도서 200권 적재
구동방식		제어프로그램 실행 후 슬롯 이동 버튼을 조작 시, 드럼이 정상적으로 회전하여 해당 슬롯으로 이동이 가능 할 것	적합
알림/경고용 LED		도어가 열려있는 상태에서의 파란색 LED등 동작확인이 가능할 것	적합
손끼임 방지기능		도어가 닫힘 중에 도서 투입구에 손바닥이 감지되는 경우, 손끼임 감지 센서가 작동하여 도어가 개방될 것.	적합
음성안내		도서 대출 및 반납 시 사용자에게 음성안내(한국어) 지원이 가능할 것	적합
관리자 원격제어		관리자 원격지에서 원격접속 및 제어가 가능할 것.	적합
원격 모니터링		관리자가 원격지에서 스마트도서관 통합관리시스템(web)을 통해 1)네트워크 2)RFID 3)멀티리더기 4)프린터 5)데이터베이스 정상 동작 유뮤의 5가지 흥목을 모니터링 확인이 가능할 것	적합
장비 On/Off 시간 설정 기능		관리자가 설정한 장비 On/Off 시간에 장비전원이 On/Off 되는지 확인 가능할 것	적합
AC 정전 대처		AC 정전 시 1분 동안 UPS를 통해 장비 전원이 유지되며 1분 이후에 자동으로 전원이 Off 되고, AC 정전복귀 시 30초 이후에 장비 전원이 자동으로 On 되는지 확인 가능할 것	적합

5. 포장 및 표시

5.1 포 장

(1) 포장은 계약조건과 계약규격에 규정된 포장조건에 따라야 하며 내용물의 보존에 충실하여야 하며 부품 또는 예비 부품을 포장할 때에는 관련 참조번호 및 기호 등을 지면에 명기 한다.

(2) 제품의 이동 시 파손 및 손상을 방지하기 위한 완충재를 사용하고 습기, 물기 등에 의한 제품의 손상을 방지하기 위한 포장재를 사용한다.

5.2 표 시

제품의 보기 쉬운 곳에 아래의 사항을 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시한다.

(1) 인증번호

(2) 기기명칭 및 모델명

(3) 인증받은자의 상호/제조자명

(4) 제조년월일

(5) 시리얼번호(제조번호)

(6) A/S 연락처

(7) 정격전압

5.3 주 기

사용 및 취급상의 주의가 필요하다고 생각될 때에는 그 물품의 사용, 보관수리 등의 요령과 주의사항을 명기한 제품 사용서를 제출 한다.

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

도서관, 주민센터, 지하철역, 쇼핑몰 등 많은 시민들이 이용하는 접근성이 편리한 공공장소에 설치하여 이용자 스스로 도서 대출 및 반납이 가능하고, 시정홍보/광고, 기타 다양한 디지털 콘텐츠 서비스가 가능한 무인 자동 대출반납 시스템(스마트도서관)

6.2 발주재원

제품 사양
외형	크기	EZ-9515SL : 1979mm(H)X2001mm(W)X1144mm(D)
		EZ-9515SL/A : 1979mm(H)X1094mm(W)X1144mm(D)
	재질	STEEL
구성	전원	전원 : AC 220~240V / 50~60HZ 방식 : Key 제어방식
	모니터	42＂ 터치모니터
	시스템	Intel Core i5/MEM 4GB/HDD 128GB 이상 OS : Windows
	스캐너	신분 확인용 1D/2D 바코드 스캐너
	리더기	도서, 이용자 카드 인식용 RFID리더기
	서가	5단 서가(서가당 200권 적재)
	프린터	전면 슬라이드 형 열 전사방식
	옵션	서버,VPN 별도
환경	UPS	무정전 안정장치
	주변기기	스피커 : 음성안내 서비스 지원
	운영방식	RFID 방식

6.3 기타 참고사항

(1) 주요 부품은 사전 확보로 기종(모델) 단종 후에도 최소한 제품수명 보장 기간까지 유지보수에 차질이 없어야 한다. 부품 미확보로 유지보수가 불가능할 경우, 동등 이상의 성능을 가진 제품으로 교환한다.

(2) 제품 설치 후 원활한 사후관리 및 유지보수를 위하여 전국 시□도별 관리가 가능한 A/S센타(유지관리 계약 대리점 포함)를 각 1~2개소 이상을 확보 한다.

(3) 기타 규격서에 제시되는 아니한 사항은 일반 상관례, 수요기관 및 계약자가 협의한 내용에 따라 처리한다.

(4) 본 제품의 하자보수기간은 납품 완료일로부터 1년으로 한다.