배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점검자			노 운 학 (인)
시설명	능안배수지		시설용량			6,000㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상 없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			〃
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			〃
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			〃
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			〃
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			〃
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			〃
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			〃
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			〃
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			〃
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			〃
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			〃
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			〃
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			〃
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			〃
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당 없음
		• 비상 연락망 비치 여부				〃
		• 근무일지 기록상태				〃
		• 근무실 청결상태				〃
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점검자			노 운 학 (인)
시설명	연희배수지		시설용량			2,000㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상 없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			〃
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			〃
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			〃
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			〃
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			〃
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			〃
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			〃
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			〃
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			〃
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			〃
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			〃
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			〃
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			〃
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			〃
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당 없음
		• 비상 연락망 비치 여부				〃
		• 근무일지 기록상태				〃
		• 근무실 청결상태				〃
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점검자			노 운 학 (인)
시설명	태진배수지		시설용량			300㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상 없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			〃
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			〃
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			〃
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			〃
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			〃
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			〃
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			〃
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			〃
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			〃
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			〃
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			〃
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			〃
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			〃
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			〃
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당 없음
		• 비상 연락망 비치 여부				〃
		• 근무일지 기록상태				〃
		• 근무실 청결상태				〃
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점검자			노 운 학 (인)
시설명	할미당배수지		시설용량			200㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상 없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			〃
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			〃
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			〃
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			〃
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			〃
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			〃
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			〃
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			〃
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			〃
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			〃
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			〃
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			〃
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			〃
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			〃
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당 없음
		• 비상 연락망 비치 여부				〃
		• 근무일지 기록상태				〃
		• 근무실 청결상태				〃
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점검자			노 운 학 (인)
시설명	북악터널배수지		시설용량			145,000㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상 없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			〃
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			〃
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			〃
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			〃
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			〃
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			〃
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			〃
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			〃
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			〃
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			〃
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			〃
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			〃
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			〃
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			〃
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당 없음
		• 비상 연락망 비치 여부				〃
		• 근무일지 기록상태				〃
		• 근무실 청결상태				〃
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점검자			노 운 학 (인)
시설명	홍제배수지		시설용량			500㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상 없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			〃
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			〃
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			〃
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			〃
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			〃
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			〃
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			〃
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			〃
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			〃
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			〃
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			〃
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			〃
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			〃
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			〃
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				해당 없음
		• 비상 연락망 비치 여부				〃
		• 근무일지 기록상태				〃
		• 근무실 청결상태				〃
특기사항

배수지 시설 안전 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점 검 자		박응희
시 설 명	백련배수지		시설용량		40,000톤
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○				이상없음
	누 수	•누수발생 유무	○				〃
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○				〃
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○				〃
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○				〃
		•월류관 및 퇴수관 상태	○				〃
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○				〃
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○				〃
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○				〃
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○				〃
		•출입구 내부 상태	○				〃
		•내부 비품 등 비치여부	○				〃
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○				〃
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○				〃
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	메탈록스, 내부방식 공사시행
		•상부슬래브 상태	○				이상없음
		•벽체 및 도류벽 상태	○				〃
		•바닥 상태	○				〃
특기사항

배수지 시설 안전 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점 검 자		박응희
시 설 명	홍은배수지		시설용량		12,500㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○				이상없음
	누 수	•누수발생 유무	○				〃
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○				〃
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○				〃
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○				〃
		•월류관 및 퇴수관 상태	○				〃
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○				〃
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○				〃
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○				〃
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○				〃
		•출입구 내부 상태	○				〃
		•내부 비품 등 비치여부	○				〃
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○				〃
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○				〃
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	에폭시도장, 내부방식 공사시행
		•상부슬래브 상태	○				이상없음
		•벽체 및 도류벽 상태	○				〃
		•바닥 상태	○				〃
특기사항

배수지 시설 안전 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점 검 자		박응희
시 설 명	가좌배수지		시설용량		24,000㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○				이상없음
	누 수	•누수발생 유무	○				〃
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○				〃
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○				〃
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○				〃
		•월류관 및 퇴수관 상태	○				〃
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○				〃
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○				〃
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○				〃
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○				〃
		•출입구 내부 상태	○				〃
		•내부 비품 등 비치여부	○				〃
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○				〃
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○				〃
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	내부방식 공사시행
		•상부슬래브 상태	○				이상없음
		•벽체 및 도류벽 상태	○				〃
		•바닥 상태	○				〃
특기사항

배수지 시설 안전 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점 검 자		박응희
시 설 명	홍은3배수지		시설용량		400㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○				이상없음
	누 수	•누수발생 유무	○				〃
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○				〃
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○				〃
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○				〃
		•월류관 및 퇴수관 상태	○				〃
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○				〃
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○				〃
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○				〃
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○				〃
		•출입구 내부 상태	○				〃
		•내부 비품 등 비치여부	○				〃
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○				〃
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○				〃
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	내부방식 공사시행
		•상부슬래브 상태	○				이상없음
		•벽체 및 도류벽 상태	○				〃
		•바닥 상태	○				〃
특기사항

배수지 시설 안전 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점 검 자		박응희
시 설 명	자하문배수지		시설용량		400㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○				이상없음
	누 수	•누수발생 유무	○				〃
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○				〃
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○				〃
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○				〃
		•월류관 및 퇴수관 상태	○				〃
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○				〃
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○				〃
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○				〃
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○				〃
		•출입구 내부 상태	○				〃
		•내부 비품 등 비치여부	○				〃
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○				〃
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○				〃
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	에폭시도장, 내부방식 공사시행
		•상부슬래브 상태	○				이상없음
		•벽체 및 도류벽 상태	○				〃
		•바닥 상태	○				〃
특기사항

※ 점검사진 별도 첨부

점검자   직 : 6급    성명 :  이 두 영  (인)

점검자   직 : 7급    성명 :  박 응 희  (인)

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점검자			노 운 학 (인)
시설명	창천가압장		시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○			특이사항없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○			“
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○			“
	환기	• 환기장치의 이상유무	○			“
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○			“
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○			“
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○			“
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○			“
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○			“
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○			‘
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○			“
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○			“
	배수시설	• 배수시설의 상태	○			“
	울타리	• 울타리 등의 상태	○			“
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				무인
		• 비상 연락망 비치 여부				무인
		• 근무일지 기록상태				무인
		• 근무실 청결상태				무인
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점 검 자			양 재 덕 (인)
시설명	현행가압장		시설용량			380/220V (59KW)
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
낙뢰피해 방지시설		• 피뢰기(LA) 이상유무	○
		• 서지흡수기(SA) 이상유무	○
		• 서지보호장치(SPD) 이상유무	○
		• 한전 인입선로의 수목 등 접촉여부	○
		• 비상전원 이상유무	○
특기사항

※ 점검사진 별도 첨부

점검자   직 : 7급    성명 :  양 재 덕  (인)

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점검자			노운학, 이두영, 이상연(인)
시설명	북악터널가압장		시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○			특이사항없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○			“
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○			“
	환기	• 환기장치의 이상유무	○			“
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○			“
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○			“
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○			“
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○			“
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○			“
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○			‘
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○			“
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○			“
	배수시설	• 배수시설의 상태	○			“
	울타리	• 울타리 등의 상태	○			“
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			“
		• 비상 연락망 비치 여부	○			“
		• 근무일지 기록상태	○			“
		• 근무실 청결상태	○			“
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점 검 자			박응희, 이두영, 이상연(인)
시설명	홍은3가압장		시설용량			380/220V (56KW)
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
낙뢰피해 방지시설		• 피뢰기(LA) 이상유무	○
		• 서지흡수기(SA) 이상유무	○
		• 서지보호장치(SPD) 이상유무	○
		• 한전 인입선로의 수목 등 접촉여부	○
		• 비상전원 이상유무	○
특기사항

※ 점검사진 별도 첨부

점검자   직 : 7급    성명 :  박 응 희  (인)

점검자   직 : 6급    성명 :  이 두 영  (인)

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 10. 20 ~ 11. 15		점 검 자			박응희, 이두영, 이상연(인)
시설명	백련(유인)가압장		시설용량			1,000KVA*2 (1000KW)
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○
	배수시설	• 배수시설의 상태	○
	울타리	• 울타리 등의 상태	○
낙뢰피해 방지시설		• 피뢰기(LA) 이상유무	○
		• 서지흡수기(SA) 이상유무	○
		• 서지보호장치(SPD) 이상유무	○
		• 한전 인입선로의 수목 등 접촉여부	○
		• 비상전원 이상유무	○
특기사항

※ 점검사진 별도 첨부

점검자   직 : 7급    성명 :  박 응 희  (인)

점검자   직 : 6급    성명 :  이 두 영  (인)