붙임 #2

예산절감 산출서

1. 예산절감액 산출 비교표

○ 도로굴착 방식의 기존 제수밸브 철거·설치

○ 비개착 방식의 가동형 제수밸브 설치

가. 총공사비 비교(2014년)

(단위 : 원)

공사유형 구경(㎜)	기존 교체방법 (도로 굴착방식)	가동형 제수밸브 (도로 비개착)	공사비 차인액 (절감액)	비 고 (굴착방식 대비, %)
평균	2,640,000	590,000	2,050,000	22%
80	2,580,000	550,000	2,030,000	21%
100	2,700,000	630,000	2,070,000	23%

나. 제수밸브 철거·설치 일위대가 비교 (2014년)

(단위 : 원)

공사유형 구경(㎜)	제수밸브 부설 및 접합공 (도로 굴착방식)	가동형 제수밸브 부설 및 접합공 (도로 비개착)	일위대가 차인액	비 고 (굴착방식 대비, %)
평균	42,413	204,551	162,138	482%
80	38,803	186,103	147,300	480%
100	46,024	222,999	176,975	483%

2. 구경별 밸브교체 공사비 비교표

가. 원형밸브실(구경 80㎜), 포장종류 A-2

(단위 : 원)

공종	기존 교체방법(도로 굴착방식)		개선 공사비 (가동형밸브)	예산절감액 (차인액)
	세부 공종내용	공사비
계		2,580,000	550,000	2,030,000
토 공	- 포장절단 및 깨기 - 파쇄물 걷기 및 싣기 - 터파기 및 되메우기 등	340,000
부 설 공	- 관 절단, 압륜 접합 - 밸브 철거 - 밸브 설치 및 접합 등	170,000	190,000
구조물공	- 적벽돌 쌓기 - 원형밸브실 설치	1,340,000
부 대 공	- 안내간판 및 안전시설 설치 - 단수 안내 홍보 - 안전원 등	130,000	130,000
포 장 공	- 도로 포장	320,000
자 재	- 접합부속(압륜, 볼트, 고무링) - 제수밸브 - 이음관 등	280,000	230,000

나. 원형밸브실(구경 100㎜), 포장종류 A-2

(단위 : 원)

공종	기존 교체방법(도로 굴착방식)		개선공사비 (가동형밸브)	예산절감액 (차인액)
	세부 공종내용	공사비
계		2,700,000	630,000	2,070,000
토 공	- 포장절단 및 깨기 - 파쇄물 걷기 및 싣기 - 터파기 및 되메우기 등	340,000
부 설 공	- 관 절단, 압륜 접합 - 밸브 철거 - 밸브 설치 및 접합 등	220,000	220,000
구조물공	- 적벽돌 쌓기 - 원형밸브실 설치	1,340,000
부 대 공	- 안내간판 및 안전시설 설치 - 단수 안내 홍보 - 안전원 등	130,000	130,000
포 장 공	- 도로 포장	320,000
자 재	- 접합부속(압륜, 볼트, 고무링) - 제수밸브 - 이음관 등	350,000	280,000