『청계천~정릉천 자전거도로 연결공사』 설계도서 검토

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 청계천~정릉천 자전거도로 연결사업

○ 위치 및 규모

- 자전거교량 설치(L=30m, B=5.4m, 고산자교 부근 정릉천~청계천 합류부)

- 자전거도로 신설(L=645m, 정릉천~청계천~신답철교)

- 자전거도로 기능개선 및 정비(L=2,300m, 신답철교~중랑천 합류부)

□ 설계도서 검토(서울시설공단 관련 사항)

1. 교량 종점부 청계천 상류 방향으로 자전거 진입금지 표지판 및 도로 표시 필요

2. 교량 시,종점부 및 기타 급커브 구간 사전 급커브 예고 표지판 및 도로 표시 필요

3. 신설구간의 쏠라표지병은 자전거도로 중앙 c.t.c 4m,(산책로 병행구간은 산책로와 경계에 c.t.c 4m 추가 설치 검토)로 설치, 교량구간과 교량 전,후방 10m 및 급커브 구간은 c.t.c 3m, 3줄(자전거도로 좌, 우, 중앙) 설치.

정비구간의 쏠라표지병은 자전거도로 중앙 c.t.c 4m 설치 요망

4. 콘크리트 산책로 포장은 기존 산책로 포장과 이질감이 없도록 동일포장 요망(두께 t=150mm:유지관리차량 통행, 도막포장 또는 미끄럼방지포장 추가)

5. 기타 사항

- 공사 중 세부적인 시공 및 설계변경 사항 등은 별도 협의 필요

- 공사 중 보행인 및 자전거 이용자 안전조치(신호수 배치 및 안전시설물 설치 철저 등)

- 우회 보행로 및 자전거도로 설치(공사로 인한 보행로 및 자전거도로 단절방지)

- 비산먼지 및 소음 최소화

- 차량운행 시 안전운행 및 안전운행각서 제출 등(승용차량 천내 주차금지)