배수지 시설 점검표

점검일시	2014.10.20 ~ 11.15		점 검 자		강동철,김병주,이훈섭,서계선,이두영,이상현
시 설 명	와우산 배수지(창전동 산1-73)		시설용량		40,000톤
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무					특이사항 없음
	누 수	•누수발생 유무					특이사항 없음
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태					특이사항 없음
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태					양호
		•유출관 및 유출밸브의 상태					양호
		•월류관 및 퇴수관 상태					양호
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부					설치
	환 기	•환기장치의 이상 유무					특이사항 없음
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무					특이사항 없음
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부					시행
		•출입구 내부 상태					특이사항 없음
		•내부 비품 등 비치여부					비치
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태					특이사항 없음
	오염성	•지내 오염 유발성 유무					특이사항 없음
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	에폭시
		•상부슬래브 상태					특이사항 없음
		•벽체 및 도류벽 상태					특이사항 없음
		•바닥 상태					특이사항 없음
특기사항

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

배수지 시설 점검표

점검일시	2014.10.20 ~ 11.15		점 검 자		강동철,김용만,이훈섭,서계선,이두영,이상현
시 설 명	노고산 배수지(노고산동 산2-2)		시설용량		8,000톤
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무					특이사항 없음
	누 수	•누수발생 유무					특이사항 없음
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태					특이사항 없음
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태					양호
		•유출관 및 유출밸브의 상태					양호
		•월류관 및 퇴수관 상태					양호
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부					설치
	환 기	•환기장치의 이상 유무					특이사항 없음
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무					특이사항 없음
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부					시행
		•출입구 내부 상태					특이사항 없음
		•내부 비품 등 비치여부					비치
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태					특이사항 없음
	오염성	•지내 오염 유발성 유무					특이사항 없음
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	강화유리
		•상부슬래브 상태					특이사항 없음
		•벽체 및 도류벽 상태					특이사항 없음
		•바닥 상태					특이사항 없음
특기사항

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

배수지 시설 점검표

점검일시	2014.10.20 ~ 11.15		점 검 자		강동철,전성호,이훈섭,서계선,이두영,이상현
시 설 명	만리 배수지(아현동 87-7)		시설용량		11,000톤
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무					특이사항 없음
	누 수	•누수발생 유무					특이사항 없음
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태					특이사항 없음
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태					양호
		•유출관 및 유출밸브의 상태					양호
		•월류관 및 퇴수관 상태					양호
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부					설치
	환 기	•환기장치의 이상 유무					특이사항 없음
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무					특이사항 없음
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부					시행
		•출입구 내부 상태					특이사항 없음
		•내부 비품 등 비치여부					비치
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태					특이사항 없음
	오염성	•지내 오염 유발성 유무					특이사항 없음
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	리플래시
		•상부슬래브 상태					특이사항 없음
		•벽체 및 도류벽 상태					특이사항 없음
		•바닥 상태					특이사항 없음
특기사항

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

가압장 시설 점검표

점검일시	2014.10.20 ~ 11.15		점 검 자			강동철,김병주,이훈섭,서계선,이두영,이상현
시설명	와우산가압장		시설용량			125HP×2대,15HP×1대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무				특이사항 없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무				특이사항 없음
	지붕방수	• 지붕의 방수상태				특이사항 없음
	환기	• 환기장치의 이상유무				특이사항 없음
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무				특이사항 없음
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무				특이사항 없음
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무				특이사항 없음
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무				특이사항 없음
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황				특이사항 없음
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황				특이사항 없음
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태				특이사항 없음
	구내도로	• 구내도로 등의 상태				특이사항 없음
	배수시설	• 배수시설의 상태				특이사항 없음
	울타리	• 울타리 등의 상태				특이사항 없음
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				무인
		• 비상 연락망 비치 여부				무인
		• 근무일지 기록상태				무인
		• 근무실 청결상태				무인
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014.10.20 ~ 11.15		점 검 자			강동철,김용만,이훈섭,서계선,이두영,이상현
시설명	노고산가압장		시설용량			27HP×3대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무				특이사항 없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무				특이사항 없음
	지붕방수	• 지붕의 방수상태				특이사항 없음
	환기	• 환기장치의 이상유무				특이사항 없음
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무				특이사항 없음
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무				특이사항 없음
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무				특이사항 없음
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무				특이사항 없음
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황				특이사항 없음
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황				특이사항 없음
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태				특이사항 없음
	구내도로	• 구내도로 등의 상태				특이사항 없음
	배수시설	• 배수시설의 상태				특이사항 없음
	울타리	• 울타리 등의 상태				특이사항 없음
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				무인
		• 비상 연락망 비치 여부				무인
		• 근무일지 기록상태				무인
		• 근무실 청결상태				무인
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014.10.20 ~ 11.15		점 검 자			강동철,전성호,이훈섭.서계선,이두영,이상현
시설명	만리가압장		시설용량			400HP×1대,200HP×1대,150HP×2대, 125HP×3대,
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무				특이사항 없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무				특이사항 없음
	지붕방수	• 지붕의 방수상태				특이사항 없음
	환기	• 환기장치의 이상유무				특이사항 없음
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무				특이사항 없음
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무				특이사항 없음
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무				특이사항 없음
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무				특이사항 없음
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황				특이사항 없음
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황				특이사항 없음
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태				특이사항 없음
	구내도로	• 구내도로 등의 상태				특이사항 없음
	배수시설	• 배수시설의 상태				특이사항 없음
	울타리	• 울타리 등의 상태				특이사항 없음
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				특이사항 없음
		• 비상 연락망 비치 여부				비치
		• 근무일지 기록상태				양호
		• 근무실 청결상태				양호
특기사항

노출 상수도관 (현수관) 점검표

□ 위    치 : 양화대교

□ 관    경 : D=300mm

□ 연    장 : L=692m

□ 운영여부 : 운영 중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태 (지지상태)	이상없음	-
부속시설(밸브 등) 이상유무	이상없음	-
보온상태	이상없음	-
누수여부	누수없음	-
피복 등 손상여부	이상없음	-
기 타 (지하철 공사장의 경우 시공사, 연락처, 공정 등)	-	-

2014.11.10

점검자 : 급수운영과  시설8급 김 병 주

노출 상수도관 (현수관) 점검표

□ 위    치 : 성산2교(성산1동51-1주변)

□ 관    경 : D=600mm

□ 연    장 : L=50m

□ 운영여부 : 운영 중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태 (지지상태)	이상없음	-
부속시설(밸브 등) 이상유무	이상없음	-
보온상태	이상없음	-
누수여부	누수없음	-
피복 등 손상여부	이상없음	-
기 타 (지하철 공사장의 경우 시공사, 연락처, 공정 등)	-	-

2014. 11.10

점검자 : 급수운영과  시설7급 정 성 식

상암 공동구 점검표

□ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵 북로 299(상암동 24-89)

□ 관    경 : D=600~700mm

□ 연    장 : L=2,319m

□ 운영여부 : 운영 중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태 (지지상태)	이상없음	-
부속시설(밸브 등) 이상유무	이상없음	-
보온상태	이상없음	-
누수여부	누수없음	-
피복 등 손상여부	이상없음	-
기 타 (지하철 공사장의 경우 시공사, 연락처, 공정 등)	-	-

2014. 11.10

점검자 : 급수운영과  시설7급 정 성 식

펌프 시설 점검표

점검일시	2014.10.20 ~ 11.15				점검자			김종훈,신인철(인)
시설명	상암증압장외 3개소		형식		용량				동력
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태						특이사항 없음
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무						특이사항 없음
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무						특이사항 없음
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태						특이사항 없음
	커플링	• 커플링의 장착상황						특이사항 없음
	베어링	• 베어링의 상태						특이사항 없음
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태						특이사항 없음
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태						특이사항 없음
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무						특이사항 없음
		• 과소수량검지기 이상유무						특이사항 없음
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황						특이사항 없음
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무						특이사항 없음
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무						특이사항 없음
	누유	• 누유, 그리스누출 유무						특이사항 없음
	오일링	• 오일링의 작동상황						특이사항 없음
	급유구	• 급유구, 플러그 상태						특이사항 없음
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태						특이사항 없음
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황						특이사항 없음
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무						특이사항 없음
		• 밸브 및 배관의 누수유무						특이사항 없음
특기사항