설계변경심의 검토의견 조치결과서

◎ 공사명 : 노들로 방음벽 설치공사

검 토 의 견

조 치 결 과

1. 제경비 적정성 검토

○ 총괄내역서 제경비 실정산부분 표기 필요

○ 총괄내역서 제경비 (실정산) 표기

2. 단가산출의 적정성 검토

○ 제90호표 기계비빔타설(무근) 낙찰율 미적용에 따른 반영 필요

○ 제87, 88, 89, 107, 113, 114호표 공구손료(경비 → 재료비)

○ 케미컬앵커 설치단가 : 노무비 추가반영 필요(2018년 서울시교량유지보수설계가이드 참조)

○ 설계변경내역서 비고란에 명시된 “노들로 도급단가 적용”

문구제외[1회변경 당시 계약단가 이므로 신규공정 아님]

○ 제90호표 기계비빔타설(무근) 낙찰율 적용

○ 제87, 88, 89, 107, 113, 114호표 공구손료 항목 (경비 → 재료비) 반영

○ 케미컬앵커 설치단가 : 노무비 추가반영

○ 설계변경내역서 비고란에 명시된 “노들로 도급단가

적용”문구 삭제

3. 수량산출의 적정성 검토

○ 투명방음판 설치 수량산출서 산출근거(4m 59.8경간) 확인

○ 방음벽 지주설치(규격) 수량산출서 ≠ 내역서 상이 수정필요

○ 투명형 방음판 설치(규격) 수량산출서 ≠ 내역서 상이 수정필요

○ 투명방음판 설치 수량산출서 산출근거(4m 59.8경간)

확인 완료(299매/5장=59.8경간)

○ 방음벽 지주설치 수량산출서 규격과 내역서와 일치시킴

○ 투명형 방음판 설치 수량산출서 규내역서 일치시킴

4. 기타사항

○ 도면 목차, 위치도 누락에 따른 작성 필요

○ 교통안전원(2인 1조) 일지 첨부 필요

○ 인근건물 조사용역 결과보고서 서류 확인 필요

○ 변경설계서(정산) 갑지 공사개요 증.감란에 수량 표시 수정 요망

- 감 (53), 감 (4) → ()표시 삭제

○ 수량산출서 산출근거 투명방음판 P95~P96 → P96~P97 : 도면확인 후 수정 필요

○ 고재처리 적용 시 최저단가 → 최고단가 적용 필요

○ 신규일위대가 총괄표 작성

○ 수량신출서 / 내역서 수량총괄 / 1. 토공

- 1. 토공 / 1.02 되메우기 및 다짐 / 되메우기 1(야간)(유용토          (인력100%)) → 단위 ㎥ 빠져있음

- 1. 토공 / 1.07 가로수 및 관목 철거 / 가로수목 철거→             단위 그루 ≠ 설계변경내역서 단위 주

- 4. 부대공 / 가정하수관연결 → 단위 개소 ≠              설계내역서 단위 개

○ 도면 목차, 위치도 누락에 따른 작성

○ 교통안전원(2인 1조) 일지 준공시 제출

○ 인근건물 조사용역 결과보고서 준공시 제출

○ 변경설계서(정산) 갑지 공사개요 증.감란에 수량 표시 수정

○ 투명방음판 도면 P95~P96 → P96~P97  수정

○ 고재처리 적용 최고단가 적용

○ 신규일위대가 총괄표 작성 완료

○ 수량신출서 / 내역서 수량총괄 / 1. 토공

- 1. 토공 / 1.02 되메우기 및 다짐 / 되메우기 1(야간)        (유용토 (인력100%)) → 단위 ㎥  삽입

- 1. 토공 / 1.07 가로수 및 관목 철거 / 가로수목 철거           → 수량산출서(주) 수정

- 4. 부대공 / 가정하수관연결 → 수량산출서(개) 수정

○ 신규자재 및 노임

- 신규자재 18년 2월 → 17년 12월 적용

- 신규노임 18년 상반기 → 17년 하반기 및

18년 상반기 분리 적용

공사비  증.감내용(금액단위:천원)

- 심사 전 / 후 도급액 (증·감액) : 1,034,900천원 / 1,033,400천원

[천원]

구 분	계		공법볁경		제경비오류		수량산출오류		단가산출오류		자재변경 및 재활용		기타
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
증 가 분	1	1,353							1	1,353
금액변동無	5				1	-	3	-	1	-			7
감 소 분	4	-2,853							2	-520			2	-2,333
계	3	-1,500								833				-2,333