도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제12차)

◉ 강변북로(반포대교~성수대교) 두모교 보수공사: 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 6-2, 6-3, 7-2, 7-3단계 공사중 차로점유 및 운영계획과 일치하게 교통안내표지판 차로운영계획 수립

-  야간 공사시 교통안전을 위해 기준 이상의 테이퍼를 확보하고 특히, 부주의 운전자에 대한 대비책으로 충격흡수시설, 야간 조명 등을 충분히 설치할 것

-  시점부 통제수는 로봇통제수 배치

-  8단계 반포대교 북단 구리방면 램프 전면통제는 반포대교 남단이전부터 올림픽대로 등으로 우회할 수 있도록 사전 안내를 강화하고, 공사시간대를 교통량이 더 적은 심야 시간대로 조정하는 방안 검토

-  p.5 예정공정표와 교통관리총괄도 및 단계별 교통처리계획의 단계 구분이 상이하여 보완이 필요함

-  9단계 9월 31일에 시행한다고 하였으나 9월은 30일까지만 있고 9월30일부터 10월 4일까지는 추석연휴로 10단계∼13단계의 공사가 가능한지 재검토가 필요함

-  8단계와 12단계 공사중 램프구간이 전면통제되므로 이에 대한 사전 우회안내가 충분하도록 보완이 필요함

-  공사시간이 야간에 이루어지는 점을 고려하여 운전자들이 사전에 충분히 공사구간을 인지할 수 있도록 교통안내 및 공사안내표지의 충분한 시인성이 확보가 필요함(특히 8단계에는 추가 경광등이 필요함)

-  야간공사 시행시 작업자 안전에 최우선을 두고 시행바람

· 작업공간 최후미에 신호수 배치금지하고 타 안내수단 설치

· 후미추돌 사고예방을 위한 경광등 차량과 충격흡수차량 등 배치후 작업

-  2,3차로 점용 공사시에는 하위차로보다 상위차로 우선으로 도류화 실시(예 : 2차로 주행차량이 3차로로 진입하는 방식 지양하고 3차로 주행차량이 2차로로 진입하는 방식으로 도류화 재실시)

-  공사전 충분한 시일동안 야간공사 시행 안내 및 공사당일에는 교통방송통한 공사안내 실시