건축공사장 소방안전 관리카드(ㅇㅇㅇ건물) 예시
관리번호 : 광진 – 작성일 : 2020년0 월 0일
위 치								용 도		복합건축물
건물구조		철골철근콘리트조 지하3층/지상10층, 건축면적 100㎡, 연면적 1000㎡, 3개동
층별용도		주차장(지하3층 ~1층), 근린생활시설(지상1층 ~ 5층), 업무시설(지상5층 ~ 10층)
대표자 연락처		김소방 02-123-1234		현장소장 연락처		김소방 010-123-123	화재감시자 연락처			김경방 ************
건축시공사 연락처		성동건설 02-123-1234		소방공사업자 연락처		광진소방 02-123-123	소방감리업자 연락처			광진기술단 02-123-1234
주간근무인원		00명		야간근무인원		00명	작업인원			00명
임시소방시설		①소화기 : 대형 개, 소형 개 ② 비상경보장치 : 개 ③간이옥내소화전 : 개 ④ 간이피난유도선 : 개 ⑤ 기타 :
공사작업기간		2016.3.1 ~ 2018.5.20.(공정률 %)					소방착공신고일
							완공예정일
화기 취급		지하1층 배관공사 용접작업				우레탄 폼 작업여부	5월 20일경 옥상층 방수 작업예정
위 험 물		4류 경유 100리터 저장				화재예방상 위험요인
착공소방시설 (완료 ○, ×)		스프링클러(×), 자동화재탐지설비(×), 연결송수관설비(×), 옥내소화전설비(×), 피난유도등(×)
◆ 주위여건, 화재취약요인 및 대책 등
지역 및 도로연건
출동거리		본서 : 관할:				인근소방용수
화재취약 및 연소확대요인		1. 2. 3. 4.
인명구조 및 피난대책		1. 2. 3
출동사항	출동구분 1착대	출동대	출동소방력		소화전	운용방법	방수 구수		수 관 연장수	방수 소요시간	기타
			차량	인원
	1착대					인명구조
	2착대					연소확대저지
	3착대					화점집중방수

건축공사장 전경 및 도면(ㅇㅇㅇ건물)
공사장 사진(촬영일 2016. 3. 0)	공사장 진입로 사진(촬영 2016. 3. 0)
위 치 도	입 면 도
	예방팀 입력
평 면 도(기준층)
예방팀 입력

▢ 공정표