서울특별시 고시 제2015-274호

서울제물포터널 민간투자사업 실시계획승인

사회기반시설에 대한 민간투자법 제15조, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조, 제32조 및 제88조, 토지이용규제 기본법 제8조 규정에 따라 서울제물포터널 민간투자사업의 실시계획을 승인(인가) 하고, 도시·군관리계획 및 지형도면을 다음과 같이 고시합니다.

2015년  9월  17일

서 울 특 별 시 장

1. 사업의 명칭 : 서울제물포터널 민간투자사업

2. 사업개요

가. 위  치 : 서울 양천구 신월동 ~ 서울 영등포구 여의도동(여의대로, 올림픽대로)

나. 규  모 : 연장 7.53km, 왕복 4차로, 소형차전용

다. 총사업비 : 4,546억원(2007.3.1. 불변가격 기준)

라. 총투자비 : 7,130억원

라. 공사기간 : 착공일로부터 60개월

마. 운영기간 : 운영개시일로부터 30년간

3. 사업시행자 및 출자자

가. 사업시행자

(1) 법 인 명 : 서울터널주식회사

(2) 대표이사 : 변 상 교

(3) 주    소 : 서울특별시 영등포구 선유로 165 와이피센터 9층

나. 출자자 및 지분율(10개사)

KIAMCO도로투자사모펀드	50.00%	현대엠코(주)	5.20%
아시아나아이디티(주)	0.75%	금호산업(주)	5.08%
대림산업(주)	16.92%	롯데건설(주)	4.55%
현대건설(주)	5.75%	동광건설(주)	3.10%
지에스건설(주)	5.65%	경남기업(주)	3.00%

4. 공사시행방법

◦ 건설관련 법령 등 제반법령을 준수하여 사업을 추진하며 건설사업관리용역에 의거 시행

5. 소요토지의 확보 및 이용계획

◦ 실시협약 및 실시계획에 의하여 소요토지는 주무관청에서 매입하여 사업시행자가 무상으로 사용하도록 함

6. 도로부속시설 사업계획 : “없음”

7. 부대사업 시행계획 : “없음”

8. 기타사항

① 계획평면도, 실시설계도서, 용지도 및 시방서 등 세부사항은 서울터널주식회사 및 서울특별시 도시기반시설본부에 비치하고 일반인에게 열람토록 함

- 서울터널주식회사

․서울특별시 영등포구 선유로 165 9층(양평동3가), ☎ 070-4660-7322

- 서울특별시 도시기반시설본부 방재시설부

․서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층, ☎ 02-3708-8763

② 토지조서, 지번, 지목, 소유권외의 권리의 명세 등의 열람

- 제8항 ①과 같이 열람하고 분할측량결과에 따라 별도고시 계획임

9. 지형도면 : 공람장소에 비치

※ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조, 토지이용규제 기본법 제8조에 따른 지형도면 고시는 열람장소에 비치함으로써 갈음하며, 별도도면의 관보 게재는 생략함

10. 도로결정조서

- 도시계획시설(도로) 결정(변경) 조서

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	1	78	10.8 ~ 147.5	주간선 도로	7,530	양천구 신월동 835 (광로2-12) (신월IC)	영등포구 여의도동 2-11 (광장40호) (여의대로)	자동차 전용도로	올림픽대로, 안양천	-	입체적 결정, 도로․교통광장․공원 일부 중복결정
변경	대로	1	78	10.8 ~ 147.5	주간선 도로	7,530	양천구 신월동 835 (광로2-12) (신월IC)	영등포구 여의도동 2-11 (광장40호) (여의대로)	자동차 전용도로	올림픽대로, 안양천	-	입체적 결정, 도로․교통광장․공원 일부 중복결정

- 입체적 도시계획시설 결정(변경)조서

구분	시설명	입체적 결정 범위					비고
		연장(m)	폭원 (m)	기점	종점	높이(지하)주1)
기정	지하도로	○ 서울제물포터널 - 여의도방향 : L=7,220m - 인천방향 : L=7,250m - Ramp-C : L=652m - Ramp-D : L=655m	10.8 ~ 147.5	양천구 신월동 835	영등포구 여의도동 2-11	평균해수면 기준 이하 최심도-73.76m부터 평균해수면 기준 이상 최고점+17.70m 사이	환기소 2개소 포함주2)
변경	지하도로	○ 서울제물포터널 - 여의도방향 : L=7,220m - 인천방향 : L=7,250m - Ramp-C : L=695m - Ramp-D : L=674m	10.8 ~ 147.5	양천구 신월동 835	영등포구 여의도동 2-11	평균해수면 기준 이하 최심도-73.76m부터 평균해수면 기준 이상 최고점+17.70m 사이	환기소 2개소 포함주2)

주1) 입체적결정 높이(평균해수면 기준)는 구조물 상 ․ 하단 높이에 보호층(6m)을 포함한 값이며, 세부사항은 종단면도 참조

주2) 지상환기구는 입체적 결정 제외