공공용수 사용현황 분석

○ 공공용수 사용 현황

구 분		2019년							2020년
		소계	1~3월	4월	5월	6월	7~9월	10~12월	소계	1~3월	4월	5월	6월	7~9월	10~12월
공공용수 사용량 (㎥)	계	16,957	13,380	923	2,654				63,159	23,769	13,628	25,762
	연간단가	979	95	99	785				5,404	3,114	242	2,048
	단위공사	198	198						3,844	0	2,264	1,580
	취약관로	13,869	12,471	331	1,067				34,561	10,826	6,333	17,402
	항청소	0	0						0	0
	물세척	851	0	382	469				8,362	0	3,630	4,732
	수계전환등	1,060	616	111	333				10,988	9,829	1,159

○ 사용 현황 분석

- 연간단가 공사는 전년 동월 785㎥ 사용하였으나, 금년 동월에는 2,048㎥ 사용하여 전년 동기

대비 1,263㎥ 증가하였음.

․ 연간단가 공공용수 현황 : 누수복구 완료후 통수시 퇴수량으로 증가

구 분	계	급수공사	누수복구	시설물
‘19년 5월	785		367	418
‘20년 5월	2,048	1889		159

- 단위공사는 전년 동월은 사용량이 없었으나, 금년 동월에는 조기발주로 1,580㎥ 사용하여 전년 동기

대비 1,580㎥ 증가하였음.

- 배수지 항청소는 6월 공공용수 사용량 분석에 반영 예정

- 직반장을 활용한 취약관로 사업은 전년 동월 1067㎥ 사용하였으나, 금년 5월에는 17,402㎥

사용하여 전년 동기대비 16,335㎥ 증가하였음.(양천구 목동힐스테이트 혼탁수 유입퇴수)

구 분	계	관말정체	적수민원	비 고
‘19년 5월	1,067		1,067
‘20년 5월	17,402	6,807	10,595

- 기간제 노동자를 활용한 소블록 물세척 사업은 전년 동월은 469㎥, 금년 5월에는 4,732㎥ 사용

→ ’19년 6월 문래동 혼탁수 발생으로 인한 소블록 물세척 집중으로(기간제 노동자 증원)    사용량 증가

- 직반장을 활용한 수계전환 사업은 전년 동월 333㎥ 사용하였으나, 금년 동월에는 없음