공공용수 사용현황 분석

○ 공공용수 사용 현황

구 분		2019년							2020년
		소계	1~3월	4월	5월	6월	7~9월	10~12월	소계	1~3월	4월	5월	6월	7~9월	10~12월
공공용수 사용량 (㎥)	계	41,674	13,380	923	2,654	24,717			122,084	23,769	13,628	25,762	58,925
	연간단가	1,950	95	99	785	971			8,835	3,114	242	2,048	3,431
	단위공사	2,432	198			2,234			10,748	0	2,264	1,580	6,904
	취약관로	15,242	12,471	331	1,067	1,373			58,000	10,826	6,333	17,402	23,439
	항청소	17,639	0			17,639			19,344	0			19,344
	물세척	2,077	0	382	469	1,226			14,169	0	3,630	4,732	5,807
	수계전환등	2,334	616	111	333	1,274			10,988	9,829	1,159

○ 사용 현황 분석

- 연간단가 공사는 전년 동월 971㎥ 사용하였으나, 금년 동월에는 3,431㎥ 사용하여 전년 동기

대비 2,460㎥ 증가하였음.

․ 연간단가 공공용수 현황 : 급수공사 완료후 통수시 퇴수량으로 증가

구 분	계	급수공사	누수복구	시설물
‘19년 6월	971	971
‘20년 6월	3,431	3355		76

- 단위공사는 전년 동월 2,234㎥ 사용하였으나, 금년 동월에는 6,904㎥ 사용하여 전년 동기

대비 2,460㎥ 증가하였음.

- 배수지 항청소는 전년 동월 17,639㎥ 사용하였으나, 금년 동월에는 19,344㎥ 사용하여

전년 동기대비 1,705㎥ 증가하였음.

→ 문래동 혼탁수 발생으로 인한 우려로 퇴수 및 청소수량 증가

- 직반장을 활용한 취약관로 사업은 전년 동월 1,373㎥ 사용하였으나, 금년 동월에는 23,439㎥

사용하여 전년 동기대비 22,066㎥ 증가하였음.(양천구 목동힐스테이트 혼탁수 유입퇴수)

구 분	계	관말정체	적수민원	비 고
‘19년 6월	1,373	967	406
‘20년 6월	23,439	2,668	20,771

- 기간제 노동자를 활용한 소블록 물세척 사업은 전년 동월은 1,226㎥, 금년 6월에는 5,807㎥ 사용

→ 양천구 목동힐스테이트 혼탁수 유입퇴수로 사용량 증가

- 직반장을 활용한 수계전환 사업은 전년 동월 1,274㎥ 사용하였으나, 금년 동월에는 없음