붙임2.

관말 잔류염소 경보음 발생 지점 현장 점검 결과

□ 측정기 점검

연 번	관 할	지점명	점검일	수분석				측정기보정 값
				1회	2회	3회	평균
1	서부	홍제4동
2	강서	방화3동
3	강동	성내동
4	중부	광화문광장
5	북부	월계2동
6	중부	한강로3가
7	강동	잠실동

□ 미생물 검사

연 번	관 할	지점명	채수일	검사자	검사결과
1	서부	홍제4동			적합 / 부적합
2	강서	방화3동
3	강동	성내동
4	중부	광화문광장
5	북부	월계2동
6	중부	한강로3가
7	강동	잠실동