구조대 장비 수요조사 카드
기관명	중 부 소 방 서						우선 순위	01
장비명	동력절단기	모델명	K760R (HUSQVARNA)				예상 가격	2,400,000
보유기준	2점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	구조대				장비 분류	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 중량물 작업용			필요성		- 보유기준 미달 - 2004년 1점 구매 노후됨. - 노후율 증가 (내구연한 5년 도과장비 1점)
제원	- 주요 제원 및 사양 ○ 용도 : 각종 구조현장에서 철재, 나무, 콘크리트 등 여러 종류의 장애물을 신속히 절단, 제거 하기 위한 장비임. ○ 제 원 1) 형 식 : 2싸이클 공냉식 엔진 2) 배 기 량 : 94cc 3) 출 력 : 4.5kw(6.1HP) 4) 중 량 : 10.4kg 5) 절 단 날 : 14"(350mm) 6) 절단길이 : 5"(125mm) 7) 필 터 : 3중필터 시스템 8) 날회전속도 : 5400rpm 9) 크 기 : 800L×200W×400H 10) 구 성 품 : 연마석날(14")1개, 다이아몬드날 1ea, 기본공구(플러그렌치1개), 본체 1개,
현 모델 선정사유	- 기존 보유 기종과 동일 모델로 소모성 물품(날) 공유 가능
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	중 부 소 방 서						우선 순위	02
장비명	이동식발전기	모델명	EU101 (HONDA)				예상 가격	1,090,000
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		- 장비 노후로 인한 교체요망
제원	- 주요 제원 및 사양 ○ 발전기 1)정격 AC 출력 : 0.9kVA 2)최대 AC 출력 : 1kVA 3)DC 출력 : 12V – 8A ○ 모델 1) 모델 : GXH50 2) 형식 : 강제 공랭식 4행정 OHV 단기통 3) 배기량 : 50cc 4) 최대출력 : 1.8PS (1.32kW) / 6000rpm 5) 시동방식 : 리코일 6) 연료탱크용량 : 2.3리터 7) 연속운전시간 (1/4부하) : 8.7(1/4부하) - 4시간(정격) 8) 소음수준 (1/4부하) : 52db(1/4부하) - 57db(정격) ○ 규격 1) 크기 (길이 X 폭 X 높이): 450 X 240 X 380mm 2) 건조중량 : 13kg 3) 경제출력장치 : 경제조정
현 모델 선정사유	- 휴대성 용이
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	중 부 소 방 서						우선 순위	03
장비명	충전식 조명세트	모델명	NOMAD 4000 LED Scene light (에이스 방재산업)				예상 가격	2,300,000
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		- 노후로 인한 교체 요망 - 노후율 증가 (내구연한 5년 도과장비 1점)
제원	- 주요 제원 및 사양 ○ 제품 규격 1) 무게 : 7.7KG 2) 크기 : 83.9cm X 11.7cm X 239cm ○ 광학특성 1) 밝기 : 1,300~4,000 루멘 2) 소비전력 : 75와트 3) 스포트라이트 or 야외조명 4) 시야확보거리 : 2km
현 모델 선정사유	휴대가 용이하며 신속한 설치가 가능하고 조명이 강력함.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	중 부 소 방 서						우선 순위	04
장비명	안테나접이식사다리	모델명	HPS-38BC				예상 가격	534,000
보유기준	2점	보유수	4점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		- 휴대성 용이 - 좁은 공간에서 사용 가능 (예 : 맨홀 등)
제원	○ 주요 제원 및 사양 1) 최대 높이 : 4.1m 2) 총 계단수 : 13단 3) 사다리 단 간격 : 300mm 4) 크 기 : 900 × 520 × 102mm 5) 이동시 크기 : 900mm 6) 무 게 : 15kg 7) 재 질 : Cast 알루미늄(외부), POM Plastic(내부), 알루미늄 profile(사이드프레임) 8) 손가락 안전장치 : 사다리 각 단 마다 40mm 범위에서 사용자의 손가락을 보호하기 위해 1차적으로 멈춰야 하며, 멈춘 후 다시 완전 접이가 가능해야 합니다. 9) 안전거리 Rock 장치가 있으며, 휴대가 용이 하며, 2인승용으로 EN1147규정에 준하여 안전과 성능이 인증된 사다리
현 모델 선정사유	- 휴대가 간푠하고 맨홀 등 좁은공간에서 사용이 가능함.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	중 부 소 방 서						우선 순위	05
장비명	연기투시랜턴	모델명	cf-3				예상 가격	2,310,000
보유기준	대원별1	보유수	15점				필요 수량	7점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 화재현장 및 유독가스 발생지역에서 연기층을 투광			필요성		- 노후로 인한 교체 요망.
제원	- 주요 제원 및 사양 - 램프 종류 : Power LED X 3개 - 배터리 종류 : 리튬이온 충전식 배터리 - 램프 출력 : 9W - 출력 전압 : DC 7.2V 2200mAh - 조 도 : 12,000 lux 이상 - 충전전압 : DC 8.4V - 램프 수명 : 50,000시간 이상 - 사용시간 : 2시간(Hi) / 9시간(Low) - 색온도 : 6,000K - 중 량 : 120g 이하 - 최대조사거리 : 200m 이상 - 외장재질 : PC ABS - 입력전압 : DC 7.2V - 사용전류 : 150mA(Low) ~ 700mA(Hi) - 중량(배터리포함) : 400g 이하 - 사이즈 : 72 X 66 X 161mm - 방수능력 : 생활방수 - 재 질 : PC ABS + AL2024
현 모델 선정사유	- 휴대가 용이하며 조명이 강력함.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	중 부 소 방 서						우선 순위	06
장비명	다용도고임목세트 (차량 받침대)	모델명	chocks & blocks (holmatro)				예상 가격	3,000,000
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 중량물 작업용			필요성		- 각종 구조현장에서 다용도로 사용 이 가능함.
제원	○ 주요 제원 및 사양 1) 재 질 : 고강도 특수플라스틱 2) 크 기 : 550 x 80 x 280mm 3) 무 게 : 7.5kg이내 4) 최대 허용 하중 : 3 ton 5) 구 성 품 : 변형지지대 4개, 슬라이딩 받침대 4개
현 모델 선정사유	- 각종 구조현장에서 다용도로 사용이 가능함.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	중 부 소 방 서						우선 순위	07
장비명	전동식 반지절단기	모델명	Gem ∥ (M.W. Mooney)				예상 가격	1,540,000
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	구조대				장비 분류	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		- 신속한 대처능력 - 요구조자 통증 감소
제원	○ 주요 제원 및 사양 1) 사용 편리성 - 어떠한 금속이라도 절단이 가능. - 손가락 보호대를 이용하여 요구조자 와 사용자 모두에게 안전 2) 기 능 - AA형 건전지를 사용하고 날은 교환 할 수 있는 구조로 됨. - 다이아몬드날은 강철 종류를 절단시 사용 - 카바이드날은 연질금속 금이나 은 종 류를 절단시 사용 3) 구 성 - 반지절단기 1개, 건전지 케이스와 AA 형 배터리 4개, 다이아몬드날 2개, 카바이드 날 2개, 손가락 보호대 1 개, 실습용 모형 손가락과 모형 반지 1셑, 드라이버 1개, 사용설명서 와 CD 1SET, 플라스틱 케이스 1개
현 모델 선정사유	- 구조현장에서 요구조자에게 안전하고 신속하게 작업하기 용이함.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	중 부 소 방 서						우선 순위	08
장비명	맨홀 구조기구 세트	모델명	#727300 Arizona Vortex, Multipod				예상 가격	7,700,000
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 중량물 작업용			필요성		- 02년 이전 구매로 노후됨.
제원	- 주요 제원 및 사양 1) 재질 : 고합금 알루미늄 2) 로프사용범위 : 최소 8mm ~ 최대 57mm 3) 사용하중 : 최대 36kn 4) 삼각대 내측 높이 : 약 2.7 meter 5) 구성 : Head set 1ea, Head set Pulley Wheel 1 ea, Head Pins 4ea, Head Bag 1ea, Upper Legs 3ea, Lower Legs 7ea, Leg Pins 11ea, Hi-Line Carriage 1ea, Leg Bags w/ Shoulder Straps 4ea, Flat Feet 3ea, Raptor Feet 3ea, Feet Bags 2ea, Pin Bag 1ea, Pin Flags 15ea, 8mm 코드슬링 12meter 1동, 6) 무게 : 약 47 kg (풀 옵션) , 삼각대 약 27kg, 프레임및기타장비 약 20kg 7) 제품인증 : UL, NFPA 1983, EN 795 기준에 승인된 제품
현 모델 선정사유	- 다용도로 변형하여 지형지물에 적합하도록 설치 및 사용 할 수 있는 변형 삼각 구조킷트로 각각의 다리가 별도로 길이 조절이 가능하므로 굴곡이 심한 지형에서도 설치가 가능하며 2 종류의 풋 세트는 다양한 지형에서 고정을 용이하게함.
기타