※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로 소 방 서						우선 순위	01
장비명	안테나 사다리	모델명	(YJ-1201)				예상 가격
보유기준	00점	보유수	01점				필요 수량	01점
보강사유	노후교체	사용부서	시흥생활안전 구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		- 기 사용 장비 고장으로 경제적수리한계 초과로 불용예정
제원	- 주요 제원 및 사양 1. Frame(봉) 재질 : AL-6005계열 (Al-Mg-Si합금) 2. Frame피막코팅 : ALLUMITE (산화알루미늄(Al203)피막) 3. 이음쇠 : 특수 FRP재질
현 모델 선정사유	내구성 및 활용성 고려 선택
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로 소 방 서						우선 순위	02
장비명	에어백세트	모델명	(SV-001)				예상 가격
보유기준	01점	보유수	00점				필요 수량	01점
보강사유	신규	사용부서	시흥생활안전 구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 중량물구조용			필요성		- 부족장비
제원	- 주요 제원 및 사양 1. 재 질 : 첨단소재인 케블러내장 고강도 압축고무 2. 형 태 : 고무매트형 3. 사용압력 : 8 bar 4. 시험압력 : 12 bar 5. 파열압력 : 32 bar 6. 구성품 : 에어매트 3개, 듀얼 콘트롤러 1개, 300bar 감압기 1개,에어호스(5m) 2개, 한글사용설명서 1부
현 모델 선정사유	내구성 및 활용성 고려 선택
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로 소 방 서						우선 순위	03
장비명	소형유압 구조장비세트	모델명	SR 10 PC 41/CT 4150 C				예상 가격
보유기준	01점	보유수	01점				필요 수량	01점
보강사유	노후장비 교체	사용부서	시흥생활안전 구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 중량물구조용			필요성		- 노후장비 교체
제원	- 주요 제원 및 사양 엔진 : 4행정 가솔린 엔진, 1.6 kW (2.1 hp) EN 13204 분류 : STO (Single Tool Operation) 작동 압력 : 720 bar 연료 탱크 용량 : 770 cc 연속 사용 시간 : 3 시간 오일 탱크 용량 : 2840 cc 펌프 타입 : 3단 Axial 1단 출력(0 ~ 150 bar) : 3450 cc/분 2단 출력(150 ~ 280 bar) : 1500 cc/분 3단 출력(280 ~ 720 bar) : 650 cc/분 소음도 : 1 m 거리에서 82 dB(A)
현 모델 선정사유	내구성 및 활용성 고려 선택
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로 소 방 서						우선 순위	04
장비명	열화상카메라	모델명	ECLIPS				예상 가격
보유기준	01점	보유수	00점				필요 수량	01점
보강사유	신규	사용부서	시흥생활안전 구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 인명탐색용			필요성		- 인명검색능력 강화
제원	- 주요 제원 및 사양 -배터리를 포함한 총중량은 0.68kg(24oz.)이하이여야 한다. - 열저항능력은 300℉(260℃)에서 13분이상 사용가능하여야한다 - 방수능력은 IP67이어야 한다. - 사이즈 : 높이 8.64 x 길이 16.51 x 폭 10 cm 이하여야 한다. - 1.8M에서의 충격 테스트에 통과하여야 한다.
현 모델 선정사유	내구성 및 활용성 고려 선택
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로 소 방 서						우선 순위	05
장비명	만능도끼	모델명	HOOLIGAN TOOL				예상 가격
보유기준	05점	보유수	01점				필요 수량	03점
보강사유	신규	사용부서	시흥생활안전 구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 파괴용장비			필요성		- 장비 보강
제원	- 주요 제원 및 사양 - 재질 : 열처리 고강도 합금 강철 - 무게 : 5.5 kg - 길이 : 107 cm
현 모델 선정사유	내구성 및 활용성 고려 선택
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로 소 방 서						우선 순위	06
장비명	구조장갑	모델명	SB-4013				예상 가격
보유기준	09점	보유수	09점				필요 수량	09점
보강사유	개인장비 보강	사용부서	시흥생활안전 구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 개인보호장비			필요성		- 노후 장비 교체 보강
제원	- 주요 제원 및 사양 - 최상의 그립감과 함께 충격방지 및 안전을 위한 장갑 - SuperFabric(슈퍼페브릭) 특수원단 사용으로, ISEA Cut level 5단계 최고 보호등급 인증 - 손등의 충격보호 시스템 - 손바닥 면에 내구성 있는 TP-X 사용으로, 기름에 대한 미끄럼 방지 및 마모방지 최대화 및 최상의 그립감 제공 - 손가락 마감 강화법으로 장갑의 수명 최대화 - 손목 SlipFit 시스템으로 잔해 유입방지 및 편의성 극대화
현 모델 선정사유	내구성 및 활용성 고려 선택
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로 소 방 서						우선 순위	07
장비명	대원용조끼	모델명	14P-001				예상 가격
보유기준	09점	보유수	00점				필요 수량	09점
보강사유	개인장비보강	사용부서	시흥생활안전 구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 개인보호장비			필요성		- 부족장비 보강 및 현장활동성 향상
제원	- 주요 제원 및 사양 - 재질: 메쉬소재 원단, 나일론 테이프 - 허리벨트 웨빙폭: 45mm - 무게: 약 1.0kg - 색상: 검정색 - 인장강도: 웨빙슬링 약 25KN, 포지드스틸 허리고리 약 25KN 워터치(코브라)버클 약 18KN , 포지드스틸 견인고리 약 25KN - 특징: 다양한 수납 및 신체보호가 가능한 기능성 구조용 조끼
현 모델 선정사유	내구성 및 활용성 고려 선택
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구로 소 방 서						우선 순위	08
장비명	C.Q.B. 패스트 벨트	모델명	14P-803 C.Q.B.벨트				예상 가격
보유기준	09점	보유수	00점				필요 수량	09점
보강사유	개인장비보강	사용부서	시흥생활안전 구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 개인보호장비			필요성		- 부족장비 보강 및 현장활동성 향상
제원	- 주요 제원 및 사양 - 착용형태: 허리형 - 웨빙슬링폭: 45mm - 웨빙슬링의 테이프 인장강도 : 약 2,700 kg - 듀랄루민 견인고리 ( CE인증 ) 인장강도 : 25 KN - 듀랄루민 패스트 버클 ( CE인증 ) 인장강도 : 약 18 KN - 무게 : 약 200 g
현 모델 선정사유	내구성 및 활용성 고려 선택
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	11
장비명	다목적용칼	모델명	다용도칼 [WAVE]				예상 가격	900,000원
보유기준	9점	보유수	00점				필요 수량	9점
보강사유	개인장비보강	사용부서	시흥구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 일반구조작업용			필요성		-일반구조시 필요장비로 대원 각각이 휴대하여 즉각적인 상황조치 시 용이
제원	◇ 특징 - WAVE는 펼쳐보지 않고도 4개의 잠겨진 칼날을 이용하기 쉽다. - 이 제품의 내부에는 추가로 7개의 공구 칼이 있다. - 손에 쥐었을때 가장 편한 느낌의 둥글고 부드러운 손잡이 ◇ 제원 - 길이 : 10cm(접었을때)/6cm(폈을때) - 무게 : 224 g - 재질 : 스테인레스 강철
현 모델 선정사유	내구성 및 활용성 고려 선택
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	9
장비명	등산화(산악용)	모델명	KUS12G22				예상 가격	900,000원
보유기준	9점	보유수	0점				필요 수량	9점
보강사유	개인장비보강	사용부서	시흥 안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 산악구조 현장활동시 사용용			필요성		- 산악구조 등반시 대원안전 (겨울철 호암사, 불영암 등 주변 산악구조 수시출동)
제원	- 고어텍스 등산화 에프터(BK) (KUS12G22) K2Y08
현 모델 선정사유	내구성 및 활용성 고려 선택
기타

구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	10
장비명	말벌방호복	모델명	AT-W2000NTA3				예상 가격	260,000
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	노후교체	사용부서	현장대응단 (진압대)				장비 분류	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 말벌퇴치			필요성		기존 사용하던 장비의 노후화로 인한 재구매
제원	- 재 질 : 특수가공나일론,PVC나일론코팅, 폴리에스테르Mesh,폴리카보네이트(헬멧) - 사이즈 : Free Size(160cm~190cm까지 착용 가능 - 색 상 : White(단일 색상) - 구 성 : 헬멧1,얼굴보호용 안면부1,상의1, 하의1,장갑1,보관가방1
현 모델 선정사유	- 기존 모델과 동일
기타	- 특이사항 없음

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	12
장비명	산악용들것	모델명	UT-2000				예상 가격
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	장비보강	사용부서	시흥구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 산악구조용			필요성		-산악구조시 이송 용이
제원	◇ 특징 - 지형이 좁고 거친 한국의 산악 구조현장 특성에 맞추어 UT-2000 들것과 호환되는 어깨거치대. - 스테인레스 스틸 재질로 견고성과 부식에 강함. - 탈,부착이 간단하여 신속, 정확한 처리 가능. - 필요에따라 어깨 거치 와 손목거치를 교대로 사용할 수 있음. ◇ 제원 - 재질 : 고합금 알루미늄 - 형태 : 분리형으로 반으로 접어 이동시 용이함. - 넓이 : 44 cm - 길이 : 180 cm - 무게 : 7 kg - 최대하중 : 140 Kg
현 모델 선정사유	내구성 및 활용성 고려 선택
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등