도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(13차)

◉ 내부순환로 교면표장 개량공사 : 조건부 시행

1. 공사시 베너는 간단 명료하게 제작하고(예: 전방 00m 정릉램프 페쇄 등), 전방에 공사를 시행하고 있다고 운전자가 쉽게 인지 할수 위치에 설치하기 바람

2. 용량 산정에 대한 분석을 다시 하기 바람

3. 공사시 모니터링후 지체가 발생할 경우 공사시간을 늦춰서 공사를 시행하기 바람

4. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)