도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제1차)

◉ 독산~방배(난곡사거리) 가스배관 이설(철거) 공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 전 단계 : 남부순환로 A’측 우회전차로의 노면표시는 기준에 따라 적절히 설치하기 바람.

- 2-1단계 : 서측에서 남측으로의 우회전 교통류를 고려하여 가측 직진차로를 직진+우회전 공용으로 활용하는 방안을 검토하기 바람.

- 2-2단계 : 서측 접근로 횡단보도 남측에 보행자 대기공간을 확보하기 바람.

- 관로 연결공사 1-1, 1-2, 관로 철거공사 2-2, 2-2단계에서 건물 진출입로와 접한 구간은 사전에 건물주와 협의 신속한 복공처리 및 가포장으로 이용자의 불편과 민원을 최소화되도록 계획 바람.

- 관로 철거공사 2-2, 2-3단계의 횡단보도와 접한 공사 추진시 보행자의 안전 통행을 위하여 보행안전도우미 배치 운영 철저 바람.

- 횡단보도 점유 구간에서는 횡단보행자와 진행 차량에서 상호 시야 확보가 가능하도록 안전휀스 높이 조정 설치 바람.