동대문역사문화공원 야외유구전시장 유지 보수 과업내용서

2019. 3.

서울역사박물관

(한양도성연구소)

1. 사업 개요

가. 사 업 명  : 동대문역사문화공원 야외 유구전시장 유지 보수 용역

나. 사업 기간 : 계약일 ~ 2019. 12. 16

다. 사 업 비  : 47,000천원

라. 과업 목적 : 동대문역사문화공원 내 위치한 야외 유구전시장에 대한 정기 점검 및 보수를 실시함으로서 자연적인 요인에 의한 풍화와 고의적인 훼손을 막아 장기적으로 보존․관리하는 것을 목적으로 한다.

마. 과업 대상 : 동대문역사문화공원 내 야외 유구전시장 3개소

(야외 유구전시장 1, 야외 유구전시장 2, 어울림 광장 유구전시장)

바. 계약 방법 : 2인 이상 견적(전자공개) 수의계약

사. 참가자격 및 제한사항

1) 본 과업의 수행자는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격요건(사업자등록)을 갖추고,「문화재수리 등에 관한 법률」제14조에 따라 전문문화재수리업(보존과학업) 사업자등록을 필한 업체여야 한다.

2. 과업범위 및 유지 보수 대상

가. 과업 대상: 동대문역사문화공원(서울시 중구 을지로 7가) 내 야외 유구전시장 3개소(총 면적 5,388㎡)

구분		면적	유구 현황(수량)	사진
동대문역사문화공원 야외유구 전시장	야외전시장 1	2,649㎡	집수시설(2), 건물지(6), 기단석축(1), 우물(3), 이간수문 출토 부재(2)
	야외전시장 2	1,809㎡	건물지(5), 기단석축(1), 우물(1), 소성유구(1), 기와보도 및 배수로(1)
	어울림 광장	930㎡	건물지(6), 기단석축(1)

나. 야외 유구전시장 위치도

3. 과업 세부 사항

가. 유지 보수 대상

1) 유지 보수 대상(이하 과업 대상)은 과업 내용서를 참조한다. 과업 대상의 해석상의 문제가 생긴 경우 발주 기관과 협의하여 결정한다.

나. 유지 보수 작업자

1) 유지 보수 작업에 참여하는 작업자는 야외 유구 전시장 유지 보수의 일관성과 전문성을 유지하기 위하여 보존과학 분야를 전공한 전문가가 반드시 현장 감독으로 참여해야 한다.

2) 매월 정기 점검 및 점검 보고서, 최종 보고서 작성은 「문화재수리 등에 관한 법률」 제2장 제8조에 따른‘문화재수리기술자자격증(기술종별: 보존과학)’을 보유한 사람이 진행하여야 한다.

다. 월간 정기 점검 및 보수

1) 계약 상대자는 과업 대상에 대한 점검을 철저히 이행하여 유구 훼손을 사전에 예방하고 최적의 상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다.

2) 매월 정기 점검 시에는 정해진 날짜에 발주 기관의 담당자 입회하에 실시하고 정기 점검 후에는 점검 조치에 대한 보고서를 작성하여 담당자의 확인을 받아야 한다.

3) 정기 점검 중 유구의 훼손 및 보수가 필요한 부분이 발견되었을 시 최대 2주 이내로 보수 및 보존처리를 실시, 완료하여야 한다.

- 점검 사항: 야외 유구의 훼손 여부(석재 소실, 박락, 흔들림, 균열, 탈락, 흙면 손상 등), 유구전시장 내 쓰레기 등 이물질 존재 여부, 곰팡이 및 이끼, 잡초, 비둘기 배설물 등 생물학적 피해 발생 여부 등

4) 유구 전시장 보수 작업은 아래 세부 지침에 따라 진행한다.

라. 긴급 점검 및 보수

1) 여름철 장마, 겨울철 적설, 해빙기 등 자연재해 및 사고 우려 등 긴급 상황 발생 시 발주 기관의 요청에 따라 수시로 긴급 점검을 실시한다.

2) 긴급 점검 후 유구의 훼손 및 보수가 필요한 부분이 발견되었을 시 최대 2주 이내로 보수 및 보존처리를 실시, 완료하여야 한다.

- 점검 사항: 야외 유구의 훼손 여부(석재 소실, 박락, 흔들림, 균열, 탈락, 흙면 손상 등), 유구 전시장 내 물 고임 현상

3) 유구 전시장 보수 작업은 아래 세부 지침에 따라 진행한다.

마. 야외 유구 전시장 보수·보존처리 세부 지침

1) 보수 전 예비 조사

- 보수를 시작하기 전 현황을 면밀히 파악하고 그에 합당한 시공 준비를 하도록 한다. 자세한 관찰과 정확한 손상부위 및 오염상태 등을 기록하고 사진촬영을 하여 작업의 순서와 처리 범위를 결정하고, 구체적인 적용 방법을 선택한다.

2) 보수 작업 전 준비 사항

- 작업 안내판, 안전 수칙판은 작업지역 전방에 설치하여야 한다.

- 작업 안내판에 보수 내용, 공사 감독, 기술자, 기능자 등 공사 관계자 설명을 표기하도록 한다.

- 관람객의 무단출입으로 인한 안전사고 예방과 훼손을 방지하기 위하여 출입 금지판, 안전띠 등을 설치하여 출입자를 통제토록 한다.

- 모든 작업은 위험성에 대한 사전 안전 대책을 강구한 후 실시한다.

- 기타 본 과업 내용서에 언급되지 않은 사항은 담당자의 지시 또는 합의된 결과에 따른다.

3) 잡초제거 및 제초제 도포

- 잡초는 호미를 사용하여 뿌리까지 제거해서 번식을 억제 시킨다.(건물지 내에 있는 석재에 손상이 안가도록 주의 하여야 한다.)

- 유구 및 석재 사이에 인력으로 제거하기 힘든 곳은 제초제를 사용하여 잡초제거를 한다. 제초제는 압축식 분무기로 전체적으로 살포하여 처리 한다.

- 잡초 제거를 진행한 후 지반 다짐을 실시한다. 지반 다짐은 콤팩트를 이용하고 장비를 사용할 수 없는 부분은 인력으로 작업을 진행한다.

4) 석부재 세척

- 석부재의 표면세척은 붓으로 먼지를 제거한 후, 고착 오염물은 대나무 헤라로 긁어내는 정도의 범위 내에서 제거한다. 그 후 부드러운 솔을 이용하여 잔류 먼지 및 이물질 등을 제거한다.

- 석재 표면에 오염이 진행되고 있으므로 표면에 대한 건, 습식세척을 시행한 후 암석경화제를 도포하여 풍화를 저감시킨다.

5) 석재 충진 및 보존처리

- 석재가 흔들림이 있는지 모든 석재를 확인하여야 하며 움직임이 있는 석재들은 생석회+황토+마사토를 혼합하여 충진한다.

- 석재들이 박락 되어 있는 곳은 구부재 석재로 충진하여 이질감이 없도록 처리하고 공극부위는 생석회+황토+마사토를 혼합하여 충진한다.

- 유실된 석부재 일부는 교체하고 흘러내린 흙은 강회 및 황토 등으로 보강하여 원형을 복원하도록 한다.

- 석재의 주 균열부에 대해 석조용 수지를 이용하여 처리 한다. 접합 및 충전된 부위에 대해서는 아크릴 물감이나 고색처리용 안료를 이용하여 기존의 석질과 이질감을 주지 않도록 표면을 정리한다.

- 균열과 탈락 가능성이 있는 부위 즉 석재 간 공극 사이 빗물 침투로 인한 파손위험 등 외부 환경에 대한 저항력을 증가 시키고 풍화된 암질을 개선하기 위해 약화된 석부재에 한하여 발수경화처리를 한다.

6) 유구 바닥면 정리

- 석재 주위는 나무망치 외 소도구를 사용하여 인력 다지기를 하며 그 외 바닥면은 콤팩트로 다짐한다.

- 초석 및 적심석과 주변 바닥 높이를 고려하여 이질감이 들지 않게 적당한 경사로 바닥을 다지고, 조명 시설은 바닥 높이에 맞게 재설치 한다.

- 자연적인 요인 및 고의적인 훼손으로 유구전시장 내 바닥면이 파인 경우 성토하여 주변부와 높이를 맞추고 배수가 될 수 있도록 약간의 경사를 줘서 면정리를 한다.

- 유구 바닥면은 배수가 원활히 될 수 있는 재료를 사용하도록 한다.

7) 고막이열 보수·보존처리

- 열화된 기존 보수 물질을 걷어내고 황토 몰탈과 내부 토양을 혼합하여 보수한다.

- 보수 후 토양처리제를 도포하여 강화한다.

8) 청소 및 원상복구

- 작업 완료시에는 유구전시장 내외의 정돈, 청소를 완전히 하며, 작업에 따른 기존물의 손상은 원상 복구한다.

9) 보존처리 지침

- 문화재 보수, 보존처리는 문화재보호법 제17조의 규정에 의하여 보존과학업을 등록을 필하고 ‘유네스코’ 및 ‘국제박물관회의’ 등에서 권고하는 보존처리 규범에 따라 문화재 보존처리에 많은 경험이 있는 숙련된 보존과학기술자와 보존과학기능자가 시행한다.

- 보존처리는 문화재보존과학의 전공교수나 관계전문가의 자문 및 지도를 받아 보존처리 하도록 하고 계약 상대자가 직접 시공하는 것을 원칙으로 한다.

- 보존처리에 사용하는 모든 재료는 문화재 보존과학 분야에서 검증된 가장 일반적인 재료를 사용하도록 한다.

- 균열 및 박리, 박락부의 수지 접합 및 충전은 필요한 경우 전문가의 자문을 받도록 한다.

4. 보고서 및 제출서류

가. 사업수행계획서: 착수 후 10일 이내

1) 과업 내용서를 근거로 사업을 수행하기 위한 사업수행계획서와 기타 사업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

2) 사업수행계획서에는 추진방향, 사업내용(대상별 유지보수 계획 포함), 단계별 추진 일정, 유지 보수 담당자 연락처 및 보안대책 등이 포함되어야 한다.

3) 제반 서류: 유지 보수 작업자 명단, 수행인력 증빙서류(재직증명서, 자격증)

나. 정기 점검 보고서: 매월

1) 계약 상대자는 매월 정기 점검 후 월간 보고서를 제출하고 발주기관의 승인을 받아야 한다.

2) 정기 점검 보고서에는 유구별 보수․보존처리 상황, 기타 특기사항 등이 포함되어야 한다.

다. 긴급 점검 보고서: 수시

1) 발주 기관 요청 시 또는 훼손과 같은 특기사항 발생 시 긴급 점검 후 긴급 점검 보고서를 제출하여야 한다.

라. 완료 보고서: 계약 기간 종료 7일 전

1) 결과물은 계약 만료일 7일 전까지 서울역사박물관(한양도성연구소)에 제출하여 소정의 검수 절차를 거쳐야 한다.

2) 서울역사박물관(한양도성연구소)이 결과물에 대하여 수정·보완해야 할 사항을 요구할 경우, 완료 후에라도 양측 협의 후 성실히 수정·보완하여야 한다.

3) 결과물 상세 내용

- 보수·보존처리 작업 전, 후 사진 및 작업처리 내용이 담긴 최종 보고서

- 위 내용을 수록한 저장매체(CD 혹은 이동식 저장장치) 2개

5. 계약 조건 및 준수사항

가. 본 사업은 서울역사박물관 제반규정에 의하여 수행함을 원칙으로 하며 세부지침서의 용어 해석과 과업 내용에 대하여 발주 기관과 의견을 달리할 경우에는 발주 기관과 계약 상대자 간에 협의하여 처리한다.

나. 보수작업은 책임시공을 위해 계약 상대자가 직접 시공하는 것을 원칙으로 하고 발주기관이 요구할 경우 실적 등 자료를 제출하여야 한다.

다. 사업의 변경은 사업의 내용이 당초의 계획과 현저히 다른 경우로, 발주기관이 판단하여 계약 변경이 필요하다고 인정되는 경우 협의하여 변경할 수 있다.

라. 용역 진행 중 특이한 사항이 발생 하였을 시는 발주기관 담당자에게 보고한 후 그 지시에 따라야 한다.

마. 본 과업 내용서에 기술되어 있는 사항은 유동적일 수 있으며, 명시되지 않은 사항이라도 일반적인 관행에 따라 당연히 수행되어야 할 경미한 사항에 대해서는 상호 협의 하에 추진할 수 있다.

바. 계약 상대자가 야외 유구 전시장 보수·보존처리에 부합하지 않거나 사업수행능력이 없다고 판단되는 경우, 또는 계약조건과 지시사항을 이유 없이 성실히 이행하지 않을 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

사. 계약 상대자의 귀책사유로 계약 해지 시에는 부정당업자로 제재 받을 수 있다.

아. 본 사업 과정에서 발생하는 안전사고에 대해여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임은 계약 상대자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등의 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약 상대자가 협의하여 처리한다.

자. 계약 상대자는 용역 내용에 대한 보안책임이 있으며, 과업 수행 중 보안규정의 의무를 준수하여야 한다.