겨울철 수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.

수도계량기가 얼지 않도록 미리 미리 계량기보호통을 보온해 주세요.

계량기 동파예방 방법

➀ 계량기보호통 내부의 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.

➁ 계량기보호통 내부를 에어캡(뽁뽁이) 등의 보온재로 채운다.

➂ 뚜껑부분은 보온재 또는 비닐덮개 등으로 넓게 밀폐한다.

➃ 혹한 시에는 수돗물을 조금씩 흐르게 수도꼭지를 틀어 놓는다.

➄ 계량기보호통 뚜껑 및 보온재가 파손되지 않도록 한다.

계량기보호통 보온 방법

계량기 및 수도관이 얼었을 때 조치요령

➀ 따뜻한 물수건으로 수도계량기 등을 감싸주거나, 미지근한 물부터

점차 따뜻한 물로 녹이면 됩니다.

※ 50℃이상의 뜨거운 물로 계량기를 녹이면 높은 열에 의해 고장이 발생

할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

➁ 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

계량기 동파신고		☎ 120

	북부수도사업소 (☎ 3146 - 3200)