도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제11차)

◉ 복정역 출입구 설치공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 1단계 개착공사시 자재반입 및 토사반출 등을 위한 공사차량 진출입 동선을 표기하기 바라며, 공사차량 진출입은 주변 교통상황을 감안하여 영향이 적은 시간대를 선택

- 1단계 주간공사 이후 야간 점용시 공사장 주변 안전대책 강구

· 차량 : 성남대로 테이퍼 시점부 야간 로봇통제수 배치 및 조명기구 설치로 차로 축소 구간 시인성 확보

· 보행 : 개착 공사장 보행자 안전대책 (추락방지 휀스 등)

- 2단계 임시보행섬 경계선 라인베리어는 H빔 등 구조물을 이용한 튼튼한 재질로 설치하여 차량 침범으로 인한 보행자 사고를 미연에 방지할 수 있는 대책 수립 필요

- 1단계 보행공간 폭 2m 확보 가능한지 재검토

- 1단계 공사시, 우회전 도류화 구간 폐쇄로 산성역 방향 우회전 진행 차량의 과잉정체 예상되며, 교차로 횡단보도 이용 보행자 불편이 우려됨. 교통섬 이용 우회전 도류화 유지방안 강구 및 복정역 교차로 횡단보행자와의 사고 예방을 위한 안전시설 확충 필요

(※ 교통섬 내 보행등, 이설 신속 협의 공사 시행)