※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	동대문소방서 청량리119안전센터						우선 순위
장비명	배터리 콤비절단기	모델명	(GCT 5111)				예상 가격	18,000 천원
보유기준	0 점	보유수	0 점				필요 수량	1 점
보강사유	신규	사용부서	청량리119안전센터				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	재난 발생 현장에서 교통 및 붕괴 사고시 압착, 매몰된 현장에서 틈새를 벌리거나,잡아당김, 지지 역활을 하여 인명을 구조			필요성		-현관문 강제개방시 무리한작업방지 -교통사고 현장 구조작업 용이 -강철등 절단에 용이
제원	⋆ 작동압력 : 720 bar 전개 폭 : 431 mm 최대 전개력 : 5.5 톤(54 kN) 최소 전개력 : 2.9 톤(28 kN) (팁에서 25 mm인 지점) 절단 시 날 최대 전개 폭 : 352 mm 절단력 : 20.8 톤 (204 kN) 절단 봉 : 24 mm (EN 13204 규정) 압착력 : 2.8 톤 (27 kN) 당김 거리 : 426 mm 최대 당기는 힘 : 3.1 톤(30 kN) 소음 수준(1 m 거리에서) : 74 dB(A) 크기 : 775(L) × 295(W) × 204(H) mm 무게 : 14.4 kg(배터리 포함) 배터리 : 리튬 이온, 5 Ah, 28 VDC, 1.0 kg 배터리 충전 시간 : 60분 배터리 사용 온도 범위 : -20℃ ~ +55℃
현 모델 선정사유	- 업체에 문의한바(경진인터내쇼날) 가장많이 선호하는 제품이라고 함
기타	-