도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(소위원회 1차)

◉ 서울지하철 9호선 919공구(931S2E2 환기구 주변 지장물 줄파기 및 복공공사) : 조건부 시행

1. 장비 규격 및 회전반경에 맞게 장비배치도를 포함하기 바람

2. 장비 회전시 통제수를 배치하여 공사를 시행하기 바람

3. 차로폭은 3.0m 이상 확보하고, 가시설 설치하기 바라며 인접차로는 측도 최소 0.3m확보하여 공사를 시행하기 바람

4. 점유공간의 가각을 정리하여 회전반경 및 시야가 확보될수 있도록 하기 바람

5. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)