□ 품   명 : 절연장갑

□ 용   도

각종 전기 안전사고시 대원의 보호용으로 사용

□ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	노벡스
구매수량	1점
구매사양	<제원> - 17000V 전기 / 안전장갑 / 전류 / 활선작업
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 )

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

□ 품   명 : 리튬이온 충전 컷소

□ 용   도

문 개방시 빠르게 작업하여 문 개방하고 화재진압 및 인명구조에 임할 수 있는 장비

□ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	makita
구매수량	1 점
구매사양	<제원> - 타격길이 : 13mm 분당스트로크 : 0-3,300spm 전장 : 355mm 중량 : 1.1kg 전압 : 10.8v (1.3ah배터리2개)
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 )

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

□ 품   명 : 말벌보호장갑(KP3000)

□ 용   도

각종 전기 안전사고시 대원의 보호용으로 사용

□ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	경성FR
구매수량	3점
구매사양	■ 용 도 - 말벌제거시 구조대원의 손 보호장갑으로 사용 ■ 규격 및 제원 - 외 피 : 특수 방염, 방수처리된 카우(스프르트)가죽사용 - 내 피 : 보온 효과 및 피부 보호를 위한 안감 착용. - 형 태 : 오지형 타입 - 색 상 : 파랑색, 손목부분은 노랑색 ■ 특 징 - 특수 방염처리 및 방수처리도니 외피 사용으로 화염 및 충격으로부터 사용자 보호와 외부 수분 유입 차단효과 - 말벌 침의 침투를 막기위한 3중 구조로 제작하여 침의 침투를 막음.
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 )

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

□ 품   명 : 소화전개폐세트

□ 용   도

각종 전기 안전사고시 대원의 보호용으로 사용

□ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	경성FR
구매수량	1점
구매사양	◆ 용도 - 본 제품은 화재 및 구조 현장에서 긴급사용에 편리하도록 반자동, 다기능, 다용도 등 1인 3역의 역할을 할 수 있도록 개선하였을 뿐 아니라 어느 장소에든 기본공구로 휴대 사용이 간편하여 소방활동을 극대화 하고자 설계된 장비임. ◆ 규격 및 제원 - 재 질 : SS41 - 규 격 * 최 장(약1,800mm) : 3단 (핸들, 연결대, 개폐밸브 부분) * 리체팅 링 기어(약500mm) : 소화전, 카프링, 제수변, 개폐 개방 등 활용 * 파 괴 기(약200mm) :얼음제거, 창문개방, 화재현장 등 * 압 력 계 : 0kg/㎤ - 10kg/㎤ 이상(소화전 등에 압력 측정) ◆ 특징 효과 - 다기능 다용도 사용으로 실용성 및 능률의 극대화 *여러 장비를 복합 간편하게 하여 용도에 맞게 활용 *벽 등 장애물에 지장없이 사용으로 신속성 배가 *호스 카프링 등 개폐시 위치 변동없이 한 방향으로 사용 - 화재현장 및 지수리 검사(월 1회, 동절기 2회)시 신속하고 편리하게 상황에 대처
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 )

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

□ 품   명 : 소방용 방화방수 장갑

□ 용   도

문 개방시 빠르게 작업하여 문 개방하고 화재진압 및 인명구조에 임할 수 있는 장비

□ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	SEIZ
구매수량	15 점
구매사양	◆ 용도 화재진압 활동 등의 작업현장에서 소방대원의 손이나 손목을 고열 및 유해물질, 수분으로부터 보호할 수 있는 개인용 안전장갑 ◆ 특징 뛰어난 내열성과 내한성을 가진 소방관용 장갑 편안함과 뛰어난 작업능률을 위하여 2중으로 소매 조임기능을 갖춤. 800〫 C/초 플래시 오버 시험, 방수와 통기성이 뛰어남 착용자의 확실한 착용과 편안함을 위한 해부학적인 모양과 손바닥의 높은 절단저항을 마모저황으로 우수한 촉감 사이즈는 7/S, 8/M, 9.L
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 )

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.