□ 품   명 : 다기능 경광봉

□ 용   도

각종 재난사고 발생시 출동로 확보에 따른 대원보호 및 재난장소 통제 등에 활용

□ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	(경성F·R)
구매수량	7 점
구매사양	<제원> - 길이 : 400mm - 지름 : 40mm - 무게 : 285g - 배터리 : AAA 건전지 3EA - 배터리 지속시간: 약 60시간 (단일색 기준이며, 건전지 제조사마다 다소 차이가 있습니다) - LED : Red-11EA / Blue-11EA / 1W Power-1EA - 자석 : 지름-25mm, 두께-3mm 1EA(네오디움) - 제품재질 : Polycarbonate(PC) / ABS / 알루미늄 / 프리즘 UV 반사시트 외 - LED밝기 : Red-150000mcd / Blue-9000mcd(1개당) - 지시등 작동순서 : on-적색지시등-청색지시등-적/청 지시등-적/청(빠르게) 지시등-off
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 )

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

□ 품   명 : 운반용 가방

□ 용   도

각종 재난사고 발생시 고층화재 진압장비(로프·수관·관창·카르링 스페너 등) 및 산불진화장비(소화용 건·호스·분배기·흡수용 스트레너 등) 등 운반 및 차량적재에 소요되는 가방으로 각종 장비의 운반과 보관이 용이하며 휴대장비의 경량화로 대원피로도 해소

□ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	(경성F·R)
구매수량	5 점
구매사양	<제원> - 약 22 리터의 용량 - 더플백 스타일로 열리는 로프 가방. - 고강도 알미늄 보조 버클을 사용하여 입구의 결속을 강화시켜 장비의 유실을 방지함. - 탈 부착이 가능한 2개의 어깨패드가 있어 배낭처럼 맬 수도 있음. - 1개의 사이드 포켓은 작은 장비 및 전자제품의 수납이 용이함. - 별도의 손잡이가 마련되어 있어 좁은 차량 내에서 운반이 용이함 - 넓은 그라운드 시트가 내장되어 있어 오염된 장소에서 로프 및 장비를 보호함.
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 )

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

□ 품   명 : 개인로프 보관대

□ 용   도

각종 재난사고 발생시 화재현장에서 개인 로프가 젖는 것을 방지하고 후면에서 대원표시가 가능하는 등 개인보호용 로프 및 견인용 로프 등 보호에 활용

□ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	경성F·R
구매수량	25 점
구매사양	<제원> - 재 질 : 폴리에스테르 - 형 태 : 원통형 - 길 이 : 45cm × 10∅ - 쟈크 부착 - 야광띠 부착 - 공기호흡기 등지게 부착 가능
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 )

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

□ 품   명 : 전선릴 역방향

□ 용   도

각종 재난사고 발생시 조명등 및 수중모터와 배연기등 전원이 필요한 장비 등에 연결하여 원거리에 활용

□ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	(경성F·R)
구매수량	2 점
구매사양	<제원> ■ SN-1234PPR(역방향형) - 특 징 : 누전차단기, 플러그, 콘센트 몰드일체형, 2구접지 노출형 멀티콘센트 1개(콘센트보호 고무커버) - 정격전압, 전류 : 15A, AC250V - 전선규격 : 2.0mm² X 3C = 40M 가로 260mm X 세로200mm X 높이 230mm - 전원 연결상태에서도 콘센트가 회전되지 않고 전선 인.출입 및 이동작업이 가능함. - 전선 인.출입시 전선이 몸통밖으로 이탈되지 않음. - 좌대가 안정되어 쓰러지지 않으며 견고함. - 누전차단기능 및 접지기능이 있음. - 몰드형플러그(전제품 공통) 및 방우형 콘센트(11234CPP), 고무보호 커버(멀티텝형 노출형1234PPR)사용
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 )

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

□ 품   명 : 보안경

□ 용   도

각종 재난사고 및 진압작업 시 동력장비 사용에 따른 대원의 눈을 보호에 활용

□ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	(경성F·R)
구매수량	6 점
구매사양	<제원> - 재질 : 방열 프레임, 셀레나이트 폴리카보네이트 - 구성 : 보안경, 케이스, 렌즈2(검정.투명), 밴드, 렌즈클리너 코패드(동양인 얼굴선 고려한 구성품) - 특징 : 1) 프레임 : 방열소재, 사이즈 조절가능, 미끄럼방지 고무코패드 2) 렌즈 : 8겹 2.3mm 셀레나이트 렌즈, 긁힘방지, 김서림방지, 100% UVA/UVB, 용도에 맞게 렌즈교체 가능, 3) 테 교체가 가능하여 고글과 선글라스 두가지 용도로 사용할 수 있다
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 )

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.