잠원119안전센터 옥상녹화·밭 조성공사 시설내역

1. 공 사 개 요

가. 공 사 명 : 잠원119안전센터 옥상녹화·텃밭조성 공사

나. 총공사비 : 125백만원

다. 공사기간 : 2017. 09. 29 ~ 2017. 11. 17

라. 발 주 처 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

마. 도 급 자

- 조경 : 아이서비스㈜ 대표 김종수

- 전기 : 청목이앤아이㈜ 대표 김희경, 김석후

바. 하자기간 : 2017. 11. 21 ~ 2019. 11. 20 (조경)

2017. 11. 21 ~ 2018. 11. 20 (전기)

사. 주요 공종

옥상녹화면적	혼합형 276.82㎡ (2층 31.46㎡, 3층 144.83㎡, 지붕층 100.53㎡)
식재기반	[방수방근] 바닥 276.49㎡, 벽면 53.88㎡ [식재기반] 인공토 58.16㎡
식재	[교목] 반송 등 2종 4주 [관목] 눈향나무 등 7종 1,451주 [지피] 가우라베이비 등 13종 2,934본, 잔디 48.48㎡, 바크 23.82㎡
시설물/포장	[시설물] 등의자 등 7종 [포장] 화강석블록 등 4종
우배수	배수판․부직포 276.49㎡, 배수가림막 161.27㎡, 자갈배수로 164.71㎡, 배수점검구 17개소
관수	벽면구멍뚫기 5, 신주티 5, 신주엘보 10, sus 볼밸브 10, SUS 강관배관 13m
전기	컨트롤box 3면, 볼라드등 12개

아. 조성 사진

2. 시설내역

▷ 식재기반공사

위치	공종명	규격	수량	단위	비고
2층	방수방근	바닥, 설치도	31.5	m2
	방수방근	벽면, 설치도	7.84	m2
	인공토		6.45	M3
	순성토운반	마사토구입,운반(L=10km),24ton	1.94	m3
3층	방수방근	바닥, 설치도	145	m2
	방수방근	벽면, 설치도	26.7	m2
	인공토		30.3	M3
	순성토운반	마사토구입,운반(L=10km),24ton	9.09	m3
지붕층	방수방근	바닥, 설치도	101	m2
	방수방근	벽면, 설치도	19.4	m2
	인공토		21.4	M3
	순성토운반	마사토구입,운반(L=10km),24ton	6.42	m3

▷ 시설물/포장공사

위치	품명	규격	수량	단위	비고
건물입구	옥외안내판	350x300xT30 설치도	1	개소
	등의자	1700x520xH870, 설치도	2	개소
2층	등의자	1700x520xH870, 설치도	2	개소
	목재휀스	W1570xH1500,	1	식
	디딤석놓기	T50	16	개소
	화강석경계석	150x150x1000	8.5	m
3층	등의자	1700x520xH870, 설치도	7	개소
	파고라	3000x3000xH3150, 설치도	1	개소
	플랜터		1	개소
	화강석블록포장	T60	11.5	m2
	경계엣지		13.6	M
	디딤석놓기	T50	69	개소
	화강석경계석	150x150x1000	19.5	m
	야외테이블		1	개소
지붕층	등의자	1700x520xH870, 설치도	4	개소
	디딤석놓기	T50	27	개소
	화강석경계석	150x150x1000	16.5	m

▷ 우배수공사

위치	공종명	규격	수량	단위	비고
2층	배수판	T50	30.6	M2
	부직포		30.6	㎡
	배수가림막	H300, 경계엣지	23.4	M
	자갈수로	W200	25.2	M
	점검구	200x200xT250	4	개소
3층	배수판	T50	143	M2
	부직포		143	㎡
	배수가림막	H300, 경계엣지	89	M
	자갈수로	W200	87	M
	점검구	200x200xT250	9	개소
지붕층	배수판	T50	98.9	M2
	부직포		98.9	㎡
	배수가림막	H300, 경계엣지	56.8	M
	자갈수로	W200	58.19	M
	점검구	200x200xT250	9	개소

▷ 식재공사

위치	수종명	규격	수량	단위	비고
2층	사철나무	H1.0xW0.3	60	주
	줄사철	L1.0m	41	주
	회양목	H0.3xW0.3	20	주
	목수국	H1.0xW0.6	30	주
	화살나무	H0.6xW0.3	20	주
	리아트리스	8cm포트	20	본
	무늬염주그라스	8cm포트	50	본
	억새파랑새	20cm포트	40	본
	은사초	8cm	40	본
	좀새풀	8cm포트	50	본
	헤데라	8cm	46	본
	바크칩포설	T50	2.91	m2
	잔디(평떼) 식재	0.3x0.3x0.03	5	㎡
3층	반송	H1.0xW1.2	3	주
	주목	H1.5xW0.8	1	주
	눈향나무	H0.3xW0.4xL0.8m	70	주
	사철나무	H1.0xW0.3	160	주
	회양목	H0.3xW0.3	180	주
	목수국	H1.0xW0.6	50	주
	조팝나무	H0.6xW0.3	130	주
	화살나무	H0.6xW0.3	110	주
	가우라베이비	20cm포트	120	본
	개량원추리	2~3분얼	150	본
	꽃잔디레드킹	8cm포트	80	본
	리아트리스	8cm포트	240	본
	무늬염주그라스	8cm포트	170	본
	스텔라원추리	2~3분얼	230	본
	억새리틀제브라	10cm포트	90	본
	억새파랑새	20cm포트	120	본
	은사초	8cm	80	본
	좀새풀	8cm포트	120	본
	잔디(평떼) 식재	0.3x0.3x0.03	24.8	㎡
	바크칩포설	T50	19.1	m2
	삼색조팝	6치	40	본
지붕층	사철나무	H1.0xW0.3	160	주
	회양목	H0.3xW0.3	50	주
	목수국	H1.0xW0.6	50	주
	조팝나무	H0.6xW0.3	190	주
	화살나무	H0.6xW0.3	100	주
	꼬리풀블루	8cm포트	110	본
	꽃잔디레드킹	8cm포트	70	본
	리아트리스	8cm포트	120	본
	무늬염주그라스	8cm포트	180	본
	억새리틀제브라	10cm포트	100	본
	은사초	8cm	260	본
	좀새풀	8cm포트	200	본
	큰꿩의비름만추	8cm포트	50	본
	잔디(평떼) 식재	0.3x0.3x0.03	35.2	㎡
	바크칩포설	T50	40	m2
	줄사철	L1.0m	30	주
	가우라베이비	20cm포트	30	본
	억새파랑새	20cm포트	100	본
	헤데라	8cm	28	본

▷ 관수공사

위치	공종명	규격	수량	단위	비고
2층	벽면구멍뚫기	ø 25	1	개소
	신주티	15A	2	개소
	신주엘보	15A	2	개소
	sus 볼밸브	15A	3	개소
	SUS 강관배관	15A*3T	3	M
3층	벽면구멍뚫기	ø 25	2	개소
	신주티	15A	2	개소
	신주엘보	15A	2	개소
	sus 볼밸브	15A	3	개소
	SUS 강관배관	15A*3T	1	M
지붕층	벽면구멍뚫기	ø 25	2	개소
	신주티	15A	1	개소
	신주엘보	15A	6	개소
	sus 볼밸브	15A	4	개소
	SUS 강관배관	15A*3T	9	M

▷ 도장공사

공종명	규격	수량	단위	비고
옥상층 벽면		100	m2

▷ 전기공사

공종명	규격	수량	단위	비고
600V CABLE	FCV. 4sq/2C	118.0	M
접지선 배선	FGV. 4sq	118.0	M
전 선 관	CD. 28C	118.0	M
몰드 AL	중	30.0	M
전선관지지	28C	24.0	EA
경관조명등주	H:1.0M	12.0	본
정원등기초	Ø12*200L*3EA	12.0	개소
컨트롤BOX	노출	3.0	면
잔디등주	H:1.0M	12	본