붙임2

공중선 정비 결과보고서

1. 정비사업자

○ 대표사업자 :

○ 참여사업자 :

2. 정비구역명(상세주소) :

3. 정비기간 :

4. 정비내역

○ 정비개요

정비물량			정비금액 (단위 : 천원)	비 고
전주(본)	통신주(본)	정비구간(긍장, m)

○ 개황도 : 첨부

○ 정비구간별 정비내역 : 첨부

○ 정비구간별 전후사진 : 첨부

○ 유지관리자 연락처 :

상기와 같이 공중선 정비공사를 완료하고 결과보고서를 제출합니다.

20    .     .    .

정비사업자 :                       (인)

접수자 :                       (인)

붙임3

공중선 정비내역 현장확인서

1. 정 비 구 역 명 :

2. 정비사업자명 :

3. 확 인 일 자 : 20   .    .    .

4. 점   검   표

항 목	점 검 내 용	적부	비 고
인입선 (제12조)	￮ 동일전주에서 사업자당 1건물 1인입 인입선 시설 여부 * 1건물에 다수 사업자 인입선이 설치된 경우 동일 인입점 시공 ￮ 전주 분기점으로부터 건물 인입점까지 40m 이내 시설 여부 ￮ 탭오프 시설 수량 준수 여부(전주당 총 4개 이하)
여유장 및 방송․통신설비 (제13조)	￮ 여유장 시설기준 준수 여부 * 직경65cm x 5회 이내, 접속함체 2개 이하인 경우에 한정 ￮ 접속함체 시설기준 준수 여부 * 전주당 총 4개 이하, 전주로부터 0.5m ～ 1.5m 이격
공중선의 지상고 (제14조)	￮ 한전 전주에 설치된 방송․통신선의 지상고 확보 여부 * 도로 및 인도(5.0m 이상), 도로횡단(6.0m 이상) ￮ 통신 전주에 설치된 방송․통신선의 지상고 확보 여부 * 도로(4.5m 이상), 인도(3.0m 이상), 도로횡단(5.0m 이상)
폐선/사선 (제15조)	￮ 끊어져 있거나 늘어진 인입선
도로횡단 공중선 (제16조)	￮ 철도, 궤도, 왕복 6차선 이상 도로 횡단 금지 준수 여부 ￮ 2차선 초과 도로 횡단 시 1개 조가선 시설 여부
늘어진 공중선 (제17조) (제18조)	￮ 동일한 조가선에 방송․통신선 시설 여부 * 상하단 조가선간 엇갈려 설치 금지 ￮ 도로횡단 양측 전주에 조가선 탈락밴드 시설 여부 ￮ 뭉쳐 있거나 늘어진 방송․통신선의 정비여부(조가선에 팽팽하게 묶음)
공중선의 표시 (제19조)	￮ 방송․통신선 및 방송․통신설비의 사업자 식별표시 부착 여부
이격거리 준수 (제20조)	￮ 배전설비와 안전이격거리 준수여부 * 특고압(7KV이상) : 1.2m이상, 기타전선 : 0.6m이상
배전설비	￮ 한국전력공사의 「배전시공 편람」준수여부
특기사항

지방자치단체(자치구)명 :

확인자  :               (인)

붙임4

공중선 정비완료 확인서

1. 정비구역명 :                             (     시      구     동)

2. 정비기간 :

3. 정비사업자

○ 대표사업자 :

○ 참여사업자 :

4. 공중선 정비 정비내역

정비물량			정비금액 (단위 : 천원)	비 고
전주(본)	통신주(본)	정비구간(긍장, m)

○ 결과보고서(붙임2) 1부 : 첨부

○ 현장확인서(붙임3) 1부 : 첨부

상기와 같이 해당구역의 정비결과를 확인한 바, 완료확인서를 제출합니다.

20   .    .    .

자치구명 :                  (인)

제 출 자 :                  (인)