도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제20차)

◉ 지하철 승강편의시설 설치공사(노원역, 중계역, 구산역) 변경 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 노원역: 공사차량으로 인한 차로 점용 방지를 위해 교통섬 가각부 라운드처리하고 직우 공유차로 운영(1단계부터) 기존 우회전차로를 보행공간 및 공사차량 대기 공간으로 활용

- 중계역: WB 직진 3개차로 확보할 것(직우 공유차로 포함) 횡단보도 영구이설이 왜 필요한지? 공사완료 후 도면에는 현황 횡단보도로 되어있음

- 구산역: 동서 방향 직진차로가 각 1개차로씩 축소되는 바 야간공사 등 교통정체를 최소화 할 수 있는 대책을 제시요망

- 공사 및 점용시간대를 기존 야간에서 전일로 변경함에 따라 공사기간 축소 검토

- 구산역 : 영진빌딩과 주영빌딩 연결 횡단보도의 경우 EB의 우회전차량들의 시거가 불량하여 보행자,우회전차량간 사고위험이 있으므로 개선방안을 제시할 것

- 서비스수준 분석결과를 부록으로 제시할 것