□ 안전점검표

○ 풍수해 위험 및 노후화 공연장

대 상	점검 사항	점검 결과
건축 시설	기둥, 보 등 주요 구조부의 손상균열 여부
	지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부
	철골구조물의 구조내력 저하 여부 (도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태)
	조명·무대시설·광고탑 등 부속시설 안전 여부
	옥상 물탱크·물건 적치 등 과하중 상태
	담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부
	건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
토목 시설	토목구조물의 손상상태
	석축·옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무
	절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등
전기 시설	누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부
	조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태
	전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부
	전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부
	비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부
소방 시설	내부 마감재 방염기준 등의 적법 여부
	소화기·화재탐지기 등 소방시설 상태
	위험물질 및 화기관리의 적정성 여부
	방화문, 방화셔터의 정상작동상태 점검
	피난·소화통로 확보여부, 유지관리 상태
무대 시설	무대시설의 이상 작동 여부
	조명기 고정 안전 여부
	막 구조물 등 부식 상태
	그리드 행어 및 구조물 변형 여부
	무대바닥 변형 여부
	와이어로프 및 체결도구 외관 및 고정 상태
유지 관리	무대용품 보관상태 - 습기 및 침수피해 대비 - 피난통로를 막고 있는지
	가스·기계·소방 분야의 개별법에 의한 시설기준 적합 여부
	가스·기계·소방 분야의 관계법상 안전점검·검사이행 여부
	가스·기계·소방 분야의관계법에 의한 안전조치 이행 여부
	설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태
	비상연락망 등 재난관리체계 구축여부

○ 공연장 외 공연(야외공연)

가. 무대 및 시설

대 상	항 목	기 준	점검 결과
무대설치계획	계획 이행여부	설치계획에 맞춘 무대설치 (지연 혹은 지연에 따른 서두름)
구조물 안전성	설치 장소 안전	무대 설치일, 공연일의 날씨에 따른 위험도 무대 설치 장소의 침수 위험도 무대 설치 장소의 풍속에 따른 위험도
	강재 구성	천장 프레임 강재로 구성
	프레임 접합상태	용접 및 결합 상태 양호
	전도위험성 판단	무게중심높이, 집중하중, 강풍 등에 의한 전도 위험성에 따른 시설 안전성 판단
	강재의 부 식, 변형 등	강재의 부식 및 변형
	통로 및 작업 발판 설치	필요부에 통로 및 작업발판 설치
	무대의 지면 고정 상태	무대 설치되는 지면상태 확인 및 경우에 따른 깔목 설치
매달기 안전성	로프 및 슬링벨트 외관	KS인증 된 제품 사용 로프 및 슬링벨트 외관 손상 없음 (선 풀림, 찢어짐, 노후화 등)
	로프 및 슬링벨트 체결요소	KS인증 된 제품 사용 로프 및 슬링벨트 체결요소 양호
시 설 체 결	조명기 안전고리	안전고리, 안전망 전체 설치
	음향시설 고정상태	강풍 등 외부 요인으로 인한 추락이나 전도위험 없어야 함
	막 구조물 및 기타 시설 고정상태	외관상 풀림이 없어야 하며 추락을 방지하는 구조일 것
무 대 바 닥	외관, 변형	무대바닥 상태 (돌출 및 결함, 사용상 위험)
	인원 및 무대장치 하중	출연인원의 및 무대장치 하중의 적정성 (큐시트를 이용하여 확인)
작업 안전성	보호장구의 착용	무대 설치·철거 시 적절한 보호장구 착용 (안전화, 안전모, 안전대, 장갑 등)
기 타

나. 전기시설

대 상	항 목	기 준	점검 결과
배전반 및 분전반의 전장부품 및 배선	배전반 및 분전반의 외함	파손 및 변형이 없음 외함이 견고하게 고정 됨
	배선-전장품 설치 상태	파손 및 변형이 없음 부품이 견고하게 고정 됨
	잠금장치	외함에 잠금장치가 되어 있을 것
접지	설치상태	제 3종 접지 설치상태 (100Ω 이하) 접지봉의 매설상태 접지봉의 보호상태
전선관 및 덕트 (플라이덕트 포함)	외관	변형 및 개구부가 없음
	설치 및 고정상태	견고하게 고정되어 내부의 전선을 충분히 보호할 수 있을 것 침수가 발생하지 않는 구조로 설치 할 것
배선	외관	피복손상 & 열화 & 심선노출 없음
	접속 및 고정상태	배선의 접속부 및 충전부는 견고하게 고정되어야 함 배선은 정리되어 고정되며 인원 및 차량이동에 방해되지 않을 것
	방수조치	필요부분에 방수조치 할 것 (접속부, 충전부 등)
	전선보호덮개 설치	관객 및 스탭 이동 경로에 설치된 배선 보호덮개로 보호(관객 및 스탭 안전 확보)
전기안전	전기시설에 의한 안전사고 위험 발생 요인 확인	감전 발생 요인 (심선 노출, 연결 불량, 접지 미적용된 전선 사용 등) 기타 전기시설의 안전성 확인 (발전시설, 배전, 조명설비 등)
	전기시설의 독립적인 관리	발전기, 발전차, 배전반 등 전기시설에 대해 독립적인 공간에 설치하여 관리가 되고 있는지 여부 확인 시설 설치 상태 확인(전도 여부 등) 펜스 등으로 위험지역 표시 침수 위험 대비 여부

다. 관객관리

대 상	항 목	기 준	점검 결과
관객 동선 관리	입‧퇴장 관리	입장할 때 관객이 한꺼번에 몰리지 않도록 입장 동선을 배치 혼잡이 예상될 경우 관리인력 배치 2개 이상의 출입구를 만들어 관객의 출입을 분산할 것 입장로와 퇴장로가 분리되어 설치
	무대 주위 안전 공간 확보	무대와 객석 사이에 충분한 안전 공간을 확보하여 관객이 무대 앞으로 몰리지 않도록 함
	출연자를 위한 이동로 확보	출연자와 관객의 안전을 위하여 출연자를 위한 별도의 이동로를 확보
	펜스의 설치	관객의 동선 및 관람공간을 제한하기 위하여 펜스 설치
	안전관련 안내방송 송출	관객들에게 충분히 정보를 전달 할 수 있을 만큼의 방송시설 및 통제실 준비 시설이용, 출입구 안내, 간이 보건소 안내 등 안전에 관한 안내방송 송출
	안전관리자 연락처 게시	긴급상황 발생 시 빠른조치를 위하여 안전관리자 연락처 게시
안전 취약 구역 (가스시설, 고압전기시설 등)	관객통제 시설	펜스, 울타리, 난간 등을 활용하여 관객 통제 수단 확보
	안전관리 요원	안전 취약 구역 내 안전관리요원 배치 주기적 순찰 계획 수립
	경고 안내	관객 접근 통제를 위한 마크 부착 안전사고 발생 위험 경고 표시

○ 무대시설 설치공사 현장

대 상	항 목	기 준	점검결과
설계 검토	설계검토 시행 여부	설계에 대한 안전성을 공연장·시공사에서 검토 했는지 여부
	구동부 설계의 적정성	설계 하중 대비 전동기 출력 확인 전동기 출력, 설계 이동속도 대비 감속기 사양 확인 구종부 출력 대비 브레이크 사양 확인 와이어로프 직경 대비 드럼 직경 및 재질 확인
	막 체결부 설계의 적정성	설계 하중 대비 와이어로프 안전율 확인 와이어로프 직경 대비 심블 크기 확인 설계 하중 대비 섀클 안전율 확인 설계 하중 대비 턴버클 안전율 확인 설계하중 및 와이어로프 직경 대비 와이어로프 고정 클립 크기 및 개수 확인
	고정부 고정 방식의 적정성	볼트-너트 체결의 적정성 용접 방식, 위치의 적정성
	배전반 전장부품 사양 적정성	무대기계 사양 대비 배전반 전장부품 사양 확인
	그리드 공간 확보	그리드 공간 확보 확인
현장 점검	고소작업	고소 작업 시 추락방지 조치 여부 보호 장구 착용 확인
	용접작업	주변의 안전 확인 시력 안전 확보 확인 화재 예방 확인 전기 안전 확보 확인 보호 장구 착용 확인
	전기작업	배선 연결 시 전원 차단 여부 보호 장구 착용 확인
	자재이동	자재 이동 시 무리한 방법을 사용하지 않는지 여부 자재 이동 시 주변 안전 확보 여부 보호 장구 착용 확인
	일반사항	공사 기간의 적정성 적절한 휴식 여부 현장 감독자 상주 여부 공사 인원의 적정성

2019년  0월  00일

점검자: (소속)              (직급)             (성명)

확인자: (소속)              (직급)             (성명)