감리원 보고서

· □ 감리 개요

○ 감리 기간 : 2014. 7. 14 ~ 2014. 7. 18.

○ 주요 감리내용

-보호통 위치, 계량기 및 역류방지 밸브 적정 설치 여부 확인.

-사급자재 점검(KC 인증 제품)

-제수 밸브 벽돌 쌓기 및 철개 높이 평탄성 확인.

-우기철 포장복구 실태 점검(당일 복구를 원칙으로 함)

-우기철 포장복구 및 밸브실 하자 점검 실태 확인.

□ 감리 결과

○ 사업소별 점검 및 지적 사항                     (단위 : 건수)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검	계	13					2	6	2	3
	급수공사	7					2	-	2	3
	포장복구	-					-	-	-	-
	기 타	6						6 (포장점검)		-

지적사항	-

○ 세부 지적사항 및 조치내용

-없 음

□ 지시 사항

○ 안전사고 예방 철저

○ 보호통 설치 시 주민과 협의 후 설치 할것

○ 굴착 전 포장복구 업체와 협의 후 굴착

○ 장마철로 굴착지역 조속 복구 지시

□ 기타 특이 사항

○남부수도사업소 감독대행자 출근 상태 및 서류점검

붙  임 : 건별 세부내용 각1부. 끝.           보 고 자 : 안 종 열

□세부지도점검(강남)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치사항	비고
7/14(월)	본 사	○현장사진정리 및 보고서작성
		○급수부 주간점검 실적보고
		○기간 : 2014. 7. 7 ~ 7. 11.
	강 동	○강동구 암사동495-29호	<신설공사>비호건설
		-개요 :80/30mm L=4.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-보호통 설치 시 주민과 협의 후	-협의 후 설치
		설치
7/15(화)	강 동	○강동구 성내동407-28.29호	<신설공사>비호건설
		-개요 :40/40mm L=5.0m
		-주요공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-기존분기점을 철거 후 확대 배관
		○강동구 천호동310-12호	<신설공사>비호건설
		-개요 :150/30mm L=4.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
7/16(수)	강 남	○강남구 논현동271-23호	<신설공사>미나미건설
		-개요 :200/40mm L=4.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육실시
		○강남구 역삼동752-44.45호	<신설공사>대풍환경
		-개요 :100/30mm L=3.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육실시
		-층 다짐 철저로 침하 예방	-람마 다짐

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치사항	비고
7/17(목)	강 서	○강서구 공항동657-9호	<신설공사>삼오진건설
		-개요 :80/30mm L=3.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육실시
		○강서구 방화동574-15호	<신설공사>삼오진건설
		-개요 :100/40mm L=2.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-천공 및 링크립 설치 철저	-링크립 설치 함
7/18(금)	남 부	○금천구 독산동1006-62외5개소	<포장점검>
(비)		-개요 :아스팔트 포장도로 6개소
		-주요점검 : 단차, 침하. 균열.	-포장상태 양호 함
		물고임 등 포장상태 등	-굴착 당일 복구
		-장마철로 굴착 지역 조속 복구

점검일	2014. 7. 14	사업소	강 동	공사종류	신설공사	시공자	비호건설
위 치	강동구 암사동495-29호			개 요	D=80mm/30mm. L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -보호통은 포장면과 수평도록 주민과 협의 후 설치
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(80/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 7. 15	사업소	강 동	공사종류	신설공사	시공자	인포건설
위 치	강동구 성내동407-28. 29호			개 요	D=40mm/30mm. L=5.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 T분기 철거 후 확대 배관				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	기존분기점 폐쇄 (전)
사진설명	밸브 설치(40)			사진설명	분기 및 배관(40/40)
사진설명	기존분기점 철거 자재			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 7. 15	사업소	강 동	공사종류	신설공사	시공자	비호건설
위 치	강동구 천호동310-12호			개 요	D=150mm/30mm. L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	분기 및 배관(본관 심도)
사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 7. 16	사업소	강 남	공사종류	신설공사	시공자	미나미건설
위 치	강남구 논현동271-23호			개 요	D=200mm/40mm. L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -굴착 전 복구 업체와 협의 후 굴착
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(200/40)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 7. 16	사업소	강 동	공사종류	신설공사	시공자	대풍환경
위 치	강남구 역삼동752-44.45호			개 요	D=100mm/30mm. L=3.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -층 다짐 철저로 침하 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(100/30)
사진설명	새들분기 및 배관(100/30)			사진설명	기존 분기점 폐쇄 (전)
사진설명	세대별 계량기 설치			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 7. 17	사업소	강 서	공사종류	신설공사	시공자	삼호진 건설
위 치	강서구 공항동657-9호			개 요	D=80mm/30mm. L=3.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(80/30)
사진설명	링크립 설치(전. 후)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 7. 17	사업소	강 서	공사종류	신설공사	시공자	삼오진 건설
위 치	강서구 방화동574-15호			개 요	D=100mm/40mm. L=2.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -천공 및 링크립 설치 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(100/40)
사진설명	링크립 설치(전.후)			사진설명	분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 7. 18	사업소	남 부	공사종류	포장점검	시공자
위 치	금천구 독산동1006-62외5개소			개 요	포장점검 6개소
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-침하 단차 균열 물고임 등 포장상태 점검				-장마철로 굴착지역 조속 복구 -우천 시 주민 불편사항 없도록 순찰강화
사진설명	독산동1006-62(포장상태 양호)			사진설명	독산동1006-114(포장상태 양호)
사진설명	독산동1006-20(포장상태 양호)			사진설명	가산동533-2(포장상태 양호)
사진설명	가산동544-12(포장상태 양호)			사진설명	가산동147-34(포장상태 양호)