감리원 보고서

· □ 감리 개요

○ 감리 기간 : 2014. 6. 16 ~ 2014. 6. 20.

○ 주요 감리 내용

-다짐 장비 및 다짐 관리 점검

-포장시공단면 및 면적 확인 점검

-보도블록 복구(서울시 보도블록 10계명 준수)

-아스팔트포장 복구(서울시 아스팔트 10계명 준수)

□ 감리 결과

○ 사업소별 점검 및 지적사항                        (단위 : 건수)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검	계	9					1	3	3	2
	급수공사	9					1	3	3	2
	포장복구	-					-	-	-	-
	기 타	-					-	-	-	-

지적사항	-

○ 세부 지적사항 및 조치내용

-없음

□ 지시 사항

○ 안전사고 예방 철저

○ 층 다짐 철저로 침하 방지

○ 도로 굴착시 유관기관 신고 철저(도시가스 신고1644-0001)

○ 사급자재 공급원 승인 시 확인 철저

□ 기타 특이 사항

○ 강서. 남부(포장) 수도사업소 감독대행자 출근 상태, 서류점검

붙  임 : 건별 세부내용 각1부. 끝.           보 고 자 : 안 종 열

□세부지도점검(강남)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치사항	비고
6/16(월)	본 사	○현장사진정리 및 보고서작성
		○급수부 주간점검 실적보고
		○기간 : 2014. 6. 9 ~ 6. 13.
	강 남	○강남구 역삼동837-23	<신설공사>도림건설
		-개요 :150/25mm L=3.5m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
6/17(화)	강 동	○송파구 방이동224-8	<신설공사>미래NTC
		-개요 :80/40mm L=6.5m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-층 다짐 철저로 침하예방	-층 다짐 시공
	강 동	○강동구 둔촌동513-8	<분기점폐쇄>비호건설
		-개요 : 분기점 1개소 폐쇄
		-주요공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
6/18(수)	강 남	○서초구 방배동829-36	<신설공사>성심건설
		-개요 :100/30mm L=4.2m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육실시
		-도로굴착 시 유관기관 신고철저	-신고 후 굴착
	강 남	○서초구 방배동902-26	<신설공사>성심건설
		-개요 :100/30mm L=3.5m
		-주요공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육실시
		-사급자재 승인 확인 철저	-확인 후 사용

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치사항	비고
6/19(목)	강 서	○강서구 방화동249-10	<신설공사>호용종합
		-개요 :150/50mm L=3.5m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
	남 부	○금천구 독산동1015-5	<신설공사>(주)고황
		-개요 :150/25mm L=3.8m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
6/20(금)	남 부	○동작구 사당동437-17	<신설공사>태성건설
		-개요 :150/40mm L=4.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-도시가스 안전을 위한 신고철저	-신고 후 작업
	남 부	○동작구 사당동1021-12	<신설공사>태성건설
		-개요 :80/30mm L=4.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시

점검일	2014.6.16	사업소	강남	공사종류	신설공사	시공자	도림건설
위 치	강남구 역삼동837-23			개 요	D=150mm/25mm. L=3.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/25)
사진설명	분기 및 배관			사진설명	기존분기점 폐쇄(전)
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014.6.17	사업소	강동	공사종류	신설공사	시공자	미래NTC
위 치	송파구 방이동224-8			개 요	D=80mm/40mm. L=6.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -층 다짐 철저로 침하 방지
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	분기 및 배관(80/40)
사진설명	기존 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)
사진설명	계량기 및 보호통 설치			사진설명	람마 다짐

점검일	2014.6.17	사업소	강동	공사종류	폐전공사	시공자	비호건설
위 치	강동구 둔촌동513-8			개 요	분기점 폐쇄 1개소
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	기존관 폐쇄(전)
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	람마 다짐
사진설명	부직포 설치			사진설명

점검일	2014. 6.18	사업소	강 남	공사종류	신설공사	시공자	성심건설
위 치	서초구 방배동829-36			개 요	D=100mm/30mm. L=4.2m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -도로굴착 시 유관기관 신고 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(100/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 6.18	사업소	강 남	공사종류	신설공사	시공자	성심건설
위 치	서초구 방배동902-26			개 요	D=100mm/30mm. L=3.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -사급 자재 승인 확인 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(100/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 6.19	사업소	강 서	공사종류	신설공사	시공자	호용종합
위 치	강서구 방화동249-10			개 요	D=150mm/50mm. L=3.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/50)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 6.19	사업소	남 부	공사종류	신설공사	시공자	(주) 고황
위 치	금천구 독산동1015-5			개 요	D=150mm/25mm. L=3.8m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	새들분기 및 배관(150/25)
사진설명	기존분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존분기점 폐쇄(후)
사진설명	계량기 및 보호통 설치			사진설명

점검일	2014. 6.20	사업소	남 부	공사종류	신설공사	시공자	태성건설
위 치	동작구 사당동437-17			개 요	D=150mm/40mm. L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -도시가스 안전을 위한 신고 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/40)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 6.20	사업소	남 부	공사종류	신설공사	시공자	태성건설
위 치	동작구 사당동1021-12			개 요	D=80mm/30mm. L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(80/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치