감리원 보고서

· □ 감리 개요

○ 감리 기간 : 2014. 6. 30 ~ 2014. 7. 4.

○ 주요 감리 내용

- 보호통 위치, 계량기 및 역류방지 밸브 적정 설치 여부 확인.

- 사급자재 점검(KC 인증 제품).

- 제수밸브 벽돌 쌓기 및 철개 높이 평탄성 확인.

- 우기철 포장복구 실태 점검(당일 복구를 원칙으로 함).

- 우기철 포장복구 및 밸브실 하자 점검 실태 확인.

□ 감리 결과

○ 사업소별 점검 및 지적사항                        (단위 : 건수)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검	계	13					1	3	7	2
	급수공사	7					1	3	1	2
	포장복구	-					-	-	-	-
	기 타	6						-	6	-

지적사항	-

○ 세부 지적사항 및 조치내용

-우기 철 안전사고 예방 및 굴착지역 순찰 강화지시 (전 현장)

□ 지시 사항

○ 안전사고 예방 철저

○ 굴착 전 도시가스 공사에 굴착 신고 철저

○ 장마철 주민 불편 사항 없도록 굴착 지역 순찰강화

○ 천공시 부산물 제거 철저.

□ 기타 특이 사항

○ 강남 수도사업소 감독대행자 출근 상태, 서류점검

붙  임 : 건별 세부내용 각1부. 끝.           보 고 자 : 안 종 열

□세부지도점검(강남)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치사항	비고
6/30(월)	본 사	○현장사진정리 및 보고서작성
		○급수부 주간점검 실적보고
		○기간 : 2014. 6. 23 ~ 6. 27
	강 남	○서초구 방배동901-4호	<신설공사>성심건설
		-개요 :150/40mm L=3.6m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
7/1(화)	강 동	○송파구 문정동86-25호	<개량공사>미래ENC
		-개요 :D=100제수변 교체1개소
		-주요공정 : 적정
		-적수 발생 지역 노후도 조사
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
	강 동	○송파구 석촌동293-13호	<신설공사>갑오건설
		-개요 :100/30mm L=5.6m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-굴착 전 도시가스공사에 신고	-신고 후 굴착
7/2(수)	남 부	○관악구 미성동752-15호	<신설공사>성지건설
		-개요 :200/30mm L=5.7m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육실시
		-지하 시설물 보호 철저	-인력굴착으로 보호
	남 부	○관악구 신림동511-7호	<신설공사>성지건설
		-개요 :200/30mm L=5.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육실시

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치사항	비고
7/3(목)	강 남	○서초구 방배동855-5호외5개소	<포장점검>
(비)		-개요 :포장점검6개소
		-점검결과 : 침하. 단차. 등
		포장상태 양호
		-우천으로 인한 주민 불편사항 없도	-순찰 및 포장 점검
		록 순찰 강화 지시
7/4(금)	강 서	○양천구 목동523-35호	<신설공사>성지ENC
		-개요 :200/30mm L=4.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-천공 시 부산물 제거 철저	-드래인 설치 후작업
	남 부	○금천구 독산동1017-21호	<신설공사>태성건설
		-개요 :200/30mm L=6.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시

점검일	2014. 6. 30	사업소	강 남	공사종류	신설공사	시공자	성심건설
위 치	서초구 방배동901-4호			개 요	D=150mm/40mm. L=3.6m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/40)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 7. 1	사업소	강 동	공사종류	개량공사	시공자	미래ENC
위 치	송파구 문정동86-25호			개 요	제수밸브D100mm 교체 1개소 관 노후도 조사를 위한 작업
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -적수 발생지역으로 본관 노후 상태 확인				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	단수 안내 문
사진설명	철거 제수밸브			사진설명	본관 내부 상태(보통)
사진설명	본관 확인 후 배관			사진설명	소화전 설치(중)

점검일	2014. 7. 1	사업소	강 동	공사종류	신설공사	시공자	갑오건설
위 치	송파구 석촌동293-13호			개 요	D=100mm/30mm. L=5.6m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -굴착 전 도시가스 공사에 굴착 신고
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	새들 천공 및 배관(100/30)
사진설명	기존 분기점 폐쇄 (전)			사진설명	기존 분기점 폐쇄 (후)
사진설명	세대별 계량기 설치			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 7. 2	사업소	남 부	공사종류	신설공사	시공자	성지건설
위 치	관악구 미성동752-15호			개 요	D=200mm/30mm. L=5.7m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -지하 시설물 보호철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(200/30)
사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)			사진설명	세대별 계량기 설치
사진설명	계량기 및 보호통 설치			사진설명	물 청소

점검일	2014. 7. 2	사업소	남 부	공사종류	신설공사	시공자	성지건설
위 치	관악구 신림동511-7호			개 요	D=200mm/30mm. L=5.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(200/30)
사진설명	새들분기 및 배관			사진설명	기존 분기점 폐쇄(전)
사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 7. 3	사업소	강 남	공사종류	포장점검	시공자
위 치	서초구 방배동855-5호 외5개소			개 요	포장복구 상태 점검 6개소
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-침하 단차 물고임 등 포장상태 점검 -포장상태 양호 함				-우천으로 인한 주민 불편사항 없도록 순찰 강화 지시
사진설명	서초구 서초동855-5호(양호)			사진설명	서초구 서초동855-10호(양호)
사진설명	서초구 서초동857-44호(양호)			사진설명	서초구 서초동856-1호(양호)
사진설명	서초구 서초동935-6호(양호)			사진설명	서초구 서초동835-8호(양호)

점검일	2014. 7. 4	사업소	강 서	공사종류	신설공사	시공자	성지ENC
위 치	양천구 목동523-35호			개 요	D=200mm/30mm. L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -천공 시 부산물 제거 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(200/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014. 7. 4	사업소	강 서	공사종류	신설공사	시공자	태성건설
위 치	금천구 독산동1017-21호			개 요	D=200mm/30mm. L=6.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(200/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치