감리원 보고서

· □ 감리 개요

○ 감리기간 : 2014.10. 6 ~ 2014. 10. 10

○ 주요 감리내용

-안전관리 상태 점검(안전시설. 작업복 및 안전모 등)

-종방향 불용관 정비 실태 점검 및 독려

-기존 분기점 폐쇄 실태 점검

-새들 분수전 천공 부산물 제거 및 링크립 설치 등

□ 감리 결과

○ 사업소별 점검 및 지적사항                        (단위 : 건수)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검	계	7					2	2	2	1
	급수공사	7					2	2	2	1
	포장복구	-					-	-	-	-
	기 타	-					-	-	-	-

지적사항

○ 세부 지적사항 및 조치내용

-없 음

□ 지시 사항

○ 안전사고 예방 철저

○ 가림 막 안전시설 설치 철저

○ 지하 시설물 보호 및 층 다짐 철저로 침하 예방

○ 새들 분수전 천공 시 부산물 제거 철저

□ 기타 특이 사항

○남부수도사업소 감독대행자 출근 상태 및 서류점검

붙  임 : 건별 세부내용 각1부. 끝.           보 고 자 : 안 종 열

□세부지도점검(강남)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치사항	비고
10/6(월)	본 사	○현장사진정리 및 보고서작성
		○급수부 주간점검 실적보고
		○기간 : 2014. 9. 22 ~ 9. 26.
	강 동	○강동구 암사동495-4호	<신설공사>비호건설
		-개요 : 80/40m, L=2.5m
		-주요 공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-가림막 안전시설 설치 철저	-추가 확보 예정
10/7(화)	강 남	○강남구 신사동 514-2호	<신설공사>미나미건설
		-개요 : 300/100mm, L=6.0m
		-주요 공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-층 다짐 철저로 침하 예방	-층 다짐 시행
	강 남	○강남구 삼성동44-15호	<수전분리>미나미건설
		-개요 : 150/20mm, L=7.5m
		-주요 공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
10/8(수)	남 부	○금천구 독산동993-19호	<신설공사>혜송공영
		-개요 : 150/30mm, L=4.0m
		-주요 공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-새들분기 천공 시 부산물 제거	-이행함
	남 부	○금천구 독산동165-24호	<신설공사>혜송공영
		-개요 : 100/30mm, L=2.0m
		-주요 공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치사항	비고
10/9(목)		휴 무(한글날)
10/10(금)	강 서	○강서구 화곡동343-43호	<신설공사>경문건설
		-개요 : 150/50mm, L=1.5m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-타 시설물 손괴 시 보수 철저	-보수 조치
	강 서	○구로구 개봉동281-8호	<신설공사>칠갑공영
		-개요 :80/30mm, L=4.0m
		-주요공정 : 적정
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-가림 막 안전시설 설치 철저	-구입 설치 예정

점검일	2014.10.6.	사업소	강 동	공사종류	신설공사	시공자	비호건설
위 치	강동구 암사동495-4호			개 요	D=80mm/40mm. L=2.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적 정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -가림막 안전시설 설치 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(80/40)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014.10.7.	사업소	강 남	공사종류	신설공사	시공자	미나미건설
위 치	강남구 신사동514-2호			개 요	D=300mm/100mm. L=6.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -층 다짐 철저로 침하 예방
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	무단수 분기(300/100) (후)
사진설명	유입부 배관			사진설명	중형 변실
사진설명	중형 철개			사진설명	대형 유량계실 (유출부)

점검일	2014.10.7	사업소	강 남	공사종류	수전분리	시공자	미나미건설
위 치	강남구 삼성동44-15호			개 요	D=150mm/20mm. L=7.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적 정				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/20)
사진설명	새들분기 및 배관			사진설명	계량기 및 보호통 설치
사진설명	람마 다짐(후)			사진설명	부직포 설치(후)

점검일	2014.10.8	사업소	남 부	공사종류	신설공사	시공자	혜송건영
위 치	금천구 독산동993-19호			개 요	D=150mm/30mm. L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적 정 -기존분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -새들분수전 천공 시 부산물 제거 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014.10.8	사업소	남 부	공사종류	신설공사	시공자	혜송건영
위 치	금천구 독산동165-24호			개 요	D=100mm/30mm. L=2.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(100/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	세대별 계량기 설치			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014.10.10	사업소	강 서	공사종류	신설공사	시공자	경문건설
위 치	강서구 화곡동343-43호			개 요	D=150mm/50mm. L=2.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적 정 -기존분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -타 시설물 손괴 시 보수 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(150/50)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들분기 및 배관
사진설명	기존분기점 폐쇄(후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014.10.10	사업소	강 서	공사종류	신설공사	시공자	칠갑공영
위 치	구로구 개봉동281-8호			개 요	D=80mm/30mm. L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적 정 -기존분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -가림막 안전시설 설치 철저
사진설명	천공 및 부산물 제거(150/30)			사진설명	링크립 설치(중)
사진설명	새들분기 및 배관			사진설명	세대별 계량기
사진설명	계량기 및 보호통 설치			사진설명