감리원 보고서

· □ 감리 개요

○ 감리기간 : 2014.11.10 ~ 2014.11.14.

○ 주요 감리내용

-포장 시공단면 및 면적 확인 점검

-보도블록 및 아스팔트포장 복구공사 서울시 10계명 준수

-콘크리트 포장공사 골재 및 배합비

-아스팔트 포장공사 시 아스콘 보온관리 등

□ 감리 결과

○ 사업소별 점검 및 지적사항                      (단위 : 건수)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검	계	12					2	6	2	2
	급수공사	6					2	-	2	2
	포장복구	-					-	-	-	-
	기 타	6					-	6	-

지적사항	1						1

○ 세부 지적사항 및 조치내용

-보온재 교체 후 검침에 지장이 없도록 수직으로 설치 할 것

□ 지시 사항

○ 안전사고 예방 철저

○ 교통통제로 인한 민원 해소 철저

○ 침하 예방을 위한 층 다짐 철저

○ 교통 정리원은 교통 및 안전시설 상태에 전염할 것

□ 기타 특이 사항

○ 강동수도사업소 감독대행자 출근 상태 등 점검

붙  임 : 건별 세부내용 각1부. 끝.           보 고 자 : 안 종 열

□세부지도점검(강남)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치사항	비고
11/10(월)	본 사	○현장사진정리 및 보고서작성
		○급수부 주간점검 실적보고
		○기간 : 2014.11.3.~11.7.
11/11(화)	강 동	○송파구 송파동10-15호	<신설공사>갑오건설
		-개요 :100/30mm L=5.5m
		-주요 공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-교통통제로 인한 민원해소 철저	-정리원 고정 배치
	강 동	○강동구 고덕동470~487번지 간	<간선배관>미나미건설
		-개요:300mm, L=200m 중66m
		-주요 공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-침하 방지를 위한 층다짐 철저	-람마 다짐 철저
11/12(수)	강 남	○서초구 방배동853-20호	<신설공사>원아공영
		-개요 : D=150/30mm, L=4.0m
		-주요공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-기존분기점 새들 잠금 폐쇄
		-주민과 대화 시 친절응대 할것	-반장이 응대
	강 남	○서초구 염곡동300-2호	<신설공사>태안건설
		-개요 : 300/50mm, L=62.0m
		-주요 공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-교통정리원은 교통안내 및 안전	-교통안내에 전염
		시설 정비에 전염 할 것
11/13(목)	남 부	○영등포구대림동987-4호외5개소	<보온재 점검>
(수능시험)		-개요 :보온재 점검 6개소
		-점검 내용 : 교체 상태 양호 함
		-보온재 교체 후 검침이 용이
		하도록 수직으로 설치 지시

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치 사항	비고
11/14(금)	강 서	○양천구 신정동296-20호	<검침장애>한석공영
		-개요 :D=50mm L=3.0m
		-주요 공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시
		-굴착공사 전 신고 철저	-유관기관 협의 철저
		○양천구 신정동86-26호	<검침장애>한석공영
		-개요 :D=20mm L=1.5m
		-주요 공정 : 적정
		-안전사고 예방 철저	-안전교육 실시

점검일	2014.11.11	사업소	강 동	공사종류	신설공사	시공자	갑오건설
위 치	송파구 송파동10-15호			개 요	D=100/30mm, L=5.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요 공정 : 적정				-안전사고 예방 철저 -교통통제로 인한 민원 해소 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	새들분기 및 배관(100/30)
사진설명	기존 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존 분기점 폐쇄(후)
사진설명	세대별 계량기			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014.11.11	사업소	강 동	공사종류	간선배관	시공자	미래NTC
위 치	강동구 고덕동470~487번지 간			개 요	D=300mm. L=200m 중66m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정				-안전사고 예방 철저 -침하 방지를 위한 층 다짐 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	보행자 통로 확보
사진설명	300mm 배관 및 심도			사진설명	접합부속 자재 보관 상태
사진설명	람마 층 다짐			사진설명	람마 층 다짐

점검일	2014.11.12	사업소	강 남	공사종류	신설공사	시공자	원아공영
위 치	서초구 방배동853-20호			개 요	D=150mm/30mm. L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정 -기존 분기점 새들 잠금 폐쇄				-안전사고 예방 철저 -주민과 대화 시 친절 응대
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	천공 및 부산물 제거(300/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	새들 분기 및 배관
사진설명	기존관 새들 잠금 폐쇄(전, 후)			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014.11.12	사업소	강 남	공사종류	신설공사	시공자	태안건설
위 치	서초구 염곡동300-2호			개 요	D=300mm/50mm. L=58.0m 40mm L=4.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정				-안전사고 예방 철저 -교통 정리원 본연 업무 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	새들 분기 및 배관(300/50)
사진설명	배관 심도 확인			사진설명	택시 회사 진입로 개통
사진설명	자재 검사			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014.11.13	사업소	남 부	공사종류	보온재교체	시공자
위 치	영등포구 대림동987-4호외5개소			개 요	보온재 점검 6개소
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-보온재 교체 상태 양호 함				-보온재 교체 후 검침에 지장이 없도록 수직으로 설치 지시
사진설명	대림동987-4호(양호)			사진설명	대림동973-46호(양호)
사진설명	대림동975-24호(양호)			사진설명	대방동392-131호(양호)
사진설명	사당동202-40호(양호)			사진설명	사당동206-2호(양호)

점검일	2014.11.14	사업소	강 서	공사종류	검침장애	시공자	한석공영
위 치	양천구 신정동296-20호			개 요	D=50mm, L=3.0m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정				-안전사고 예방 철저 -굴착공사 신고 철저(특히, 도시가스)
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	기존 계량기 및 보호통
사진설명	계량기 구경 축소 됨			사진설명	SSP 홈 가공(중)
사진설명	배관 및 보호통 설치			사진설명	계량기 및 보호통 설치

점검일	2014.11.14	사업소	강 서	공사종류	검침장애	시공자	한석공영
위 치	양천구 신정동86-26호			개 요	D=20mm, L=1.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공정 : 적정				-안전사고 예방 철저
사진설명	공사안내 및 안전시설			사진설명	기존 보호통 위치 굴착(후)
사진설명	자재 검사			사진설명	배관 및 보호통 설치
사진설명	람마 다짐			사진설명	골재 포설