건축공사장 소방안전관리 안내문

평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시고 소방안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 감사드립니다.

건축 공사장의 소방안전과 화재예방을 위하여 다음 사항을 안내 드리오니 적극 실천하시어 안전한 공사가 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

❖ 작업개시 전 화재예방 및 안전교육 실시 후 작업시작

➨ 소화기 사용법, 유사시 대피방법 등을 숙지토록 수시교육 실시

❖ 용접·용단작업장 내에서는 모닥불 또는 흡연행위 및 동일 작업장 내에서 용접·용단 작업과 우레탄 발포 동시작업 금지

❖ 건축 및 협력업체 사무실, 물품창고 등은 지상에 설치하고 숙식 및 화기취급 금지

❖ 공사장 지하층은 작업자의 대피를 위하여 유도등 설치

❖ 유류, 가스 등 위험물질은 지상의 별도 위험물저장소에 보관

➨ 지정수량 이상의 위험물은 임시저장 허가를 득해야 함

❖ 작업장 내에 소화기와 방화수를 비치

➨ 소형소화기 보행거리 20m이내, 대형소화기 보행거리 30m이내

❖ 용접·용단 또는 우레탄 작업시 관할소방서 사전신고

➨ 근거법 : 소방기본법 제15조(불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장·취급)

➨ 일정기간 지속적으로 용접 또는 우레탄 작업 시 기간별 신고가능(주 1회)

❖ 공사장 화재감시자 지정 · 운영

❖ 용접·용단, 우레탄 발포 작업시 인화성·발화성·가연성물질을 제거, 격리, 차단하고 유증기 배출을 위해 충분한 환기시설 설치

❖ 용접·용단작업시 바닥에 충분한 양의 물을 살수하여 화재 차단

❖ 공사장 초기대응 및 피난유도장비 등 임시 소방시설 설치

➨ 소방시설 설치유지법 제10조의 2가 신설되어 일정 공사장에는 임시 소방시설을 설치하여야 함.(시행일 2015.1.8.)

우레탄 발포 및 용접·용단작업 시 중랑소방서 예방팀(3423-1387)으로 반드시 사전 신고하시기 바랍니다.

중 랑 소 방 서 장

	건축공사장 화재감시자 지정․운영 안내
평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다. 건축공사장의 소방안전과 화재예방을 위하여 다음과 같이 화재감시자를 지정하여 운영하고자 하오니, 화재 등 각종 재난사고를 사전에 예방하여 안전한 공사장이 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다. □ 지정대상 : 연면적 5천㎡이상 건축공사장 □ 화재감시자 지정 1) 지정인원 : 각 공사장별 1명(현장소장 또는 안전관리담당) 2) 지정방법 : 소방서 예방팀에서 현장소장과 협의하여 지정 3) 해제․변경 ○ 해 제 : 소방시설완공검사증명서 발급 완료 시 자동 해제 ○ 변 경 : 시공사에서 퇴직, 전보 등의 사유로 변경 요청 시 □ 화재감시자 역할 1) 건축공사장 화재예방 매뉴얼 숙지 및 작업자 안전교육 2) 소화기 등 소방시설 관리 및 분산 배치 3) 우레탄 발포, 용접·용단 작업 시 소방서에 사전신고 4) 우레탄 발포, 용접·용단 작업자 안전교육 및 작업 감독 5) 인화성·폭발성·가연성 물질 등 공사장 내 위험물 안전관리 6) 기타 공사장 화재위험요인 제거 등 기타 궁금한 사항은 중랑소방서 예방팀(☎3423-1387)으로 문의하여 주시기 바랍니다. 중 랑 소 방 서 장

건축 공사장 화재감시자 지정현황

연번	대 상 명	위 치	화재감시자 (성명 / 직위)	지정일자	연락처
					사무실	핸드폰	e_mail
1
2
3
4
5
6
7
8