건축공사현장 위험물안전관리 안내

평소 소방행정발전에 관심을 기울여 주신 것에 대하여 감사하오며, 귀사의 무    궁한 발전을 기원합니다.

건축 공사현장 관련 관계법령과 기준을 안내하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

❖ 건축 공사현장에 사용되는 위험물의 종류

○ 겔 알콜 연료(고체연료) - 제2류 인화성고체 : 난방용, 콘크리트 양생보양용

○ 경유, 등유 - 제4류제2석유류 : 난방용

○ 유성페인트(시너, 페인트류-제4류제1,2석유류) : 건축물 방수 발포작업장

○ 방수제 – 제4류 제2,3석유류: 건물 방수공사

○ 우레탄 – 제4류 제3,4석유류: 건물 방음‧단열공사

○ 박리제 – 제4류 제4석유류: 거푸집박리제, 바닥청소용 박리제

○ LPG,아세틸렌, 산소통 등 : 용접작업 및 절단용으로 사용

❖ 위험물의 저장 및 취급의 제한

○ 위험물안전관리법 제5조제1항

○ 지정수량(일정수량) 이상의 위험물은 소방서에 허가를 득한 후 저장 취급

(위험물안전관리법 제34조의3(벌칙) : 3년이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금)

❖ 위험물 및 지정수량(허가수량)

○ 인화성고체(겔 알코콜연료 –고체연료): 1,000㎏(인화점 11℃)

○ 제1석유류(휘발유, 시너, 프라이머 등): 200ℓ(인화점 21℃ 미만)

○ 제2석유류(경유, 등유, 유성페인트 등): 1,000ℓ(인화점 21℃~70℃ 미만)

○ 제3석유류(중유, 방수제 등): 2,000ℓ(인화점 70℃~200℃ 미만)

○ 제4석유류(박리제, 엔진오일 등): 6,000ℓ(인화점 200℃~250℃ 미만)

❖ 지정수량미만 위험물의 저장 및 취급의 제한

○ 서울시 위험물안전관리조례 제3조(지정수량 미만 위험물의 저장·취급기준)

○ 서울시 위험물안전관리조례 제4조(소량위험물의 저장·취급장소의 시설기준)

(서울시 위험물안전관리조례 제8조 : 1차 30만원, 2차 50만원, 3차 100만원 과태료)

❖ 위험물 임시 저장 ‧ 취급 승인(지정수량 이상)

○ 서울시 위험물안전관리조례 제6조(지정수량 이상 위험물의 임시 저장·취급기준)

: 소방서에 승인받아 지정수량 이상의 위험물을 90일 이내의 기간 동안 임시로 저장‧취급

(위험물안전관리법 제39조 제1항 제1호 : 과태료 200만원 이하)

위험물관련 문의 : 강남소방서 위험물안전팀(☏02-6981-7522)