검 토 의 견 서

기 심의일자 / 결과

2023. 3. 2.(목)(‘23년 4차 구조) / 조건부의결

안 건 명

성북구 보문 제5구역 주택재개발 정비사업(신규)

대지위치

성북구 보문동1가 196-11번지 일대

위 원 명

(인)

【검토내용】

□ *심의사항 이행의 적정 여부

*심의사항

○ 콘크리트구조 내구성 설계기준(KDS 14 20 40)에 맞게 재료강도를 조정하기 바람.

○ 아파트 기초에 적용된 PRD Pile(D1000)의 지지력(fp=10,000kN/ea) 산정근거를 제시하고, 산정근거를 상세하게 도서에 추가하기 바람.

○ 지하층 토압을 받는 벽체 설계 시 지하 1층 벽체 상부와 1층 슬래브의 접합부 구속도를 50%로 적용하고, 벽체의 단부 부모멘트가 1층 바닥에 전달될 경우 1층 슬래브의 안전성을 확인하고, 지하 벽체 설계 시 1층의 지지점은 힌지로 고려하여 재검토하기 바람.

○ 기둥주심도 RC기둥과 철골기둥의 중심과 축선과의 관계를 표기하고, SRC기둥이 포함된 주심도를 도면에 추가하기 바람.

○

2023. 4.  .

서울특별시 건축위원회