<겨울철 소방자동차 특별 점검사항>

구분	점검내용	확인여부 (체크)			특이사항
		08:30	18:00	22:00
냉각계통	부동액 주입여부
	실외온도 확인 및 차고 온도 확인
	라디에이터호스, 워터펌프등에서 냉각수누출여부
윤활계통	엔진오일 점도 여부
	오일교환 시기
전기계통	배터리 충전상태
	배터리액 상태 (녹색 확인)
	터미널, 케이블 부착 및 상태
	히팅봉 전원코드 연결 여부
타이어	공기압 상태
	타이어 상태
	염화칼슘 및 모래주머니 적재
	체인 비치 여부
펌프계통	드레인밸브 작동여부
	펌프 배관히팅 스위치 작동여부
	펌프 배관의 물이 드레인 되었는지 여부
	펌프 부동액 충만상태 확인
	부동액 분무기 비치 여부 확인
기타	에어솔레노이드밸브 수분배출 여부
	에어탱크 수분배출 여부

범 례	양 호	수리요	수 리 완 료	교환요	교 환 완 료
	√	△		X

점검자 : 장비담당자

확인자 : 당번제대장

<겨울철 진압·구조장비 특별 점검사항>

구분	점검내용	확인여부 (체크)			특이사항
		08:30	18:00	22:00
동력 절단기	연료 확인(혼합)
	시동점검(2~3분)
	외관점검(절단 날 회전 및 연료누출 확인 )
체인톱	연료 확인(혼합) 및 체인 윤활유 확인
	시동점검(2~3분, 체인 회전 시 윤활유 확인 )
	외관점검(체인 회전 후 체인유격 확인)
유압엔진펌프	연료 확인(휘발유)
	엔진오일 및 유압오일 확인
	시동점검(전개기, 절단기, 램 결합 작동확인)
	외관점검(연결케이블 및 유압호스)
이동식 배풍기	연료 확인(휘발유)
	엔진오일 확인(4행정 오일)
	시동점검(스로틀 레버 작동 RPM 확인)
	외관점검(연료 및 오일 누출 확인)
이동용 발전기	연료 확인(휘발유)
	엔진오일 확인(4행정 오일)
	시동점검(스로틀 레버 작동 RPM 확인)
	외관점검(연료 및 오일 누출 확인)

범 례	양 호	수리요	수 리 완 료	교환요	교 환 완 료
	√	△		X

점검자 : 장비담당자

확인자 : 당번제대장