호우,태풍대비 수시 안전점검표(공사장)

구 역 명		점 검 일:
건축위치		건 축 주
건축규모	지상 층, 지하 층 연면적 : ㎡ (세대수 : )	주 용 도
점검자(공사장 안전관리책임자 및 안전관리 지도,검토·확인자)
시 공 자	○회사명 : ○대표자	감 리 자	○회사명 : ○대표자
	○건설기술인 -현장대리인 : (서명) -안전관리자 : (서명)		○건설기술인(건축사포함) -총괄감리원 : (서명) -분야별감리원 ·굴토분야감리원 : (서명) ·건축분야감리원 : (서명) ·안전관리담당 : (서명)
점검총평	붙임 : 안전점검 체크리스트

점 검 항 목			점 검 결 과
			적정 양호	미비 미흡	내용 및 조치사항
일반사항	◦ 수방자재, 장비 준비 상태
		-수방자재(비닐,마대,삽,로프등)는 적정 수량을 갖추었는지?	□	□
		-정상 가동되는 침수방지 펌프 등 장비를 적정 수량을 갖추었는지?	□	□
	◦ 비상연락망 구축 운영상태
		-현장관리직원(관리감독자,안전관리자) 및 작업자 비상연락망은 정상가동(현행화)되는지?	□	□
		-응급복구장비(굴삭기,포크레인, 로더,트럭 등) 비상연락망은 정상 가동(현행화)되는지?	□	□
	◦ 비상근무조 편성,운영 상태
		-비상근무조는 상황단계별로 적정 대응하도록 현장관리직원 및 작업자로 구성하여 편성하였는지?	□	□
		-호우특보에 따른 작업자 대피 또는 작업연기 대책은 적정한지? (비상벨 등 통신설비 설치여부)	□	□
	◦ 위험지역에 대한 관리감독자를 지정하여 점검 및 관리여부		□	□
		-현장내 저지대, 우수등 유입에 따른 안전성 평가하여 위험지역의 침수(수몰)예방 조치를 하였는지?	□	□
		-근로자 대피를 위한 연락체계 확보(현행화)하였는지? (비상벨 등 통신설비 설치여부)	□	□
		-최대 강우량 파악에 따른 양수대책은 적정한지?	□	□
	◦ 자체 및 정기안전점검, 외부기관 안전점검 지적사항 조치상태
		-지적사항은 조치완료되었는지?	□	□
		-조치 미완료시 적정한 전문가 검토확인에 따른 응급조치를 하였는지?	□	□
호우대비	◦ 흙막이가시설(토류판, 토류벽, CIP H-PILE등) 계측관리 상태
		-변위를 측정할 수 있는 적정한 계측기를 적정수량 설치하였는지?	□	□
		-적정한 주기에 변위 측정하고 계측결과를 검토하였는지?	□	□
		-계측결과 이상 변위가 있었는지?	□	□
		-이상 변위에 따른 전문가 검토등 적정한 안전조치를 하였는지?	□	□
	◦ 지반굴착 적정 안식각 시공상태
		- 토질에 따른 적정 안식각을 유지하였는지?	□	□
		- 안식각 초과시 전문가 검토확인 및 적정한 보강조치를 하였는지?	□	□
	◦ 강우대비 측구 설치 및 굴착사면 강우유입 차단(비닐 등) 상태
		-굴착사면 배수로 및 성토지역 표면 보양 조치하였는지?	□	□
		-배수로 및 여과수가 배수되도록 적정한 침사지를 설치하였는지?	□	□
		-침사지에 적정한 배수펌프를 설치하였는지?	□	□
	◦ 흙막이가시설 관리 상태
		-부재접합·교차부 상태 및 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락 등 이상이 있는지?	□	□
		-지지점의 접합상태 이상 유무	□	□
		-최하단 굴착깊이를 준수하였는지? (과굴착금지)	□	□
		-토류벽 배면 뒷채움은 적정한지?	□	□
		-흙막이벽 상부 표면수 처리는 적정하게 조치하였는지?(배수측구)	□	□
		-지하수 유출여부 확인하였는지?	□	□
		-흙막이벽 주변 지반 및 도로의 침하 및 균열 발생이 있는지?	□	□
강풍대비	◦ 악천후, 강풍시 건설 장비별 (크레인,양중기,리프트등)작업중지 매뉴얼 준수 상태
		-순간풍속 초당 10M초과시 설치,수리,점검 또는 해체작업 작업중지하였는지?	□	□
		-순간풍속 초당 15M초과시 타워크레인 운전 작업중지하였는지?	□	□
		- 악천후 시 승강기의 설치,조립,수리,점검 또는 해체 작업중지하였는지?	□	□
	◦ 악천후, 강풍시 현장 시설물의 보강조치 등 매뉴얼 준수 상태
		- 순간풍속 초당 35M초과시 리프트,승강기에 받침의 수를 증가하는 등 붕괴(도괴) 방지 조치하였는지?	□	□
		- 순간풍속 초당 30M초과 바람 통과후 작업개시전 각 부위 이상유무 점검	□	□
		- 풍속이 초당 10M이상, 강우량이 1MM이상인 경우 철골작업 중지하였는지?	□	□
		- 옥상 가설재 및 재료 등을 견고하게 결속하거나 낙하위험이 없는 곳으로 이동하였는지?	□	□
		- 비계에 과대한 풍압이 발생하지 않도록 시트에 통풍구 설치하였는지?	□	□
		- 낙하물의 위험이 있는 장소에 망의 설치 여부 확인하였는지?	□	□
		- 강풍예보가 있는 경우에는 기상상태가 호전될 때까지 대피 또는 작업연기 조치가 적정한지? (비상벨 등 통신설비 설치여부)	□	□
		- 외곽펜스, 각종 안전표지판 및 각종 자재의 고정상태는 적정한지?	□	□
		- 콘테이너, 가설사무실의 고정 상태는 적정한지?	□	□
기타 공사장 주변 옹벽, 석축, 노후건축물 등 취약시설물에 대한 사전 안전점검 및 위해방지 조치 여부
호우 및 태풍(강풍)이 지난 후 굴토 공사장, 가시설, 타워크레인 등 건설장비와 전기 설비에 대한 작업재개시 안전점검 실시계획 여부

□ 안전점검 체크리스트