『상도배수지 수전전압 변경 전기공사』

공사 위치도

점용구간 : 한전 전주 ↔ PAD TR 구간 지중 선로	한전 공사 도면

변압기

설치 위치

점용구간(지중)

폭 0.15m × 연장 20m